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前   言
奉新时代新能源资源有限公司位于江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道3999号公路处。为方便车辆进出矿区，该公司拟建设平面交叉道口工程，进矿道路与G354国道的搭接工程路面做法为：垫层为20cm厚极配碎石，基层为40cm厚水泥稳定碎石，面层为10cm厚的沥青混凝土路面。
本报告评估对象为奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业。评估范围为平面交叉道口工程施工作业过程存在的危险有害因素及施工阶段对G354国道运行的影响。
受奉新时代新能源资源有限公司委托，我中心按照相关法律法规中的条款要求，以本工程施工方案为基础，于2022年3月成立了专项评估小组，并勘察了平面交叉道口工程施工作业现场。
评估小组根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条列》等规定，参照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）等相关要求，针对本工程平面交叉道口工程施工作业安全方面进行了整体评估，并正确作出了相应的风险评估结论，编制完成本安全评估报告。
在评估过程中得到了奉新时代新能源资源有限公司和相关部门的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。
本报告不足之处，敬请指正。
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[bookmark: _Toc27428][bookmark: _Toc11461]1.评估概述
[bookmark: _Toc12178][bookmark: _Toc4559][bookmark: _Toc7192][bookmark: _Toc27513]1.1 评估对象和范围
[bookmark: _Toc22197][bookmark: _Toc21990][bookmark: _Toc20400][bookmark: _Toc18570][bookmark: _Toc13743][bookmark: _Toc12180][bookmark: _Toc4210]1.1.1 评估对象
奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业。
[bookmark: _Toc21175][bookmark: _Toc5795]1.1.2 评估范围
奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业过程存在的危险有害因素及施工阶段对G354国道运行的影响。
[bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc22765]1.2 评估目的
安全生产作业评估的目的在于查找、分析：奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业过程存在的危险有害因素及其对G354国道运行的影响。对可能存在的问题和隐患，提出合理可行的安全对策措施和建议，以促进施工作业安全顺利施工。
[bookmark: _Toc10082][bookmark: _Toc32126][bookmark: _Toc26416][bookmark: _Toc652]1.3评估依据
[bookmark: _Toc11394][bookmark: _Toc8865][bookmark: _Toc15591][bookmark: _Toc10245][bookmark: _Toc11129]1.3.1 法律法规
《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）
《中华人民共和国环境保护法》（主席令[1989]第22号，自1989年12月26日起施行，2014年4月24日修订）
《中华人民共和国劳动法》（主席令[1994]第28号，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日、2018年12月29日修正）
《中华人民共和国公路法》（主席令[1997]第86号，自1998年1月1日起施行，1999年10月31日、2004年8月28日、2009年8月27日、2016年11月7日、2017年11月4日修正）
《中华人民共和国消防法》（主席令[1998]第4号，自1998年9月1日起施行，2008年10月28日修订；2019年4月23日、2021年4月29日修正）
《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2001]第60号，自2002年5月1日起施行，2011年12月31日、2016年7月2日、2017年11月4日、2018年12月29日修正）
《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2002]第70号，自2002年11月1日起实施，2009年8月27日、2014年8月31日、2021年6月10日修正）
《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令[2003]第8号，自2004年5月1日起施行，2007年12月29日、2011年4月22日、2021年4月29日修正）
2. 行政法规
《劳动保障监察条例》（国务院令（2004）第423号，自2004年12月1日起施行）
《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令（2003）第375号，自2004年1月1日起施行，2010年12月20日修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令（2003）第393号，自2004年2月1日起施行）
《公路安全保护条例》（国务院令（2011）第593号，自2011年7月1日起施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令（2007）第493号，自2007年6月1日起施行）
《生产安全事故应急条例》（国务院令（2019）第708号，自2019年4月1日起施行）
3. 地方性法规
《江西省消防条例》（江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，自1995年12月20日起施行，2010年9月17日修订；1997年4月18日、1999年6月30日、2001年8月24日、2011年12月1日、2018年7月27日、2020年11月25日修正）
《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自2007年5月1日起施行，2017年7月26日修订，2019年9月28日修正）
4. 部门规章、规范性文件
《生产经营单位安全培训规定》（总局令（2005）第3号，自2006年3月1日起施行，2013年8月19日、2015年2月26日修正）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令（2007）第16号，自2008年2月1日实施）
《生产安全事故信息报告和处置办法》（总局令（2009）第21号，自2009年7月1日起施行）
《安全生产培训管理办法》（总局令（2012）第44号，自2012年3月1日起施行，2013年8月29日、2015年5月29日修正）
《国家安全监管总局关于修改<生产经营单位安全培训规定>等11件规章的决定》（总局令（2013）第63号，自2013年8月29日起施行）
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（总局令（2015）第80号，自2015年7月1日起施行）
《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发〔2011〕217号，自2011年5月5日起施行）
[bookmark: _Toc28473][bookmark: _Toc30489][bookmark: _Toc4454][bookmark: _Toc6263][bookmark: _Toc27725]1.3.2 标准规范
《消防安全标志设置要求》                         GB15630-1995
《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986
《安全标志及其使用导则》                          GB2894-2008
《道路交通标志和标线 第1部分：总则》             GB5768.1-2009
《消防安全标志 第1部分：标志》                  GB13495.1-2015
《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》           GB5768.4-2017
《道路交通标志和标线 第5部分:限制速度》         GB5768.5-2017
《建筑设计防火规范（2018年版）》                   GB50016-2014
《头部防护 安全帽》                               GB2811-2019
《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》          GB39800.1-2020
《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》     GB5768.2-2022
《道路交通反光膜》                             GB/T18833-2012
《用电安全导则》                               GB/T13869-2017
《道路交通标志板及支撑件》                     GB/T23827-2021
《道路作业人员安全标志服》                     GB/T25281-2021
《公路交通标志和标线设置规范》                   JTG D82-2009
《公路工程地质勘察规范》                         JTG C20-2011
《公路工程技术标准》                             JTG B01-2014
《公路养护安全作业规程》                         JTG H30-2015
《公路项目安全性评估规范》                       JTG B05-2015
《公路通信及电力管道设计规范》               JTG/T3383-01-2020
《施工企业安全生产评价标准》                      JGJ/T77-2010
《城乡规划工程地质勘察规范》                        CJJ57-2012
《安全评价通则》                                  AQ8001-2007
《安全预评价导则》                                AQ8002-2007
其它相关的国家和行业的标准、规定
[bookmark: _Toc21944][bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc9851][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc1045][bookmark: _Toc26161]1.3.3 建设项目技术资料
1. 建设单位营业执照
2. 施工单位营业执照及资质
3. 施工方案
4. 企业提供的其他资料
[bookmark: _Toc24324][bookmark: _Toc3758][bookmark: _Toc26120][bookmark: _Toc3902][bookmark: _Toc29187]1.4 评估程序
安全评估程序见图1.4-1。
前期准备
辩识与分析危险、有害因素
划分评估单元
选择评估方法
定性定量评估
提出安全对策措施建议
做出安全评估结论
编制安全评估报告

图1.4-1 评估程序框图
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2. [bookmark: _Toc14437][bookmark: _Toc11174]评估项目情况
[bookmark: _Toc28211]2.1 工程概况
奉新时代新能源资源有限公司位于江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道3999号公路处。为方便车辆进出矿区，该公司拟建设平面交叉道口工程，进矿道路与G354国道的搭接工程路面做法为：垫层为20cm厚极配碎石，基层为40cm厚水泥稳定碎石，面层为10cm厚的沥青混凝土路面。
本工程计划开工日期为2022年4月，实际施工时间以现场情况为准。
[bookmark: _Toc9632]2.2 自然条件
[bookmark: _Toc22994]2.2.1 气候
奉新县属中亚热带湿润气候，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长。随着地形变化，气温由东到西递减，降雨量由东到西逐增，东西干湿变化较明显，南北温差较小，受地形较复杂的影响，自然灾害频繁，旱涝、风雹时有发生。奉新县年平均气温为17.6℃。其中，一月份最冷，平均气温5.2℃，历史上极端最低气温为零下15.8℃，七月份最热，平均气温29.0℃，历史上最高气温曾在2003年8月2日出现，达41.0℃。全年平均降雨量为1671.5mm，最多年份达2263.5mm，最少年份只有1236.7mm，降雨量集中在4～6月份，占全年的47%，7～9月雨量减少，不到全年的22%，年相对湿度平均为79%，无霜期年平均为260d左右，年日照时数达1784.9h。
[bookmark: _Toc26302]2.2.2 地理位置及交通条件
奉新时代新能源资源有限公司位于宜丰及奉新县交界处，南距宜丰县城约35km，东距奉新县城约55km。停车场进出站道路与G354国道相连，通过G354国道可从距离约7km处的上富互通上至杭长高速，交通极为方便。
[image: ]
图2.2-1 施工地点地理位置图
[bookmark: _Toc22688]2.3 周边环境
本项目所在地位于宜春市奉新县G354国道西北侧。施工地点北侧6m处有国网奉新线供电公司10kV港口线101号电线杆，南侧142m处有几户民房，东侧为G354国道，西侧为山林。根据《电力设施保护条例》的规定，1～10kV高压线的边线向外侧水平延伸5米内禁止施工，本项目距离6m，故本项目周边环境良好，具备施工条件。
[image: ]
图2.3-1 施工地点位置示意图
[bookmark: _Toc14714]2.4 项目物料
该项目主要物料为：钢筋、混凝土、沥青混凝土，钢筋由钢材供货商按照约定时间提前进场，混凝土及沥青混凝土根据施工计划当天订购商业砼及商业沥青混凝土，运输车辆由供货企业提供。
[bookmark: _Toc12828]2.5 公用工程
[bookmark: _Toc31382]2.5.1 供电
该项目主要施工机械无需供电，外源用电设备主要为振动器、切割机、钢筋折弯机、夜间施工照明等，由柴油发电机供电。项目供电能满足用电需求。
[bookmark: _Toc15929]2.5.2 供水
该项目用水主要为混凝土保养用水，供水由洒水车辆提供。项目供水能满足用水需求。
[bookmark: _Toc16267]2.6 平面交叉道口施工
[bookmark: _Toc11416]2.6.1 交通组织方案
本次工程不会对车道进行限流，预计会对沿线过往车辆造成轻微拥堵。鉴于此会对分阶段计划工期加紧实施，尽量压缩工期，施工前合理安排好人工、机械及材料、昼夜交替施工，保证交通畅通。
[bookmark: _Toc20824]2.6.2 交通安全措施
1. 限制速度。施工中严格按照技术规范要求作业，施工安全与交通安全是有保证的。但为了确保交通安全和施工安全，出现意外时，能够及时有效采取措施，提示一切车辆经过施工区域时减速到40km/h以下行驶。
2. 施工作业工具、机械、材料必须放置在作业区内，并使用符合《道路交通安全法》规定的围挡将其与行车路面分隔开来。
3. 在公路受影响区域两端设置施工作业标志，沿途全线设置安全警示牌，提示车辆减速通过。
4. 在公路外场设备吊装施工施工期间，为最大限度减少对道路畅通的影响，所有的封路施工只能安排在深夜进行，每一次实施前准备工作要周到细致，不能有半点的闪失，安全是最重要，尤其是行驶车辆的公共安全。施工一侧设置临时隔离护栏，封闭外侧车道，内侧车道限速通行，另一侧正常通行。在封闭车道施工的路段，按照交通部颁发的《公路养护安全作业规程》的规定设置规范的交通标志，将施工区域设置水马隔离墩、锥形路标隔离，在施工区的两端设置防撞桶，夜间开放频闪警示灯，并将车速限制在30km/h以内，施工区两端安排专职交通协管员，负责指挥疏导车辆，保证交通安全和施工安全。
[bookmark: _Toc8849]2.6.3 施工方案
一、施工准备
施工准备工作内容包括技术、生产两方面，要求做到施工现场五通一平和五落实为此布置做好以下几个方面的工作：
（一）现场准备
1. 按照施工现场实际情况，及时进场接通施工所需的水、电线路，建造必要的临时设施。
2. 对堆场进行硬化处理，对散体物料（如砂、石、石灰等）堆场四周砖砌墩作维护。
3. 做好主要机械设备进场安装调试工作，并备足对进场的机械设备等经常性的维护保养所需的各种零部件。
4. 项目经理和项目材料负责人负责对工程的各项材料进行时常调查，货比三家，选择信誉好的材料供应商，确保材料质量合格、货源充足、按材料计划分批进场，以保证工程有条不紊地进行，根据建筑材料、周转材料、半成品需求量计划，组织其进场等工作，建筑材料进场后，应立即进行各项材料的试验、检验工作，合格后方可使用。
5. 紧紧围绕项目工期目标，以质量为中心，以交通导流为先导，以阶段目标为控制点，先地下后地上，抓住重点，把握难点进行施工组织。
（二）技术准备
1. 工程开工，将立即派有关人员进驻现场，联系有关部门，将规定的永久性坐标基准点引入到场地内或附近的永久性不移动不下沉的物体上，并按照政府划定的施工段和设计图纸精确定位，建立施工用的高程控制点，并做好控制点、控制网的建立，及时做好控制点网复核签证工作，并向市政等有关部门了解场地内的电讯、排水、电缆、煤气等的埋藏情况，采取有效措施加以保护，制定各种保护、应对处理等技术措施。对各控制点、控制线、高程点等经有关部门复核后，将道路中心线定为控制线，并向外延伸设置控制基点，便于路面和人行道的线引测。确保满足开工要求。
2. 熟悉施工图纸，组织足够的力量进行施工图纸会审，及时对投标施工组织设计进行完善、补充、修改、整理，并报工程总监及业主审批。
3. 编制工程质量控制细则，确定工程质量控制点，分解施工质量控制目标，建立施工质量保证体系，编制专业作业指导书，并对各班组长进行技术交底，做好三级质量、安全技术交底工作，减少和避免施工误差。
4. 为确保该工程合格，优先选派为公司创优基本班组进场施工。
5. 抓紧编制施工成本预算，落实资金使用计划。
6. 加强对工程以下重点部位的技术控制和质量及安全监督布置，并制定针对性的质量及安全控制措施。重点部位有：
测量放线、道路基层（石灰稳定土、路基弹性土处理）、道路面层、人行道基层、人行道面层、路牙石安装等，防止质量通病的发生。
7. 劳动力准备，按各施工阶段劳动力需要量计划，分阶段组织各工种工人进场，并安排好职工生活，同时做好职工进场的安全、质量、文明施工教育工作，进行岗前培训，各工种必须持证上岗。
8. 编制施工进度计划控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。
二、主要施工工艺与技术措施
（一）施工测量
根据设计文件所要求的精度，对各线点进行复测。按施工要求加密控制点，并做出测量方案。对重要控制点进行加固保护。在雨季结束后进行复测。
1. 图纸审核
现场施工技术人员对图中大样尺寸进行校核，确保工程整体尺寸吻合无误，以便施工顺利进行，如有疑义直接同设计部门商洽。
2. 平面控制点
为保证全线道路、管道、人行道的整体统一控制，拟定采用每边平均长20m设为一组控制点，点位要求在路两侧平行埋设，做到平面控制准确。
3. 高程控制点
在施工区线路两侧每隔10m均匀布设施工水准点控制高程。
4. 施工测量放线的重点部位，放线工作自始至终随工程进程进行相应测放、验线，其中应特别注意道路及配套设施高程要符合设计要求，确保路面成型后无积水现象，雨污水管、沟杜绝返坡现象。
（二）排水工程
1. 施工程序：测量放线→基槽开挖→测量定位→做垫层、管道基础、铺管、抹带接口、养护→井室砌筑→回填土。
2. 施工方法
（1）明开槽施工
①挖槽：雨水管埋深根据土质情况适当放坡，在放出基槽开挖线后，使用机械开挖。挖槽时机械挖至距底面20cm时用人工清底，不得超挖，严禁扰动槽底原状土。
②测量定位：挖槽后进行高程和中线复核，并打出边桩，控制高程和中线，使管道位置正确。
（2）管道及检查井施工
①验槽合格后，应及时浇筑平基混凝土，严格控制平基顶面高程，不能高于或低于设计高程10mm，垫层混凝土终凝前不得水泡。
②管道安装：管道安装前进行外观检查，发现管道存在裂缝、保护层脱落、空鼓、接口处掉灰等缺陷，不合格者严禁使用。垫层混凝土强度达到5Mpa以上时，方可进行管道安装。施工前在基础基面上弹线，以控制安管中心线。
③安管的对口间隙：管径＜700mm，可不留间隙。固定较大管道时，先进入管内检查对口，减少错口现象。管内底高程偏差在±10mm内，中心偏差不超过10mm，相邻管内底错口不大于3mm。
④管座：浇筑前管壁需凿毛，并用水冲刷干净。选用同强度等级的砼，在两侧同时进行浇筑混凝土，防止将管子挤偏，较大管子浇筑时同时进行配合勾捻内缝，D＜700mm，用麻袋球在管内来回拖动，将流入管内的灰浆拉平。
⑤抹带接口：管道抹带前，管口处应凿毛并冲刷干净。企口管用膨胀水泥砂浆接口。
（3）检查井砌筑
①井底混凝土基础采用商品砼，井底基础混凝土强度达到5Mpa以上方可砌筑井壁。
②流槽与井壁同时进行砌筑，流槽与上下游管道底部接顺，并应砌抹成与上下游管径相同的半圆弧形，表面用砂浆分层压实抹光。
③踏步和脚窝要随砌随安，在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏。
④检查井接入较大直径管道时，管顶砌砖旋加固。
⑤井筒内壁抹灰要分层粉刷压实。
（4）回填土
在管座混凝土和抹带砂浆养护一定时间后，可进行回填土。回填土要求灰土质量应符合设计要求，胸腔及管顶50cm内使用蛙夯夯实，每层灰土虚铺厚度不大于15cm，回填时不得混入石块、碎砖头等杂物。
（5）闭水试验：井室砌筑完成后，进行闭水试验。在管道两头砌筑管堵，等砂浆达到一定强度后，可灌水，浸泡24h之后观察渗水量。闭水试验应包括井室。闭水试验中进行外观检查，管道接口、井壁等处均不得有渗水现象。
（三）道路工程
1. 路基工程
（1）施工顺序：施工准备→场地清理→测量放线→路基挖、填方→路基压实→路基整型→施工验收。
（2）路基工程施工以机械施工为主，以人工配合作业为辅。
（3）首先进行场地清理，清理施工范围内的草皮、树木、树根、建筑垃圾等，以保证基底土的密实。
（4）进行路基复测并固定路线主要控制点，恢复移位的中桩；中线恢复后，马上进行纵横断面的水平测量，以复测现有地面高程，并确定图纸设计要求的高程。
（5）路基放样：根据设计图纸要求，定出各条路线中桩的路基边缘、路基坡顶及坡脚等具体位置，以便定出路基的主要轮廓。
（6）路基挖方施工：施工时，把不符合要求的土料，用挖掘机挖装，自卸汽车运输的方法作业。由于挖深不是太大，均采用横向全宽挖掘方法施工。对弹性软土路基按图纸设计要求及时加以控制。
①路基挖方施工流程	
施工准备、清理场地→施工放样、土工试验→断面测量、确定边坡开挖线和开挖深度→监理工程师复测→开挖到设计预留高程并纵向调运至指定位置→整形、检查、验收。
②路基开挖
路基开挖时注意不要超挖，路基挖好后应立即进行下一道工序施工。弃土应及时清运，不得乱堆放，以尽量减少对交通及周围环境的影响为原则，根据现场实际情况确定堆土位置，运土路线、机械转运路线等。
③路基碾压、整平
路床采用压路机压实，用环刀法检测其密实度。挖方路基压实度标准应符合设计要求。路基面整修应结合挖最后一层土时进行，其路基允许偏差应符合有关规定。
（7）石灰稳定土施工
在路基开挖或填筑至设计高程以后，按设计图纸施工石灰稳定土，待雨水管完工后进行。
①配灰：施工前，先在整平的路基面上，将机动车道纵向分成2条，形成50m2的方格，在每一个方格内均匀撒布符合设计要求的消解石灰。
②撒布：石灰进场后，要进行含钙量测定，要求其达到Ⅲ级灰技术指标。提前3～5d用水充分消解，装载机上灰，自卸汽车运输至施工路段。人工撒布时，必须带好风镜，穿好防护衣裤，防止石灰对人体皮肤的灼伤，要注意风向，尽量少扬尘，撒布均匀。
③拌和找平：路拌施工时，15cm厚一次翻拌，带旋转犁的拖拉机作业行驶以纵向分条翻打，第一条和第二条之间间隔0.8～1.0m，然后翻拌中间带。作业时，应注意掌握下犁深度，保证达到要求厚度，但亦要防止翻松太深，致使含灰量相对降低及底部碾压不实。犁拌遍数以土颗粒大小和灰土混合均匀达到标准为止，后用平地机配合人工按路拱找平。
④碾压和施工缝处理：碾压以“先轻后重”为原则，先用轻碾稳压，然后用18～21T光轮压路机碾压成活，碾压遍数为4～6遍，且压实度不小于98%。施工缝采用对接法，前一段留1m不进行碾压，在后一段施工时一起进行碾压。
⑤养护：改良土碾压成活后，采用洒水车洒水养护，继续保持湿润7d以上。
（8）弹性软土路基
按设计图纸要求，采用灰土进行回填压实，待雨水管完工后进行。拌合时应严格图纸设计要求进行，摊铺厚度要均匀进行人工找平，确保压实厚度达到设计要求。
2. 沥青混凝土路面施工
（1）沥青混合料的摊铺
①摊铺前必须将工作面清扫干净，必要时用水冲，必须晒干后才能进行摊铺作业。
②摊铺机就位后，垫上一定厚度的20～30cm的木板，放下熨平板预热至不低于100℃并安装自动找平的传感器，选择摊铺速度将摊铺机调整到最佳状态，使铺面均匀一致，不得出现离析现象。
③专人收料，指挥倒料，并保证不撞摊铺机。摊铺机的摊铺速度调节至与供料、压实速度相平衡，保证连续不断的均衡摊铺，中间不停顿。
④沥青混合料摊铺温度不低于160℃，混合料温度在卡车卸料到摊铺机上时测量，当温度高于190℃时坚决废弃。
⑤连续稳定的摊铺。摊铺机的摊铺速度应根据拌合机的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺速度按2～3m/mim的范围内予以调整选择，做到缓慢、均匀、不间断的摊铺。尽量做到每天收工停机一次。
⑥混合料未压实前，施工人员不得进入踩踏。一般不用人工修整。
⑦摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料。遭雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。
⑧沥青路面的松铺系数根据试铺段确定，摊铺过程中随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。摊铺过程中随时检查摊铺层厚度，达不到要求时,立刻进行调整。
（2）沥青混合料的压实成型
①沥青混合料应在摊铺后立即压实。沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。
②为保证压实度和平整度，初压在混合料不产生推移、发裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。一旦温度降低，便极难碾压密实，而如果反复多次碾压又会形成光面，既不美观、又影响行车安全，同时压实度还很难达到要求。
③混合料的压实按初压、复压、和终压三阶段进行，压路机以不大于5km/h的速度进行均匀的碾压。初压用10T或10T以上钢轮压路机紧随摊铺机碾压，静压遍数为1～2遍，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失，初压后应检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修整乃至返工；复压在初压完成后紧接着进行并不得随意停止，用总质量不小于25t轮胎压路机碾压，压路机碾压段的总长度应尽量缩短，一般不超过60～80m。终压用较宽的钢轮压路机碾压。压路机的碾压遍数及组合方式依据试铺段确定。
④现场混合料压实度不小于实测最大理论密度的93%，不得大于97%，空隙率在3~6%之间，采用钻孔法及核子密度仪检测密度。
⑤为避免碾压时混合料推挤产生拥包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机；碾压路线及方向不应突然改变；压路机起动、停止必须减速缓行。对压路机无法压实的死角、边缘、接头等，采用小型振动压路机或手扶振动夯趁热压实。压路机折回不应处在同一横断面上。
⑥为了防止混合料粘轮，可在钢轮表面均匀洒水使轮子保持潮湿，水中掺少量的清洗剂或其它隔离剂材料，不得掺加柴油、机油。要防止过量洒水引起混合料温度的骤降。
⑦在当天碾压的尚未冷却的沥青砼层面上，不得停放压路机或其他车辆，并防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上。
⑧初压严禁使用轮胎压路机，以确保面层横向平整度。复压的后期采用钢轮或胶轮压路机进行碾压，但遍数不易太多。碾压采用套压的方式，按“紧跟、均匀”的原则进行，对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查。
⑨压实完成12h后，方能允许施工车辆通行。
[bookmark: _Toc9957]2.6.4 施工交通安全管理
1. 优化施工方案，精心设计、精心施工。施工方案、工艺必须经过专家论证可行，使用的机具必须经过权威部门检验标定合格，使用材料必须经过试验后可用。
2. 建立健全安全保证体系，全面落实岗位责任制。施工作业人员严格实行上岗前安全培训。提高全员安全责任意识进行安全技术交底。
3. 严格操作规范和施工技术规范严格劳动纪律，做到责任明确、令行禁止。
4. 建立应急预警制。主动与当地路政管理部门和交警建立联系制度，及时掌握交通信息。并签订相关责任制度，明确相关各方面职责，如发生紧急情况时，交通管理有关人员能够在最短时间出现在施工现场。以保证交通安全畅通，保证工程的顺利实施。
5. 施工现场应设专职交通协管员，负责维护现场交通秩序。
6. 交通协管员应经过培训，掌握交通法规和如何快速、有效地指挥交通，能应付突发的交通情况。
7. 设立专职安全员负责监督现场的安全管理，并及时维护设置的交通安全管理设施。
8. 全体施工人员上路前应进行施工安全教育，从思想上重视施工安全；施工作业时，施工人员应身着黄色反光背心；注重安全作业，不跨域作业区，严禁进入交通安全设施外的未封闭道路上流动。
9. 施工机械在施工区内应按规定地点有序停放，车辆除作业时不得停在作业区，进出施工区域时应服从专职交通协管员管理，不得擅自进出；避免施工车辆任何一部位进入未封闭道路，造成危险。
[bookmark: _Toc20124]2.6.5 应急预案
一旦发生因施工不当而导致或因交通车辆违章行驶而导致的交通事故，施工方应及时有效地做好安全事故的应急救援工作，最大限度地减少损失，具体应急措施如下：
1. 应急响应准备及预防
表2.6-1 应急救援指挥部组成人员
	序号
	人员
	职能
	职位

	1
	陈一峰
	指挥
	经理

	2
	林占毅
	现场管理
	主管

	3
	李金祥
	通讯联络
	管理员

	4
	陈雯强
	应急疏散
	管理员

	5
	梁利
	其它
	

	6
	陈林玲
	其它
	


2. 突发事件分类及应急处理
突发事件引发的交通堵塞分为：轻微、一般、重大和特大四类，具体分类见下表
表2.6-2 突发事件紧急分类表
	分类等级
	轻微
	一般
	重大
	特大

	事件描述
	2车轻微追尾，未造成人员伤亡，停滞时间在30分钟内，有应急通道;1车发生故障或侧翻，救援时间30分钟内，有应急通道；其它事件造成停滞在30分钟之内。
	3-5车追尾，未造成人员伤亡，停滞时间在60分钟内，有应急通道;1车发生故障或侧翻，救援时间60分钟内，有应急通道；其它事件造成停滞在60分钟之内。
	6-10车追尾，造成2人以内人员伤亡，停滞时间在6小时内，有应急通道;频繁发生故障或侧翻，救援时间6小时内，有应急通道；其它事件造成停滞在6小时之内。
	10车以上追尾，造成2人以上人员伤亡，停滞时间在6小时上，无应急通道;车流频繁发生故障或侧翻，救援时间6小时以上，无应急通道；其它事件造成停滞在6小时以上。


（1）发生交通堵塞，现场协管员立即报警，由公路沿线管辖区域交警部门快速处理事故并施救事故车辆，现场协管员应在第一时间整理规范交通标志；在事故现场50～100米外拉起警戒线，并设立塑料反光材料做成的被动反光体安全警示牌，利用警示牌的反光性能，提醒其它车辆注意避让，以免发生二次事故，并安排人员疏导，确保畅通。
（2）要将每天巡查情况向项目办并留存、记录档案；发现交通堵塞、交通事故等突发事件要以电话联络方式向管辖区域交警大队、建设单位汇报，并描述事件发生具体时间、桩号、推断原因、影响范围、发展事态和已经采取的措施等内容，交警、路政部门根据事件等级轻重按要求采取相关措施进行处理。
（3）其他情况的处理
1）有关施工单位如因施工方案变更或设备转场等影响主线车辆通行时，应提前报告临时通行方案，并取得市交警路政部门同意后，按指定时间、路线实施。
2）由于施工计划的调整或其它因素的影响，造成路段拥堵或其他突发事件影响正常通行时，应按上述要求，启动相应应急预案，提高现场处置能力，最大限度地保障畅通和施工安全。
[bookmark: _Toc9042]2.6.6 交通安全管理机构图
项目经理：陈一峰
安全部部长：林占毅
专职安全员：李金祥、陈雯强
协管组：梁利、陈林玲

图2.6-1 交通安全管理机构图


3. [bookmark: _Toc17358]危险有害因素辨识
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素辨识和分析是安全评估的基础。
针对本工程施工方案，结合现场实际情况，本工程的危险有害因素辨识与分析分为两个阶段：施工安全生产管理阶段危险有害因素辨识与分析、施工阶段危险有害因素辨识与分析。
[bookmark: _Toc16364][bookmark: _Toc647]3.1 安全管理危险有害因素辨识与分析
人的不安全行为和物的不安全状态，是造成绝大部分事故的两个潜在的不安全因素，通常称事故隐患。事故潜在的不安全因素是造成人的伤害、物的损失事故的先决条件，各种人身伤害事故均离不开物与人这两个因素。人身伤害事故就是人与物之间产生的一种意外现象。在人与物两个因素中人的因素是最根本的，因为物的不安全状态的背后，实质上还是隐含着人的因素。分析大量事故的原因可以得知，单纯由于物的原因的不安全状态或者单纯由于人的不安全行为导致的事故情况并不多，几乎都是由多种原因交织而形成的，总的说是由人的不安全因素和物的不安全状态以及管理的缺陷等多方面原因结合而形成的。
[bookmark: _Toc9513][bookmark: _Toc18064]3.1.1 人员的安全管理危险性分析
施工现场作业是人、物、环境的直接交叉点，在施工工程中起着主导作用。直接从事施工操作的人，随时随地活动于危险状态的威胁和伤害，随时受到自身行为和危险状态的威胁和伤害。人为的因素导致事故占80%以上。人的行为是可控又是难控的，人员的安全管理是安全生产管理的重点和难点。
1. 人的不安全因素
（1）生理上的不安全因素
包括不适合作业岗位要求的疾病，年龄，体能，疲劳和洒醉或刚睡过觉，感觉朦胧，视觉、听觉等感觉器官不适应作业岗位要求的等因素。
（2）心理上不安全因素
指人在心理上具有影响安全的性格、气质、和情绪（如急躁、懒散、粗心等）
（3）能力上的不安全因素
包括知识技能、应变能力、资格等不能适应工作环境和作业岗位要求的影响因素。
2. 人的不安全行为
（1）产生不安全行为的主要原因
主要有工作上的原因，发及系统、组织上的原因，思想上责任性的原因。
（2）主要工作上的原因
主要有作业速度不适应、工作知识的不足或工作方法不适当，技能不熟练或经验不充分，工作不当，但又不听或不注意管理提示
（3）不安全行为在施工现场的表现
1）不安全装束
2）物体存放不当
3）造成安全装置失效
4）冒险进入危险场所
5）徒手代替工具操作
6）有分散注意力行为
7）操作失误、忽视安全、忽视警告
8）对易燃易爆等危险品处理错误
9）使用不安全设备
10）攀爬不安全位置
11）在起吊物下作业、停留
12）没有正确使用个人防护用品、用具
13）在机器运转时进行检查、维修、保养等工作
[bookmark: _Toc16438][bookmark: _Toc18077]3.1.2 设备设施的的安全管理危险性分析
1. 物的不安全状态的内容
（1）安全防护方面的缺陷
（2）作业方法导致的物的不安全状态
（3）外部的和自然界的不安全状态
（4）作业环境场所的缺陷
（5）保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷
（6）物的放置方法的缺陷
（7）物（包括机器、设备、工具、物质等）本身存在的缺陷
2. 物的不安全状态的类型
（1）防护等装置缺乏或有防护装置但存在缺陷
（2）设备、设施、工具、附件有缺陷
（3）个人防护用品用具缺少或有防护用品但存在缺陷
（4）生产（施工）场地环境不良
[bookmark: _Toc15288][bookmark: _Toc29924]3.1.3 安全管理危险性分析
施工现场不安全因素还存在有组织管理工作上的不安全因素，通常称为组织管理上的缺陷，它也是事故潜在的不安全因素，作为间接的原因共有以下方面：
1. 技术上的缺陷
2. 教育上的缺陷
3. 管理工作上的缺陷
4. 生理上的缺陷
5. 心理上的缺陷
6. 学校教育和社会、历史上的原因造成的缺陷
所以，工程施工现场安全管理人员应从“人”和“物”两个方面入手，在组织管理等方面加大工作力度，消除人和物的不安全因素以及管理上的缺陷，预防各类安全事故发生。
[bookmark: _Toc10516][bookmark: _Toc22860]3.1.4 安全标志、照明设备防护设备设施危险有害因素分析
在设计中应考虑交通信号、交通照明设备等配套设施，否则不仅会对公路安全使用造成威胁。同时还会经常发生交通安全事故，在交通事故中，由于安全保证措施不到位的案例很多。特别是在考虑其它因素时，容易忽略交通安全保证措施。导致路面塌陷而发生的交通事故。
[bookmark: _Toc13732][bookmark: _Toc10475]3.2 项目施工过程危险有害因素辨识与分析
本工程施工过程中存在坍塌、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、噪声、高低温和其他伤害等危险有害因素。现根据项目特点，从工程施工个要素对本工程分析如下：
[bookmark: _Toc30459][bookmark: _Toc8700]3.2.1 坍塌
在施工过程中，危险作业中有：不良地质条件下的潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡处理，都是容易引起坍塌事故。
坍塌的主要引发原因有：
1. 基坑开挖过程中，未设防井壁坍塌安全设施，或防井壁坍塌安全设施设置不当；
2. 施工过程中，由于施工作业不当、保护措施不到位以及暴雨洪水等自然因素，引发基坑坍塌。
[bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc31666]3.2.2 触电
在施工现场存在临时用电，临时用电存在以下危险性：
1. 电源不稳定：施工现场通常使用临时电源，电压波动较大，可能引起设备损坏或人身伤害。
2. 电线暴露在外：由于施工现场的特殊性，电线往往没有固定的线槽或管道，容易被人和机械设备踩踏或制断。
3. 潮湿环境：施工现场通常处于露天或半露天环境中，容易受到雨水或水泥浆的侵蚀，增加电气事故的发生几率。
4. 未经专业人员检修：施工现场临时用电通常由非专业人员进行安装和维修，存在安装不规范或维修不及时的风险。
电气伤害的表现形式主要有二种，电击和电灼伤。电击是电流通过人体使得器官功能受干扰或丧失，人体对电流最敏感的是心脏，当电流超过50mA时即可引起心脏胫孪、甚至于停止跳动导致死亡；电灼伤是电流通过人体触电部位产生强大的电流，瞬间产生的电弧热触电部位热灼伤、皮肤金属化，严重可肢体烧伤炭化。
本评估项目作业区若发生雷击可直接导致人员伤亡、设备设施和建构筑物损坏，并可间接引发火灾。
[bookmark: _Toc30956][bookmark: _Toc28618]3.2.3 物体打击
物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。
施工现场物料堆放区（碎石）如果堆码不整齐或堆垛不牢固，可能会引起堆垛倒塌，导致物体打击事故的发生。
[bookmark: _Toc24576][bookmark: _Toc16830]3.2.4 车辆伤害
车辆伤害是指施工单位机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。
施工车辆在运行过程中可能会引起车辆伤害事故的发生，作业需运输物料，可能因违章驾驶、制动失效、超速行驶、视线不良等，容易造成车辆伤害。施工时因占道、材料掉落公路上等事件可能引发交通事故。公路行驶车辆发生车辆事故、故障造成施工人员设备设施破坏。
[bookmark: _Toc28751][bookmark: _Toc18182]3.2.5 机械伤害
机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。
1. 机械伤害发生的主要原因
（1）机械设备的传动、转动部件无有效防护装置。
（2）人员不小心触及到机械设备的静止危险部位。
（3）操作人员未穿戴劳保用品或劳保用品穿戴不当：
（4）违章作业。
2. 一些机械设备，作业人员容易接近设备，如果在设备有缺陷或作业人员发生误操作等特定条件下可以对作业人员造成挤压、碰撞、撞击、夹断、擦伤等机械伤害。
3. 施工过程中存在较多金属部件、工具及加工件，加工及安装过程中，均存在机械伤害的可能。
[bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc25274]3.2.6 火灾
1. 工程机械在施工过程中可能因燃料泄漏、电路老化短路引起火灾，机械使用的柴油、各类润滑油、机油为丙类火灾危险物质。遇明火、电火花、静电、雷电等可点燃，酿成火灾或者车辆发生自燃。
2. 施工作业人员抽烟、其它用火引燃可燃物引起火灾事故。
3. 运输车辆也可能因漏电、漏油或摩擦过热发生车辆火灾。
4. 施工现场临时办公用房也可因用电不慎、短路、漏电和不安全用火引起火灾。
工程机械在施工过程中可能因燃料泄漏、电路老化短路引起火灾，本项目可能涉及使用电气焊，电气焊需要使用到氧气、乙炔、液化石油气等易燃易爆及氧化性物资钢瓶，如操作不当或发生泄漏，会导致发生火灾事故。
[bookmark: _Toc18780][bookmark: _Toc7696]3.2.7 噪声
噪声源来自于机械，施工人员加工工件时，可能会受到机械加工带来的噪声影响。
噪声对人体的危害是多方面的，对听觉系统会造成永久性的听觉损伤，形成噪声性耳聋，此外，噪声还会对机体的神经系统，心血管系统，消化系统等产生不良影响。
[bookmark: _Toc950][bookmark: _Toc22382]3.2.8 高、低温
施工为露天作业，有可能受气候影响，如出现高气温会造成人员中暑。低气温可能造成人员冻伤等事故。
[bookmark: _Toc32290][bookmark: _Toc30600]3.2.9 其它伤害
施工过程中，如出现暴雨、雷电，会影响人员作业安全，雨水会引起土壤滑坡。


4. [bookmark: _Toc4812][bookmark: _Toc4511]安全评估单元与评估方法
[bookmark: _Toc30448][bookmark: _Toc2090]4.1 评估单元划分
根据本评估的目的，并结合实际情况，评估单元总体划分为一个单元，即奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业。
[bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc9670]4.2 评估方法选择
安全评估方法是对系统的危险性、有害性进行分析、评估的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评估方法，各种评估方法的原理、目标、应用条件、使用对象、工作量均不尽相同，各具特色。
根据本工程的特点，结合对系统危险、有害因素的分析结果，评估选用预先危险性分析法和安全检查表法。
[bookmark: _Toc14929][bookmark: _Toc6693]4.3 评估方法介绍
[bookmark: _Toc7844][bookmark: _Toc8868]4.3.1 预先危险性分析
预先危险分析法是一种起源于美国军用标准安全计划要求方法。主要用于对危险物质和装置的主要区域等进行分析，包括设计、施工和生产前，首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。
[bookmark: _Toc12483][bookmark: _Toc15479]4.3.2 安全检查表分析
安全检查表法是为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理、组织措施中的危险、有害因素，事先反检查对象加以分解，将大系统分割成小系统，以提问、打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免漏洞，这种表称为安全检查表。
以国家相关法律法规、标准、规范等，在大量收集评估单元资料的基础上编制安全检查表。用安全检查表对项目进行相关检查。是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。


5. [bookmark: _Toc17980]安全评估
[bookmark: _Toc25151]5.1 预先危险性分析法评估
奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业预先危险性分析见表5.1-1。
表5.1-1 预先危险性分析评估表（PHA）
	潜在事故
	一、机械伤害

	危险因素
	机械设备运行失常

	触发事件
	1、机械设备缺乏安全防护装置，本身的结构、强度等不台理。
2、运行部件飞出。
3、安装维修不当，使设备的安全性能不佳。
4、工作场所环境不良，如空间狭窄，设备布局不合理等。
5、旋转、往复、滑动物撞击人体。
6、违反操作规程。
7、运行状态时打扫卫生。
8、设备有故障。

	发生条件
	设备失灵，作业人员安全意识淡薄。

	原因事件
	1、未设置防护罩部件装置。
2、作业时注意力不集中。
3、劳动保护用品未正确穿戴。
4、违章作业。
5、在检查维修设备或加工、安装标志时不注意被夹击、碰撞、剪切、割、刺等。
6、衣物等被绞入转动设备。

	事故后果
	人员伤害、设备停止运行或损坏。

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	1、作业时应注意力集中。
2、正确穿戴劳动保护用品。
3、机械设备的可外露可动部件应设防护罩、护套或防护栏。
4、在作业场所设置安全警示标志。
5、设备朝向有利于采光，使操作人员不受眩光影响。

	潜在事故
	二、车辆伤害

	危险因素
	运输车辆状况不良，驾驶员素质差，道路环境缺陷。

	触发事件
	机件失灵，无证操作，制动失效车辆误入施工现场。

	发生条件
	运输车辆撞人或物体

	原因事件
	1、运输车辆维修保养不良。
2、驾驶员未进行特种作业培训、无证上岗。
3、违章作业，疲劳驾驶。
4、车辆误入施工现场。
5、未设警示标志。
6、未设防护设施或防护设施不当或强度不够。

	事故后果
	人员伤害、车辆损坏

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	1、对驾驶员进行安全培训，做到持证上岗。 
2、保证运输车辆经常处于良好的技术状态。
3、正确穿戴劳动防护用品。
4、车辆限速行驶，设置安全警示标志。

	潜在事故
	三、触电、雷击

	危险因素
	在供电条件下作业，在雷雨季节作业。

	触发事件
	在供电条件下作业时，安全防护设置不完全，在雷雨季节作业时，未设置防雷防护。

	发生条件
	带电作业、雷雨季节

	原因事件
	夏季雨天野外作业容易遭雷击。

	事故后果
	人员伤亡

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	严禁在雷雨时分进行作业。

	潜在事故
	四、坍塌

	危险因素
	土地下陷导致公路坍塌

	触发事件
	施工作业时．操作失误，未按照设计路线进行，地质勘探不准确。

	发生条件
	土地下陷造成坍塌

	原因事件
	1、地质原因
2、设计缺陷
3、质量原因
4、施工组织不严
5、违背操作规程
6、安全技术专项方案不合格

	事故后果
	人员伤亡

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	1、找具有专业资质的地质勘探机构进行地质勘探工作，并出具真实的地质勘探说明；
2、找具有资质的设计单位进行设计；
3、设备和材料采购或租用时应找正规厂家；拒绝使用三无低质伪劣产品；
4、严格把关施工现场组织，做好相关施工组织制度要求；
5、加强现场管理以及对现场人员的安全教育、制定相应的操作规程并严格执行；
6、制定合格的安全技术专项方案。

	潜在事故
	五、物体打击

	危险因素
	物体打击

	触发事件
	坠落物体击中人体

	发生条件
	物体坠落或飞出

	原因事件
	1、未戴安全帽；
2、起重或高处作业区域行进、停留；
3、在高处有浮物或设施不牢，即将倒塌的地方行进或停留；
4、吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等）；

	事故后果
	人员伤亡

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	l、高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠；
2、及时清除、加固可能倒塌的设施；
3、保证检修作业场所、吊装场所有足够的空间；
4、堆垛要齐、稳、牢；
5、严禁上下抛接检修工具、螺栓等物件；
6、设立警示标志；
7、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”；
8、加强防止物体打击的检查和安全管理工作
9、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。

	潜在事故
	六、火灾

	危险因素
	易燃易爆化学品气瓶、可燃物质起火，电气火灾

	触发事件
	1、用电管理不善，引发电气火灾；
2、火源管理不善，引发火灾；
3、防火管理措施不严，存在明火、明电；
4、电气焊作业时气瓶泄露，作业时操作不当引发附近可燃物起火。

	发生条件
	电线短路、作业人员安全意识淡薄。

	原因事件
	1、设备电线短路引发电气火灾
2、作业人员防火安全意识淡薄。
3、违章动火作业。
4、可燃物质泄露被点燃引发火灾。

	事故后果
	人员伤亡财产损失

	危险等级
	Ⅱ

	防范措施
	1、加强用电管理，杜绝电气火源；
2、加强动火作业管理，动火作业必须制定安全措施和防火措施；
3、加强对明火等火源管理；
4、加强对可燃物储存区域的消防管理，可燃物储存区域及附近不得有明火、明电，配备相应的灭火器材。


奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业存在的机械伤害、车辆伤害、触电、坍塌、物体打击以及火灾等危险等级均为Ⅱ级。
[bookmark: _Toc25886]5.2 安全检查表分析法评估
[bookmark: _Toc21305]5.2.1 施工作业法律法规符合性
奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业法律法规符合性安全检查表见表5.2-1。
表5.2-1 安全检查表检查
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查情况
	检查
结论

	1
	生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
	《安全生产法》
第二十条
	施工方案符合标准
	符合要求

	2
	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算
	《安全生产法》
第三十一条
	新建道路工程执行“三同时”
	符合要求

	3
	国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
	《安全生产法》
第三十八条
	没有使用危及生产安生的工艺设备
	符合要求

	4
	用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施，从源头上控制和消除职业病危害。
	《职业病防治法》
第十四条
	严格执行职业卫生标准
	符合要求

	5
	任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。
	《职业病防治法》
第三十一条
	没有使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料
	符合要求

	6
	建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。
	《消防法》
	符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）
	符合要求


评估小结：根据表5.2-1内容可知，奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业法律法规共检查6项内容，均符合要求。
[bookmark: _Toc29298]5.2.2 平面交叉道口工程施工作业与公路的相互影响
奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业与公路的相互影响安全检查表见表5.2-2。
表5.2-2 安全检查表检查
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查情况
	检查
结论

	1
	任何单位和个人不得破坏、损坏、非法占用或者非法利用公路、公路用地和公路附属设施。
	《公路安全保护条例》第九条
	项目没有破坏、损坏、非法占用，没有非法利用公路、公路用地和公路附属设施。
	符合要求

	2
	禁止损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品。
	《公路安全保护条例》第二十五条
	项目没有损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品。
	符合要求

	3
	进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请：
（一）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线；
（二）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施；
（三）在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施；
（四）利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施；
（五）利用跨越公路的设施悬挂非公路标志；
（六）在公路上增设或者改造平面交叉道口；
（七）在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施。
	《公路安全保护条例》第二十七条
	建设单位已向公路管理机构提出申请
	符合要求

	4
	申请进行涉路施工活动的建设单位应当向公路管理机构提交下列材料：
（一）符合有关技术标准、规范要求的设计和施工方案；
（二）保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告；
（三）处置施工险情和意外事故的应急方案。
公路管理机构应当自受理申请之日起20日内作出许可或者不予许可的决定；影响交通安全的，应当征得公安机关交通管理部门的同意；涉及经营性公路的，应当征求公路经营企业的意见；不予许可的，公路管理机构应当书面通知申请人并说明理由。
	《公路安全保护条例》第二十八条
	建设单位已提供
	符合要求

	5
	建设单位应当按照许可的设计和施工方案进行施工作业，并落实保障公路、公路附属设施质量和安全的防护措施。
涉路施工完毕，公路管理机构应当对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行验收；影响交通安全的，还应当经公安机关交通管理部门验收。
涉路工程设施的所有人、管理人应当加强维护和管理，确保工程设施不影响公路的完好、安全和畅通。
	《公路安全保护条例》第二十九条
	涉路工程设施的所有人、管理人已加强维护和管理，确保工程设施不影响公路的完好、安全和畅通
	符合要求

	6
	公路养护作业应在保障养护作业人员、设备和车辆运行安全的前提下，充分考虑养护作业对交通安全保通状况的影响，保障交通通行。
	JTG H30-2015
3.0.3
	制定了施工期间的交通组织方案
	符合要求

	7
	养护作业人员应按有关规定穿着反光服，佩戴安全帽。交通引导人员尚应符合下列规定：
1） 交通引导人员应面向来车方向，站在可视性良好的非行车区域内；
2） 高速公路及一级公路养护作业时，交通引导人员宜站在警告区内的非行车区域内。
	JTG H30-2015
3.0.9
	人员上路施工已按照交警和路政的要求，穿戴安全防护用品；施工人员不得在封闭区域以外进行逗留，穿越。
	符合要求

	8
	公路养护作业人员必须在作业控制区内部进行养护作业。作业人员上下作业车辆或装卸物资必须在工作区内进行。
	JTG H30-2015
3.0.10
	施工车辆没有带泥进入公路，并遵守了公路的各项法规。
	符合要求

	9
	过渡区内不得堆放材料、设备或停放车辆。摆放的作业机械、车辆和堆放施工材料不得侵占作业控制区外的空间。
	JTG H30-2015
3.0.11
	不堆放材料、设备或停放车辆
	符合要求

	10
	夜间进行养护作业应布设照明设施和警示频闪灯，并应加强养护作业的现场管理
	JTG H30-2015
3.0.13
	所有标志已具有警示灯及夜间反光功能，保证夜间警示效果。
	符合要求

	11
	公路养护作业控制区安全设施的布设与移除，应按移动养护作业要求进行。安全设施布设顺序应从警告区开始，向终止区推进，确保已摆放的安全设施清晰可见；移除顺序应与布设顺序相反，警告区标志的移除顺序应与布设顺序相同。
	JTG H30-2015
3.0.14
	设置安全设施
	符合要求

	12
	公路养护作业控制区应按警告区、上有过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区等区域。
	JTG H30-2015
4.0.1
	与道路管理部门配合设置
	符合要求

	13
	设计时速为80km/h的公路，封闭路肩双向通行时的施工养护作业警告区最小长度为1000m。
	JTG H30-2015
4.0.4
	与道路管理部门配合设置
	符合要求

	14
	封闭车道养护作业的上游过渡区最小长度值应符合JTGH30—2015中表4.0.5的规定，封闭路肩作业的上游过渡区长度不应小于表4.0.5中数值的1/3.
	JTG H30-2015
4.0.5
	与道路管理部门配合设置
	符合要求

	15
	工作区长度应根据养护维修作业的需要确定。
	JTG H30-2015
4.0.7
	与道路管理部门配合设置
	符合要求

	16
	终止区最小长度宜取30m。
	JTG H30-2015
4.0.9
	终止区30m
	符合要求

	17
	车道渠划设施可包括有坠、防撞桶、水马、隔离墩、附设警示灯的路烂等，其中交通锥布设间距不宜大于10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于4m。
	JTG H30-2015
5.0.5
	施工处前200进行渠化引导
	符合要求

	18
	养护作业控制区两侧应差异化布设安全设施：在封闭车道（路肩）一侧的警告区布设施工标志和限速标志，在另一侧警告区起点设施工标志。
	JTG H30-2015
6.1.2
	按要求设置
	符合要求

	19
	同一行车方向不同断面同时进行养护作业时，相邻两个工作区净距不宜小于5km。
	JTG H30-2015
6.1.3
	施工长度小于5km。
	符合要求

	20
	养护作业控制区应设置工程车辆专门的出、入口，并宜设在顺行车方向的下游过渡区，当车辆需经上游过渡区或工作区进入时，应设警告标志并配合交通引导人员。
	JTG H30-2015
6.1.5
	分隔带内施工作业时，未设置工程车辆专门的出入口。
	符合要求

	21
	雾天、沙尘及大风天气时，除应急抢险、抢修作业外，严禁进行公路养护作业。
	JTG H30-2015
14.0.7、10.0.8
	大雾天、沙尘及大风天气时停止施工
	符合要求


评估小结：根据表5.2-2内容可知，奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业与公路的相互影响共检查21项内容，均符合要求。
[bookmark: _Toc12059]5.3 施工现场安全风险分级
该项目施工现场安全风险等级可分为：一般、较大、重大、特大。根据该项目施工现场的安全风险列出下表5.3-1。
表5.3-1 施工安全风险分级划分表
	项目名称
	分部工程
	风险分析
	风险等级
	控制措施
	备注

	
	
	
	一般
	较大
	重大
	特大
	
	

	施工用电
	配电箱及开关箱安装
	触电
	√
	
	
	
	[1]配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配配电系统直三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统:当单相照明线路电流大于30A时官采用220/380V三相四线制供电。[2]总配电应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m，距离大于3m时应使用移动式开关箱(或便携式卷线盘〕;移动式开关箱至固定式开关之间的引线长度不得大于30m，且只能用橡套软电缆。[3]配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。[4]漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防我型产品其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的莱积不应大于30mAs.
	

	物料运输
	运输车辆运送碎石
	车辆伤害
	√
	
	
	
	[1]加强车辆维护：定期检查和维护车辆，确保车辆操控性能正常，避免因车辆故障导致交通事故。[2]加强货物固定：在装载货物时采取正确的固定方法，确保货物牢固稳定，避免因货物移动或倾倒而引发事故。[3]严格控制载重：严格按照规定的载重标准进行装载，不得超载，确保车辆的操控性能正常，减少交通事故的发生。[4]提肩驾驶员的安全意识：加强驾驶员安全教音和培训，提音他们的安全意识和驾驶技能，规范驾驶行为，减少交通事故的发生。[5]加强路况管理：对施工现场附近的道路进行维护和管理，确保道路平整，减少不良路况对运输的影响。
	

	施工作业
	施工机械设备运行
	机械伤害
	√
	
	
	
	[1]不准以单边铲斗斗牙来硬啃岩体；[2]不准强行挖掘大块石和硬啃固石、根底;[3]不准用斗牙挑起大块石装车的方式进行作业;[4]铲斗未撤出掌子面不准回转或行走；[5]严禁用铲斗进行起吊作业;严禁利用挖掘机的回转作用力来拉动重物和车辆；[6]四周不得有人员来往，设置警示区，禁止无关人员进入。
	




6. [bookmark: _Toc25939]安全对策措施和建议
[bookmark: _Toc3208]6.1 施工方案中提出的安全对策措施
见本报告第“2.6.2”、“2.6.4”、“2.6.5”章节。
[bookmark: _Toc19968]6.2 本报告提出的安全对策措施
[bookmark: _Toc26175]6.2.1 施工驻地和场站建设
1. 施工现场驻地和场站应选在地质良好的地段，应避开易发生滑坡、塌方、泥石流、崩期、落石、洪水、于崩等危险区域，宜避让取土、弃土场地。
2. 施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置。
3. 施工现场临时用房、临时设施、生产区、牛活区、办公区的防火间距应符合现行《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）的要求。
4. 办公区、生活区宜避开存在噪声、粉尘、烟雾或对人体有害物质的区域，无法避开时应设在噪声、粉尘、烟雾或对人体有害物质所在区域最大频率风向的上风侧。
[bookmark: _Toc16824]6.2.2 施工便道
1. 施工便道应根据运输荷载、使用功能、环境条件设计和施工，不得破坏原有水系、降低原有泄洪能力，并应符合下列规定：
（1）双车道施工便道宽度不宜小于6.5m.
（2）单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道，错车道应设在视野良好地段，间距不宜大于300m设置错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20m。
（3）路拱坡度应根据路面类型和现场自然条件确定，并应大于1.5%。
（4）施工便道应根据需要设置排水沟和圆管涵等排水设施。
（5）陡坡、连续转弯等危险路段应进行硬化，设置警示标志，并根据需要设置防护设施。
2. 施工便道与既有道路平面交叉处设置道路警示标志，有高度限制的应设置限高架。
3. 施工便桥应根据使用要求和水文条件进行设计，应应设置限宽、限速、限载标志，建成后应验收。
[bookmark: _Toc21533]6.2.3 施工临时用电
1. 施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的有关规定。
2. 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地220/380V配电系统三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定:
（1）采用三级配电系统。
（2）采用TN-S接零保护系统。
（3）采用二级保护系统。
3. 铺设电缆线应符合下列规定：
（1）施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m。
（2）地下埋设电缆应设防护管。
（3）架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定。
4. 每台用电设备必须独立设置开关箱；开关箱必修装设离开关及短路过载、漏电保护器，严禁设置分路开关；配电箱、开关箱的电源进线端严禁插头和插座做活动连接。
5. 配电箱及开关箱设置应符合下列规定:
（1）总配电箱应设在靠近电源的区域；分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中地区域；开关箱与分配电箱的距离不得大于30m，开关箱应靠近用电设备，与其控制的固定式用电设备水平距离不宜大于3m。
（2）动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。合并设置的配电箱，动力和照明应分路设置。
（3）配电箱、开关箱应装设在千燥、通风及常温场所，不得装设在存在瓦斯烟气、潮气及其他有害物质。
（4）配电箱、开关箱应选用专业厂家定型、合格产品。
（5）总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，额定漏电动作电流与额定电动作时间的乘积不得大于30mA·s。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，额定漏电动作电流不得大于15mA，额定漏电动作时间不得大于0.1s。
（6）配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
6. 遇有临时停电、停工、检修或移动电气设备时，应关闭电源。
[bookmark: _Toc14896]6.2.4 施工机械设备
1. 应制定施工机械设备安全技术操作规程，建立设备安全技术档案。
2. 施工机械设备进场前应查验机械设备证件、性能、状况；进场后，应向操作人员进行安全技术交底。
3. 特种设备现场安装、拆除应按相关规定具有相应作业资质。
4. 机械设备集中停放的场所应设置消防通道，并应配备消防器材。
5. 施工现场专用机动车辆驾驶人员应按相关规定经过专门培训，并取得相应资格证书。
6. 施工现场运输车辆应状态良好，车身应设置反光警示标识。
[bookmark: _Toc19743]6.2.5 施工作业
一、测量作业
1. 不中断交通道路上测量，应设置交通安全标志，并应设专人指挥或警戒。测量人员应穿反光标志服。
2. 夜间测量照明应满足作业要求，测量人员应穿反光标志服。
二、路基工程
1. 路基施工前应掌握影响范围内地下埋设的各种管线情况，制定安全措施。施工中发现危险品及其他可疑物品时，应立即停止施工，按照规定报请有关部门处理。
2. 路基施工应做好施工期临时排水设施总体规划，临时排水设施应与永久性排水设施综合考虑，并与工程影响范围内的自然排水系统相协调。
3. 机械作业范围内不得同时进行人工作业。
4. 施工机械设备不宜在坡度大的边坡区域作业，必要时应采取防止设备倾覆的措施。
5. 多台机械同时作业时，各机械之间应保持安全距离。
6. 路基边坡、边沟、基坑边缘地段上作业的机械应采取防止机械倾覆、基坑坍塌的安全措施。
7. 弃方除应符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10)的有关规定外，尚应符合下列规定:
（1）施工前，应现场核实弃土场的具体情况，弃土场四周应设立警示标志。
（2）弃方不得影响排洪，不得加剧河岸冲刷。水库、湖泊、岩溶漏斗及暗河口处不得弃方。桥墩台、涵洞口处不得弃方。
（3）弃方作业应遵循“先支护、后弃土”的原则。
三、路面工程
1. 施工中，运输车、滑模摊铺机、轨道摊铺机、沥青摊铺机等大型机械设备及其辅助机械(具)操作手不得擅自离开操作台。
2. 施工现场出入口、沿线各交叉口等处应设明显警示、警告标志，并应设专人指挥。
3. 机械设备停放位置应平整，周围应设置明显的警示标志，夜间应设警示灯。
4. 开挖下承层沟槽或施作伸缩缝应设置明显的安全警示标志，
5. 夜间施工，现场作业人员应身穿反光服，路口、危险路段和桥头引道应设置警示灯或反光标志，施工设备均应有照明设备和明显的警示标志，照明应满足夜间施工要求。
四、基层与垫层
1. 整平和摊铺作业应临时封闭交通、设明显警示标志，辅助作业人员应面向压路机方向作业，设备之间应保持安全距离。
2. 碾压作业应符合下列规定：
（1）多台压路机同时作业时，各机械之间应保持安全距离。
（2）作业人员应在行驶机械后方清除轮上黏附物。
（3）碾压区内人员不得进人，确需人员进入的应安排专人监护。
五、沥青面层
1. 封层、透层、黏层施工应符合下列规定：
（1）喷洒前应做好检查井、雨水口的安全防护。
（2）洒布车行驶中不得使用加热系统。洒布地段不得使用明火。
（3）小型机具洒布沥青时，喷头不得朝上，喷头10m范围不得站人，不得逆风作业。
（4）大风天气，不得喷洒沥青。
2. 沥青储存地点应配备灭火器、消防砂等消防设施，并应设置警示标志。
3. 沥青脱桶、导热油加热沥青作业应采取防火、防烫伤措施。
4. 沥青混合料拌和作业应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》第7.2.2条规定。
[bookmark: _Toc11785]6.3 安全管理对策措施
1. 根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需要亲自逐级进行书面交底。安全技术交底必须由各施工队或班组签字认可。
2. 每天施工前专业责任工程师和区域责任施工员必须督促与检查各施工队及专业班组安全防护措施是否进行了检查。
3. 项目部每周一组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做进行交底。
4. 特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证上岗。
5. 凡不经验收的机械设备一律不得投入使用。使用中的大型设备下班后必须拉闸断电，专用闸箱上锁保护。
6. 落实安全“一把手”负责制。施工队和各专业班组设专职与兼职安全员负责现场的综合管理，做到安全生产常抓不懈，一抓到底。
7. 成立安全生产领导机构，现场设专职安全员和保安人员。以上人员都应经过培训和考核，获得相应的证书并具有较丰富的经验。工地安全员有权发布指令并采取保护措施以防止事故发生。
8. 队伍进场及时进行三级教育，针对工程施工各阶段特点，切实做好同步安全教育，提高职工整体安全意识。明确岗位职责。
[bookmark: _Toc17049]6.4 安全防护措施
1. 与路政部门配合，确保交通安全。主动与政府、公路交通主管部门、建设单位等部门共同制订在施工期间保护公路设施，维护交通安全畅通协议，接受公路、交通、社会和政府部门的监督。
（1）设专职交通员以便及时与路政部门联系。	
（2）施工期间安排专人进行交通疏导。
（3）保证路面的整洁，确保不产生施工扬尘。
（4）成立安监部专门进行交通管理。
（5）按国家标准挂设标志、标牌。
（6）交叉路口的围护设置圆顺。
（7）通行车道不堆放材料。
（8）施工时，如遇到特殊情况，需经交警同意后方可进行变动交通。
（9）施工期间，确保交通安全与正常施工，施工区域进行封闭。
（10）施工期间利用公路运输施工用料的车辆遵守交通规则。决不乱停乱放，随意装卸。
（11）刮风下雨天加强对施工地段所有交通道路的巡回检查，发现险情立即组织抢险队伍进行妥善处理。
（12）定期将交通情况向业主和交通管理部门汇报，遇有事故在第一时间内告知交通警察到现场处理，不隐瞒，不漏报，不擅自处理。
（13）节假日期间，加强交通维护工作，做好道路的清洁、畅通保障，减少对正常通行车辆的干扰。
（14）在各路口交汇处设置醒目标志，提醒准备经过路段的车辆绕行，并设置交通标志及交通引导设施。
2. 行车安全管理措施
（1）建立交通安全事故应急机制，由专人负责指挥，发现事故及时上报，及时报警，服从交警及路政部门的指挥并积极配合；在事故发生时应立即做出反映，立即由安全负责人利用现有的资源条件配合交警部门解决事故。
（2）设专人进行交通指挥，主要是对前方车辆和进出封闭区域施工车辆的指挥，指挥人员要求具有较熟练的指挥交通能力。施工车辆进出施工区域的交通管制指挥人员必须身着交通反光背心，指挥交通时必须穿戴整齐，并用红绿色小三角旗指挥交通。
（3）设专人进行交通设施的维护，水马等标志标牌按位置正确摆放，若施工过程中出现移位应及时调整，损坏及时更换。
（4）严格按要求及相关标准设置交通管制标志，当施工完成后尽快将交通标志撤离开放交通，当因故暂停施工时，将交通标志撤至内侧一个车道上，以增加行车路面的宽度。
（5）施工中遇到交通事故，现场交通安全人员及时按规定报告，保护好现场，并协助路政、交警疏导交通，若遇车辆在工作面侧突然熄火，现场人员能推动的应及时组织人员把车辆推到紧急停车带。发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，即时请示有关领导同意后暂停施工，至任务执行或现场清理完毕后方恢复施工。
（6）道路遇警卫任务时，交通安全人员必须听从路政、交警的安排。执行一级警卫或者其它重要任务（处理群众性事件等）时须停止施工，至任务执行完毕后方恢复施工。
（7）施工人员严禁横穿车道，必须在锥形交通标志围护区内作业区域活动，不得向正常通行的车道摆放或抛掷物品。
（8）备一台冲水设施进行施工范围及周边的防尘洒水工作。
3. 交通安全人员防护措施
（1）所有交通安全人员必须掌握相关规定、行为规范、技能熟练、具有强烈的交通安全意识。
（2）为交通安全人员配置完备的安全防护用品(安全帽、反光衣等)，交通安全人员穿戴整齐，未穿戴整齐者也严禁上岗。
（3）现场交通安全人员除维护交通设施及其它必要时，远离交通分隔带，交通安全人员可站立于围护范围内，面向车流，对不规范行车告知路政人员，由路政人员配合指挥交通；指挥施工车辆进出封闭区域时必须面向车辆，严禁背对车辆；交通安全人员更不能穿越行车道。
4. 施工人员交通安全防护措施
（1）加强对施工人员交通安全教育与监督。所有施工人员都必须经过交通安全教育后才能作业，严格遵守《道路维修养护作业安全规程》，另配备专职生产安全员。
（2）施工人员只能在封闭区域内作业，严禁施工人员横穿行车道，违者重罚或直接清除出场。
（3）施工人员在交通安全方面必须服从交通安全人员的指挥。
（2）在施工区域内车辆、机械等设备都必须挂上警示标志，并设专人指挥，形成严密的内部交通安全组织机构，杜绝违章操作及违章指挥。
（3）在施工路段前方1000米开始设置警示标志提醒司机前方施工，小心驾驶。
（4）在施工路段摆放足够的反光交通锥、车辆夜间反光标牌、警示灯。
[bookmark: _Toc4531]6.5 其他安全对策措施
1. 加强职工的安全生产教育和技术操作培训，提高安全意识。
2. 认真落实施工安全各项管理规定。
3. 施工现场醒目处设立施工安全警示牌。
4. 施工相关方应签订安全管理协议，明确各方的权利和义务。
5. 施工处前后两侧50m处设监护人，保持通信畅通；两端1公里处设监控点，保持通信畅通，随时通报车辆运行情况；施工处两端300m处设警示标志。充分发挥了标志设施的安全警示作用。并请路政部门现场维持车辆秩序。
6. 大风天气过后应对广告牌进行检修，防止广告牌损害倒塌影响过往车辆安全。


7. [bookmark: _Toc9721]评估结论
[bookmark: _Toc13778]7.1 存在的危险有害因素
本工程建设施工中存在的主要危险有害因素为坍塌、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、噪声、高低温和其他伤害等危险有害因素。应重点防范的危险有害因素是触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌，尤其是坍塌伤害，容易造成特大安全事故。既影响交通通行而且破坏公路及附属设备设施。
本工程属于平面交叉道口工程施工，过程中往往引起人员聚集，容易出现拥挤和心理恐慌状态，都是有发安全事故的因素。施工单位要特别引起重视，做好施工现场防护措施拉起警戒线，组织现场指挥人员进行疏散。企业应完善施工方案和应急预案，以保证项目安全施工。
本工程在日常维护及安全运营方面的建议：
1. 施工期间派专人负责清理该施工范围内的杂物防止伤人；
2. 对施工现场的安全设施进行清洗、维护等日常作业，及时恢复损坏构件，确保安全，清洗安全设施，确保醒目；
3. 应完善施工方案和应急预案，以保证项目安全施工。
[bookmark: _Toc19602]7.2 评估结论
施工方根据设计图纸、现场实际状况以及业主的要求制定了科学合理的施工方案，有施工总体安排、施工组织设计和施工平面布置等文件。施工准备充分，明确了施工方法和工序。建立了技术管理制度和、施工组织设计审批制度、交底制度、质量评定制度、现场材料质量管理、工程技术档案管理等行之有效的管理制度，施工过程安全是有保障的。
结论：若严格按照施工方案施工，并采取本报告提出的安全对策措施，奉新时代新能源资源有限公司平面交叉道口工程施工作业对G354国道运行的影响较小，施工阶段的安全风险在可接受范围。


8. [bookmark: _Toc5118]附件附图
1. 建设单位营业执照
2. 施工单位营业执照及资质


评估人员现场照片：
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