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前   言

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿为江西朝盛矿业有限公司一下属矿山，位于宁都县青塘镇南堡村，距宁都县城31km，宁都至兴国X456公路从矿区穿过，交通便利。矿区范围由六个拐点圈定，面积为2.12km2，采矿许可证开采标高为+390m～+100m。

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿前身是宁都硫磺矿（宁都县办国有企业），始建于1958年，最初采用平硐开采，1958年～1995年转为斜井开采，1997年停产；2001年～2006年硫铁矿作为水泥用辅助原料恢复开采。2007年4月，豪徳置业（赣州）有限公司竞得该矿采矿权后，在宁都新注册成立了“江西朝盛矿业有限公司”，从事该矿山的生产经营管理。2010年～2013年，江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿进行了扩建改造，扩建后年生产规模为30万t，开采标高为+190m～+100m，采用斜井+斜坡道联合开拓方式，房柱法采矿，中央抽出式通风，有+190m（回风中段）、+160m、+130m、+100m四个中段。

2014年1月首次取得扩建后的安全生产许可证，2023年7月进行了安全生产许可证延期，证号：（赣）FM安许证字[2023]M1869号，许可范围为硫铁矿30万吨/年，斜井开拓，+160m、+130m、+100m中段地下开采，有效期至2026年07月09日。

根据《中华人名共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，且依法进行安全评价。江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其地下开采进行安全现状评价。

按照《安全评价通则》的要求，我中心评价专家组于2026年1月26日对该矿进行现场调研，收集了有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与安全管理措施资料和矿山现状资料。根据该矿的生产工艺特点和环境条件，针对矿山生产运行过程中设备、设施、安全装置实际情况和管理状况的调查分析，定性、定量地分析其生产过程中存在的危险、有害因素，确定其危险度，对其安全生产现状况作出客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议，在此基础上编制本评价报告，作为企业取得安全生产许可证延期换证的技术依据之一。

在评价过程中得到了江西朝盛矿业有限公司领导、安全生产管理人员及员工的大力支持，在此表示感谢！
关键词：    硫铁矿     地下开采        安全现状评价
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1 评价目的与依据

1.1 评价对象和范围

1）评价对象：江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统。

2）评价范围

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采主要生产系统、辅助设施，包括开拓系统、采掘系统、运输系统、供配电系统、通风系统、排水系统、供风系统、防灭火系统、供水系统、安全避险“六大”系统、公用辅助设施及安全管理等。

平面范围：江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿《采矿许可证》圈定的范围内，地质勘探线3线以南矿体，即3线至16线之间矿体。矿区范围拐点坐标见表1.1-1。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）

	点号
	X
	Y

	1
	2925247.05
	39381369.43

	2
	2924147.04
	39381449.44

	3
	2923007.03
	39381975.45

	4
	2923611.04
	39383039.46

	5
	2924707.05
	39382413.45

	6
	2925347.06
	39381549.44

	开采深度
	从390m至100m

	矿区面积
	2.1224km2

	注：原江西省国土资源厅划定的矿区范围拐点坐标


垂直开采范围：+190m～+100m 标高之间的矿体，具体包括+190m（回风）、+160m、+130m、+100m 四个中段。

项目涉及的选厂、尾矿库、地面炸药库、危险化学品使用场所、矿山外部运输等内容不在本评价范围之内。

1.2 评价目的和内容

1.2.1 评价目的

本次安全现状评价目的是为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采的安全现状评价，查找、分析和预测其存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施及建议，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保其在安全设施方面符合国家的有关法律、法规、规定和标准；同时为项目安全生产许可证延期换证提供科学依据。

1.2.2 安全评价内容

通过对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采安全生产方面资料的收集以及现场安全状况调研，对如下内容进行评价：

1)检查审核江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿提供的相关资质证书、营业执照、采矿许可证的有效性及范围；

2)检查江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿安全生产管理机构的设置及安全生产管理人员的配备，安全生产管理制度、操作规程等的制定、执行情况；

3)检查江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿相关的安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范的要求；

4)检查审核江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿特种设备等的检验取证；

5)检查审核江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿相关安全设施、检测检验设备的定期检验、校核情况；

6)检查江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员资格证书，检查审核特种作业人员的培训、取证情况及一般作业人员的安全教育、培训情况；

7)检查、审核江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿安全生产标准化体系运行情况、隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制创建、运行情况；

8)检查、审核江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿事故应急预案、物资、演练及备案情况；

9)分析江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿存在的危险、有害因素，确定其危险程度；

10)对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿存在的问题提出安全对策措施及建议。

1.3 评价依据

1.3.1 法律、法规

1）《中华人民共和国矿山安全法》（主席令第65号，1993年5月1日实施；主席令〔2009〕第18号公布修正，2009年8月27日修正）

2）《中华人民共和国劳动法》（主席令第28号，1995年1月1日实施；2018年主席令第24号公布第二次修订，2018年12月29日施行。）

3）《中华人民共和国矿产资源法》（主席令〔1986〕36号发布，依次经主席令〔1996〕74号、主席令〔2009〕18号、主席令〔2024〕36号修正，自1986年10月1日起施行）

4)《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号公布，自2002年11月1日起施行；主席令〔2021〕第88号公布修正，自2021年9月1日起施行）

5）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕69号发布，经主席令〔2024〕25号修正，自2007年11月1日起施行）

6）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008)第6号公布，自2009年5月1日起施行；主席令〔2021〕第81号公布修正，2021年4月29日修正）

7）《中华人民共和国防震减灾法》（主席令第74号，2009年5月1日实施）

8）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第60号，2011年12月31日实施；主席令〔2018〕第24号公布修正，2018年12月29日修正）

9）《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第73号， 2013年7月1日实施）

10）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2014年1月1日实施）

11）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日实施）

1.3.2行政法规
1）《矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号，自1996年10月30日起施行）

2）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

3）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号公布，自2007年6月1日起施行）

5）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号公布，自2003年6月1日起施行；国务院令第549号公布修订，自2009年5月1日起施行）

6）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日施行）

7）《工伤保险条例》（国务院令第375号公布，自2004年1月1日起施行；国务院令第586号公布修订，自2011年1月1日起施行）

8）《安全生产许可证条例》（国务院令第397号公布，自2004年1月13日起施行；国务院令第653号公布修正，2014年7月29日修正）

9）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）

10）《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令(2006)第466 号公布，自2006年9月1日起施行；国务院令〔2014〕第653号公布修正，2014年7月29日修正)

1.3.3部门规章
1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号，自2008年2月1日起施行）

2）《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，自2009年7月1日起施行）

3）《电力设施保护条例实施细则》（中华人民共和国国家经济贸易委员会、公安部于1999年3月18日颁布实施，根据国家发展和改革委员会令第10号修改，修正条款自2011年6月30日起施行）

4）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号公布，自2012年3月1日起施行；国家安全生产监督管理总局令第63号第一次修正，修正条款自2013年8月29日起施行；国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正，修正条款自2015年7月1日起施行）

5）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第78号令，2015年7月1日起施行）

6）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起施行）

7）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号公布，自2009年6月8日起施行；国家安全生产监督管理总局令第78号修正，修正条款自2015年7月1日起施行）

8）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局第75号令，2015年7月1日起施行）

9）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令〔2010〕第30号发布，经国家安监总局令〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修正，应急管理部令第〔2025〕19号修订，自2026年6月1日起施行）

10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号发布，经国家安监总局令第88号、应急管理部令第2号修正，自2009年5月1日起施行）

11）《矿山地质环境保护规定》（自然资源部令第5号，2019年7月16日施行）

12）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号公布，2024年1月31日施行）
13）《矿山救援规程》（应急管理部令第16号，自2024年7月1日起施行）

1.3.4地方性法规
1)《江西省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》(江西省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自1994年12月1日起施行；2010年9月17日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议第二次修正)

2)《江西省消防条例》(江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，自1995年12月20日起施行；2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正)

3)《江西省安全生产条例》(江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自2007年5月1日起施行；江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日起施行)

4)《江西省突发事件应对条例》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2013年9月1日起施行)

5)《江西省矿产资源管理条例》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，自2015年7月1日起施行)

1.3.5地方政府规章
1）《江西省电力设施保护办法》（江西省政府令52号发布，1997年 5 月5日起施行，江西省人民政府令200号，2012年9月17日起施行）

2）《江西省实施〈工伤保险条例〉办法》（2013年4月24日第3次省政府常务会议审议通过，2013年5月6日省政府令第204号公布，自2013年7月1日起施行）

3）《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（赣政令〔2011〕189号发布，经赣政令〔2019〕241号、〔2025〕273号修正，自2011年3月1日起施行）

4）《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2021年6月9日省人民政府令第250号修正）
1.3.6规范性文件
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）

2）《国家安全监管总局 国家煤矿安监局 国家能源局 国家铁路局关于印发<建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范>的通知》（安监总煤装〔2017〕66号，2017年5月17日发布）

3）《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，厅字〔2023〕21号，2023年9月6日）
4）《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

5）《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，2015年7月10日）

6）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日）

7）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）

8）《国家安全监管总局关于非煤矿山安全生产风险分级监管工作的指导意见》（安监总管一〔2015〕91号）

9）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号，2016年10月9日）

10）《国务院安委会办公室关于印发<金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案>的通知》（安委办〔2016〕5号）

11）《国家安全监管总局办公厅关于强化遏制非煤矿山重特大事故工作举措的通知》（安监总厅管一函〔2016〕230号，2016年12月8日印发）

12）《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日）

13）《国家安全监管总局办公厅关于修改<用人单位劳动防护用品管理规范>的通知》（安监总厅安健一〔2018〕3号）

14）《国家矿山安全监察局关于开展非煤矿山安全生产专项检查的通知》（矿安〔2021〕5号）

15）《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号）

16）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）

17）《国家矿山安全监察局关于开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（矿安〔2022〕76号）

18）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）

19）《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全培训专项检查工作的通知》 （矿〔2022〕125 号）

20）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）

21）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山安全风险分级监管办法>的通知》（矿安〔2023〕1号）

22）《国家矿山安全监察局关于做好非煤矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》（矿安〔2023〕60号）

23）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号）

24）《地下矿山动火作业安全管理规定》（国家矿山安全监察局2023年第28次局务会议审议通过，2023年11月22日）

25）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日）

26）《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（国家矿山安全监察局，矿安〔2024〕41号，2024年4月23日印发）
27）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）

28）《国家矿山安全监察局关于印发<矿用自救器安全管理规定（试行）>的通知》（矿安〔2025〕2号，2025年1月2日）
29）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。
30）《关于印发全省公安机关推行爆破服务“一体化”的实施意见的通知》（赣公字〔2007〕237号）

31）《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

32）《转发国家安全监管总局关于切实做好防范自然灾害引发矿山生产安全事故的紧急通知》（赣安监管一〔2010〕237号）

33）《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》（赣 安监管一字〔2011〕23号）

34）《关于实施全省非煤矿山企业安全生产责任保险有关事项的通知》（赣安监管一字〔2011〕64号，2011年1月28日）

35）《关于印发〈江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定(暂行)〉的通知》（赣安监管应急字〔2012〕63号）

36）《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

37）《江西省安委会关于印发江西省企业安全生产标准化建设指导意见的通知》（赣安〔2018〕14号）

38）《省安委会、省应急管理厅、银保监会关于进一步规范安全生产责任保险工作的通知》（赣安办字〔2020〕82号）

39）《江西省安委会关于印发<江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”>工作方案的通知》（赣安〔2021〕2号）

40）《自然资源部关于第一批废止和修改的部门规章的决定》（自然资源部令第12号，2023年8月3日施行）

41）《国家矿山安全监察局综合司关于开展地下矿山违规无轨运输车辆自查自纠工作的通知》（矿安综〔2025〕14号）
1.3.7 标准、规范

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

《低压配电设计规范》                            GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                      GB50187-2012

《爆破安全规程》                        GB6722-2014/XG1-2016

《建筑设计防火规范（2018年版）》                GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                        GB18306-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《金属非金属矿山安全规程》                      GB16423-2020

《矿山电力设计标准》                            GB50070-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》        GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》    GB39800.4-2020

《金属非金属矿山充填工程技术标准》             GB/T 51450-2022

《安全色和安全标志》                              GB2894-2025

《高处作业分级》                                 GB3608-2025《生产过程安全基本要求》                        GB12801-2025
《生产安全事故分类与编码》                       GB6441-2025

《矿山安全标志》                              GB/T14161-2025
《矿山安全术语》                              GB/T15259-2008

《建筑抗震设计标准（2024年版）》              GB/T50011-2010

《工业企业噪声控制设计规范》                  GB/T50087-2013

《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》     GB/T 33000-2025

《用电安全导则》                              GB/T13869-2017

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》  GB/T29639-2020

《矿区水文地质工程地质勘查规范》              GB/T12719-2021

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T13861-2022

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》                           GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第2号修改单                              GBZ 2.1-2019/XG2-2024

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》           KA30-2026

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》       AQ2031-2011

《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》       AQ2032-2011

《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》       AQ2036-2011

《金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术要求》 KA/T2051-2016

《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》 KA/T2052-2016

《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》 KA/T2053-2016

《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》         AQ2061-2018

《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》   AQ2070-2019

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》 KA/T2075-2019

《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》     KA/T2033-2023

《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》     KA/T2034-2023

《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》     KA/T2035-2023

《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》

KA/T2080-2023

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》    KA/T22.3-2024

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》

KA/T22.3-2024
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1.3.8其他依据和主要参考资料

《江西宁都硫磺矿储量地质报告》（江西省地质矿产勘察开发局赣南地质调查大队，2004年4月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计》（江西省冶金设计院2010年6月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计安全专篇》（江西省冶金设计院2010年6月）

《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿资源储量核实报告》（江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队，2012年1月）

《<江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计>通风安全系统的设计变更》（河北宏达绿洲工程设计有限公司2012年6月）

《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿水文地质条件报告》（赣南地质调查大队，2012年12月）

《关于对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采扩建工程初步设计排水设施部分变更》（河北宏达绿洲工程设计有限公司2013年3月）

《江西朝盛矿业有限公司地压调查研究（中期报告）》（江西理工大学/江西朝盛矿业有限公司2013年10月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿“安全避险”六大系统建设方案》（2023年1月，江西汇弘信息技术有限公司）

《江西省朝盛矿业有限公司江西省宁都县青塘矿区硫铁矿改扩建项目水工环地质专项勘查报告》（江西核工业工程地质勘察院有限公司，2025年4月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿山隐蔽致灾因素普查报告》（南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心，2025年6月）
《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》（南昌工程学院，2025年7月）

《金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告》（江西华安检测技术服务有限公司，2025年12月、2026年2月）
《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿安全检测检验报告》（江西华安检测技术服务有限公司，2026年1月）

《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿矿井通风系统反风试验报告》（2026年1月，江西朝盛矿业有限公司、江西华安检测技术服务有限公司）

《金属非金属矿山矿用钢丝绳安全检测检验报告》（江西华安检测技术服务有限公司，2026年2月）

企业提供的其他资料，含工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（非营业性）、应急预案备案表、安全费用提取资料、安全生产责任险缴纳证明、现状实测图纸、主要负责人及安全生产管理人员资格证书、特种作业人员资格证书及其他安全管理资料。
1.4 评价程序

本安全现状评价程序为：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法，进行定性、定量评价；提出安全对策措施及建议；做出安全评价结论；编制安全现状评价报告。
1）前期准备

明确被评价对象，备齐有关安全评价所需的设施、工具，收集国家有关的法律法规、部门规章、技术标准及建设项目资料。

2）辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

3）划分评价单元

评价单元划分应科学、合理，便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。

4）选择评价方法

根据评价的动机、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定评价方法。

5）定性、定量评价

根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

6）对策措施建议

（1）根据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

（2）对策措施建议应具体祥实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

7）安全评价结论

（1）安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

（2）安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关的法律法规、部门规章、技术标准的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。

8）编制安全现状评价报告

按照《安全评价通则》要求编制报告。

安全评价工作程序图见图1。
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图1 安全评价工作程序图

2 评价项目概况

2.1企业基本情况

2.1.1企业情况

江西朝盛矿业有限公司成立于2007年08月06日，详细地址为江西省赣州市宁都县青塘镇南堡村，统一社会信用代码：913607306647655754，法人为许炳然，企业注册资本5000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目为非煤矿山矿产资源开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目为第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，选矿、金属矿石销售。

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿（以下简称宁都硫铁矿）为江西朝盛矿业有限公司下属矿山，主要产品为硫铁矿原矿，矿石出窿后送至该公司选矿厂进一步深加工成硫精矿和铜精矿等产品。

宁都硫铁矿现有从业人员41人，设有生产单位采掘工区和办公室、安全科、生产技术科等机关职能部门，任命了五职矿长，配有3名专职安全管理人员和4名专业工程技术人员，矿山成立了安全生产领导小组。宁都硫铁矿基本情况见表2.1-1。
表2.1-1 宁都硫铁矿基本情况表

	矿山名称
	江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿

	详细地址
	宁都县青塘镇南堡村
	邮编
	342822

	主要负责人
	袁宁
	联系电话
	1360797****
	建矿时间
	1958年

	企业经济类型
	有限责任公司
	开采矿种
	硫铁矿
	从业人数
	41

	开采方式
	地下开采
	生产规模
	30万t/a

	设计单位
	江西省冶金设计院

	《营业执照》发证单位

统一社会信用代码
	宁都县市场监督管理局

913607306647655754

	《采矿许可证》发证单位及编号
	江西省国土资源厅，C3600002009086130031531

	《安全生产许可证》发证单位及编号
	江西省应急管理厅，（赣）FM安许证字[2023]M1868号

	《爆炸作业单位许可证》

发证单位及编号
	赣州市公安局

3607001300007

	《非煤矿山主要负责人资格证》发证单位及编号
	赣州市行政审批局，36213019640507031X

	尾矿库
	1座
	选矿厂
	1座


2.1.2 企业历史沿革 
宁都硫铁矿前身为宁都硫磺矿，是1958年由宁都县在勘探过程中筹建起来的国营矿山。矿山开始于浅部平窿手掘采矿、土法炼制硫磺，至1995年矿山逐步由手掘采矿过渡到半机械化斜井采矿。矿石产量由6000吨/年上升到30000吨/年，硫磺产量由300吨/年上升到1500吨/年。1997年由于矿山一直采用落后土法炼硫，产生的“三废”难于处理而停产。至2001年矿区硫铁矿作为水泥用辅助原料恢复开采，年产铁矿7500吨，硫磺粉60吨。

2004年宁都硫磺矿委托江西省地质矿产勘察开发局赣南地质调查大队地勘院在《江西省宁都县青塘含铜磁黄铁矿床地质勘探总结报告》资料基础上，结合矿山开采资料，编制采矿权范围内的矿山储量地质报告。江西省国土资源厅已完成了该矿的矿产资源储量评审备案。

2007年4月，豪徳置业（赣州）有限公司竞得该矿的采矿权，并于2007年8月在宁都注册新成立了“江西朝盛矿业有限公司”，从事该矿山的生产经营管理。

2010年6月江西省冶金设计院受委托编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计安全专篇》，2010年6月24日取得江西省安全生产监督管理局下发的《关于江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计安全专篇审查意见》（赣安监非煤项目设审[2010]049号）。
2012年6月经原设计单位同意委托河北宏达绿洲工程设计有限公司编写了《<江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计>通风安全系统的设计变更》，并于2012年9月6日取得江西省安全生产监督管理局下发的《关于江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计通风安全系统设计变更审查备案意见》（赣安监非煤项目设审[2012]065号）。

2013年3月，江西朝盛矿业有限公司委托河北宏达绿洲工程设计有限公司编制了《关于对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采扩建工程初步设计排水设施部分变更》，并向原江西省安全生产监督管理局报送了《江西朝盛有业有限公司宁都硫铁矿地下开采扩建工程初步设计排水设施部分变更申请》。2013年4月7日，原江西省安全生产监督管理局以《关于江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿排水设施变更申请的复函》批准。

2013年12月，江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿进行了安全设施验收，江西通安安全评价有限公司编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程安全验收评价报告》。2014年1月，矿山首次取得扩建后的安全生产许可证，2023年7月进行了安全生产许可证延期，证号：（赣）FM安许证字[2023]M1869号。

2.1.3 企业证照证件情况

宁都硫铁矿和相关人员证照证件情况，见表2.1-2。

表2.1-2 宁都硫铁矿和相关人员证照一览表

	检查内容
	证照号
	有效时间
	发证机关
	备注

	1.1营业执照统一社会信用代码
	913607306647655754
	2057.08.06
	宁都县市场监督管理局
	

	1.2采矿许可证
	C3600002009086130031531
	2032.11.12 
	江西省国土资源厅
	

	1.3安全生产许可证
	（赣）FM安许证字[2023]M1868号
	2023.07.10
	江西省应急管理厅
	

	1.4爆炸作业单位许可证
	3607001300007
	2030.7.15
	赣州市公安局
	

	1.5矿山主要负责人：袁宁
	36****************
	2028.08.12
	赣州市行政审批局
	矿长

	1.6安全管理人员
	
	
	
	

	郭东福生
	36****************
	2029.03.03
	赣州市行政审批局
	安全副矿长

	周国炼
	36****************
	2026.09.05
	赣州市行政审批局
	生产副矿长

	李伟
	36****************
	2026.09.05
	赣州市行政审批局
	机电副矿长

	罗晓明
	36****************
	2026.09.05
	赣州市行政审批局
	总工程师

	曾宪兵
	36****************
	2028.09.03
	赣州市行政审批局
	

	王家斌
	35****************
	2028.09.03
	赣州市行政审批局
	

	曾衍辉
	36****************
	2028.09.03
	赣州市行政审批局
	

	1.7特种作业人员上岗资格证
	
	
	
	

	宋河生
	T36****************
	2026.12.15
	赣州市行政审批局
	熔化焊接与热切割作业

	何民勇
	T36****************
	2032.02.02
	江西省应急管理厅
	低压电工作业

	宋河生
	T36****************
	2027.06.14
	赣州市行政审批局
	

	何明生
	T36****************
	2027.02.27
	江西省应急管理厅
	矿山排水作业

	何小林
	T36****************
	2030.11.10
	江西省应急管理厅
	

	何来福
	T36****************
	2029.03.26
	赣州市行政审批局
	

	宋河生
	T36****************
	2027.06.14
	赣州市行政审批局
	

	何民勇
	T36****************
	2031.11.17
	江西省应急管理厅
	矿山支柱作业

	何小平
	T36****************
	2031.12.15
	江西省应急管理厅
	

	何小林
	T36****************
	2029.03.26
	赣州市行政审批局
	矿井通风作业

	周湘林
	T36****************
	2027.11.06
	赣州市行政审批局
	矿山提升机操作作业

	爆破作业人员
	爆破工程技术人员（3人）、爆破员（3人）、保管员（2人）、安全员（2人）的爆破作业人员许可证在有效期内。


经核查，该矿《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《爆炸作业单位许可证》和矿山主要负责人、安全管理人员、特种作业人员考核合格证均在有效期内。

2.1.4企业独立系统

宁都硫铁矿有1个地下矿山和1个尾矿库，共2个独立系统，见表2.1-2。

表2.1-2独立系统一览表

	独立系统
	设计单位
	设计时间
	数量
	备注

	地下矿山
	江西省冶金设计院
	2010年6月
	1个
	

	内洋坑尾矿库
	河北宏达绿洲工程设计有限公司
	2014年
	1个
	《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿内洋坑尾矿库初步设计安全专篇》、《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿内洋坑尾矿库初步设计变更安全专篇》

	
	海湾工程有限公司
	2018年
	
	《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿内洋坑尾矿库工程设计变更安全设施设计》

	合计
	
	
	2个
	


江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿内洋坑尾矿库坝顶最终高程268.6m，溢流坝段坝顶高程265.6m，相应最大坝高为27.6m，总库容为44.6万m²，属五等库，按四等库设计，设计洪水标准为200年一遇。内洋坑尾矿库于2025年12月23日延期取得了江西省应急管理厅颁发的安全生产许可证，编号为（赣）FM安许证字[2022]M1854号，有限期至2028年12月26日，许可范围为尾矿库运营（五等库，坝高24.6m，坝顶高程+265.6m以下）。
2.1.5产品方案

矿山产品方案为硫铁矿原矿。

2.1.6工作制度、生产规模
工作制度：年工作330天，每天1班，每班8小时。

生产规模：30.0万t/a。

2026年来生产情况：截止4月底，共生产原矿约1.26万t，其中：1月份生产约0.55万t，2月份春节停产，3月份生产约0.21万t，4月份生产约0.5万t。
2.2矿区位置交通、自然地理及自然环境
2.2.1矿山交通及地理位置

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿位于宁都县城南西西方向31km，青塘圩南西5.5km处的青塘镇南堡村，行政区划属江西省赣州市宁都县青塘镇管辖。矿区地处青塘盆地西南边缘，地理坐标：东经115°48′41″～115°49′19″,北纬26°24′42″～26°25′59″。矿区对外交通以公路为主，宁都至兴国X456公路从矿区穿过。矿区距宁都县城31km，距宁都火车站30km，交通便利。
图2.1 矿区交通位置图
2.2.2 自然环境
矿区所处的青塘～狮吼山地区为一向斜，地貌上为一盆地。该区属低山丘陵地貌，最高标高491.09m，最低标高220m，相对高差270m。山脊总体呈东西向及北东东向展布，海拔标高200～338m之间，植被不甚发育，矿区中部的小溪长年流水不断，水量丰富，为矿山生活、生产用水提供了便利条件。主要矿化区海拔标高100～350m。地势相对平缓。属亚热带东南季风气候，温暖潮湿。

矿区属亚热带东南季风气候，温暖潮湿，雨量充沛，日照充足，四季分明。每年2月至5月为雨季，历年最大日降雨量达218.8mm。多年平均降雨量为1680.1mm，蒸发量1529.0mm，历年最大降雨量2458.9mm，最小降雨量1125.1mm。常年主导风向为东北风，历年最高气温39.3℃，最低气温-7.3℃。区内经济以农业为主，农作物以水稻为主。劳力充足。水电资源较丰富。

2.3 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该矿区处于地震动参数0.05g地区，属抗震设防烈度六度区。

2.4 矿区周边环境

矿区地表坡度小，不存在滑坡、泥石流等危及矿山安全的因素，也无其他危及矿山安全的潜在环境因素。矿区范围内无各类（旅游风景、自然、历史文物古迹等）保护区，无航空港口和重要通讯设施，远离湖泊等，境界内有少量山林。

矿山属“三下”矿，矿区范围内有宁都～兴国S451公路由北向南穿过，公路、地表部分工业设施、寺庙及少量民房均在岩移范围内。2025年7月，江西朝盛矿业有限公司委托了南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山开采对地表建（构）筑物、S451公路影响论证报告》，得出结论：（1）依据爆破振动安全控制要求，当普通民用建筑安全允许振速标准设定为2.0cm/s时，+100m中段爆破作业无须设置爆心水平安全距离（即爆源至保护对象的水平直线距离），+130m、+160m及+190m中段则需分别控制最小爆心水平安全距离>37m、>56m和>96m。对于S451公路，按新浇混凝土安全标准70cm/s（对应龄期7～28天），除+190m中段需设置最小爆心水平安全距离＞12m外，+100m、+130m、+160m中段均可将爆心置于公路正下方，无需额外水平避让距离。此外以振中（爆心正上方地表）为控制点时，基于振动速度峰值与总药量正比关系（本研究采用线性时程分析法），各中段最大允许总药量分别为：+100m中段62kg、+130m中段43kg、+160m中段32kg、+190m中段1kg。（2）经计算，当对+190m中段及以上矿体开采时，对地表建（构）物影响较大，不建议对+190m中段及以上进行开采，以免影响地表建（构）物安全。当对+160m～+190m中段矿体的开采作业，沉降值将呈增大趋势；需高度重视地表变形问题，并在必要时采取切实可行的措施对采空区进行有效处置。当对+160m中段及以下矿体开采时，沉降值相对较小，矿区地表整体保持稳定状态。
原中央回风井（1号井）西侧约100m处有一小型水库，为牛七坑水库，根据2025年6月南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编制的《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》的成果，牛七坑水库库区为花岗岩，矿体连续，现有开采系统留设有防水矿柱，其通过坝址区东侧，未见异常。在正常情况下，库水成为矿坑充水的水源可能性小。

矿山已开采多年，采场内设有矿柱，而且采空区所有矿柱不考虑回收，利用已有的矿柱支撑顶板岩石，以较长时间维护了采空区的存在。同时，为了安全生产，封闭老采空区，对部分采空区进行了废石充填。

2.5 矿山地质
2.5.1 矿区地质概况
本区大地构造位置位处武夷隆起西缘,宁都～南城拗陷断束南端和信丰～于都拗陷褶束交接部位的青塘～银坑凹陷带中。而矿区正位于该凹陷带北东缘之青塘狮吼山地段。地貌上为一盆地,盆地内矿产丰富。

1.矿区地层
矿区地层，由老而新，分别简述于下：
1）泥盆系上统峡山砂岩(Ｄ3)
为矿区内最老之地层。仅见于白石坳一带。地层走向280°～300°,倾向北北东,倾角27°～45°。岩性以灰白色石英质砂岩、石英砾状粗砂岩及石英砾岩为主,与花岗岩接触地带,尚见有石英岩。与上覆石炭系下统梓山煤组呈断层接触。厚度达330m左右。
2）石炭系下统梓山煤组(Ｃ1)
为本矿区之主要地层。沿白石坳、麻齐湖、茶山岗、狮吼山、和尚脑、杜弯背和打火岭一带呈条带状产出。在麻齐湖一带,地层走向为60°左右,倾向北西,倾角近水平至30°左右。由狮吼山至打火岭一带,地层走向转为300°,倾向北北东,倾角近水平至30°左右。
根据岩性组合特征分为上下部：

（1）上部：以灰白色石英砂岩、钙质砂岩和砂质板岩为主，偶夹灰岩透镜体。厚度大于30～145m。是区内硫铁矿的最主要赋矿岩段。该岩性段有一定沉积韵律，可划分出2个主要沉积旋回，每一沉积旋回均从底部以砂质板岩开始至顶部以灰白色石英砂岩、钙质砂岩结束。其中第一旋回赋存V2-1、V2-2矿体，第二旋回赋存V1-1、V1-2、V1-3矿体。
（2）下部：以灰黑色至黑色炭质板岩、炭质红柱石板岩和砂质板岩为主，夹有薄层石英砂岩。受深部花岗岩体的侵蚀在矿区保留不全。岩层厚度变化较大， 10～143m。与上覆石炭系中、上统壶天灰岩呈整合接触。
（3）石炭系中、上统壶天灰岩(Ｃ2-3)：地表仅出露于北西角打火岭处山麓地带，大部被第四系所覆盖。为组成本区盆地之核心岩层。其产状与前述梓山煤组地层大体相同，但倾角更为平缓，一般多近乎水平至30°左右。岩性为乳白色、灰白色、青灰色和微带红色大理岩，偶夹矽卡岩。其上为大片第四系覆盖。厚度30～183.60m。
本层仅局部见弱硫铁矿化,赋存V3矿体。
（4）第四系坡积层、山麓堆积物及冲积层(Q)：极为发育，广布北东部及中部地区。坡积层、山麓堆积物分布于缓倾斜之山腰和山麓地带，厚度随地形起伏而异,0.5～10m；冲积层则分布于整个盆地和平坦沟谷地带，厚度5～75.11m。
2.矿区构造
矿区内为一弧形之单斜构造。属于青塘～狮吼山向斜～地堑式构造的一个组成部分，区内构造特点之一，仍是以断裂占显著优势，小型的褶曲构造一般不甚发育。
现将矿区内之断裂情况简述于下：
1）成矿前断裂
（1）层间断裂：此组断裂之产状与前述梓山煤组地层产状一致。本矿区部分硫铁矿体(层)的生成，从构造条件上来说，与此组断裂具有密切的关系。
（2）F1(断层破碎带)：2004年的地质报告认为60年报告对F1阐述欠详，仅一个钻孔似而见及，依据不足,已将其删去。
2）成矿期裂隙
根据钻孔岩矿芯观察和推断：大多数断裂仍具有明显的继承性,其产状较前期断裂更加紊乱。此构造为矿床的储矿构造，是形成本区矿床重叠富集的重要空间因素。
3）成矿后断裂
现择其主要者分述如下：与地层走向或山脊走向呈近乎直交的断裂：此组断裂在矿区内极为发育。大多数沟谷即为此组断裂造成，如：F2、F3、F5、F6。
上述各断层，大多切穿了矿区内之各时代地层、矿层和花岗岩。其性质推断均属正—平移断层。由于一般断距较大，将本矿床切割成数块。这种断裂不仅给矿床带来了较大的破坏作用，同时也给矿床的开拓带来一定的不利影响。但分布于矿化富集的地段者，已基本为钻探工程所控制。
3.岩浆岩
区内花岗岩较发育，以花岗岩为主。可分为岩株、岩船和岩脉三种类型。
1）花岗岩岩株
分布于白石坳、狮吼山及打火岭一带,即矿区西南边部。区内出露面积约0.8km2。在矿区内刺穿中上石炭统壶天灰岩地层。
岩体与矿区含矿地层接触面一般较为平缓，在其外接触带即赋存了热液充填交代型硫铁矿矿床和矽卡岩型白钨矿矿床。
2）花岗岩岩船和花岗岩岩脉
其岩性主要为粗中粒黑云母花岗岩。岩船多顺层产于石炭系下统梓山煤组地层中，以狮吼山一段较为发育；岩脉沿断裂充填，在狮吼山之地表也能见及。在剖面上花岗岩岩船与硫铁矿层常呈平行状产出,偶见硫铁矿层分布于花岗岩岩船上下接触带。与本矿床的形成具有极为密切的关系。
4.围岩蚀变
1）矽卡岩化：为本矿床重要蚀变类型之一。它的生成与本区之白石坳花岗岩岩株具有成因上的联系。
2）大理岩化：是本矿区较重要的一种近矿围岩蚀变。本身不仅发育矽卡岩型白钨矿床,同时在局部地段,尚有呈透镜状的磁黄铁矿矿体的形成。
3）黄铁矿化(染)及磁黄铁矿矿化(染)：亦为本矿床重要蚀变类型之一。特别在含矿层之石英砂岩及矽卡岩中广泛发育。呈密集浸染状或块状产出者直接就是矿体。
4）绿泥石化、碳酸盐化：皆为较低温度环境下形成的一种次生蚀变类型,与同温度下生成的硫化物关系很密切。
5）硅化：为矿区内广泛发育的一种蚀变类型。据钻孔岩芯观察,往往距离矿体(层)近者硅化强,远离矿体(层)者硅化弱。由此可以看出,它与矿体(层)的生成具有密切的联系。
2.5.2矿床地质概况
本矿区矿体主要分布于打火岭、杜弯背、和尚脑、狮吼山、茶山岗、麻齐湖一带。全区矿化面积5.14km2，勘探面积1.42km2。走向长度2150m,倾向延深200～700m。

1）矿床类型

宁都硫铁矿系矽卡岩型含铜磁黄铁矿床，为热液型。

2）矿体特征

矿体呈多隐伏状，主矿体一般赋存于地表30～50m以下，赋存标高为30～300m，以100～200m标高为主要赋矿地段。

区内编号矿体14条。其中V1-1、V1-2、V1-3、V2-1、V2-2号矿体为主矿体，矿体(层)的破坏较小。

（1）含矿层特征及与矿体的关系

所谓含矿层，特指赋存主要工业矿体的下石炭统梓山煤组上部地层。其走向长2300m以上。勘探资料表明，含矿层厚度大，则矿体数量多，含矿层厚度小，矿体数量也少；其矿体形态也随含矿层的变化而变化。

矿体总体看来形态呈层状，但走向及倾斜方向上缩小膨大现象较为显著。含矿层由南而北、由西而东、自上而下呈明显的由厚变薄的现象，厚者达145m左右，薄者仅20m左右。总之，含矿层的厚度与矿层总的厚度大致呈正比关系。

（2）矿体形态、产状、规模及品位

矿体较简单，以似层状、透镜状产出为主。沿走向及倾斜方向上矿体膨大缩小、分支复合及尖灭再现等现象普遍。矿层产状基本与地层产状一致。受花岗岩体侵入隆起的影响，在狮吼山至打火岭一带，含矿层走向330°左右，倾向北东东；在茶山岗至麻齐湖一带，含矿层走向60°左右，倾向南南东。倾角均较平缓，由近水平至30°左右。

（3）主要工业矿体地质特征

① V1-1矿体

为矿区最主要工业矿体，矿体呈似层状赋存于第二旋回之石英砂岩中,靠近旋回底部的砂质板岩，标高34～305m；矿体北起ⅩⅢ线，南止Ⅷ线，走向延长2200余米，矿体连续，最大延深约680m；其中Ⅹ线最厚达21.37m；往南、北两端矿体厚度变小，最小为1.10m，平均5.96m，厚度变化较大，变化系数为95.06%。

矿石平均品位: S 22.09%，WO3 0.052%，Cu 0.210 %。S品位变化系数为15.04%。

② V1-2矿体

为矿区主要工业矿体之一，矿体呈似层状赋存于第二旋回之石英砂岩中，在V1-1矿体的上部，标高58～270m；矿体北起Ⅲ线，南止ⅩⅧ线，走向延长790m，矿体连续，最大延深约680m；其中ⅩⅥ线最厚达13.37m；由南往北矿体厚度变小，最小为1.00m，平均3.01m，厚度变化较大，变化系数为200.50%。

矿石平均品位: S 23.90%，WO3 0.075%，Cu 0.215%。S品位变化系数为17.76%。

③ V1-3矿体

为矿区主要工业矿体之一，矿体呈似层状赋存于第二旋回之石英砂岩中, 在V1-2矿体的上部，标高62～272m；矿体北起Ⅲ线，南止ⅩⅧ线，走向延长700m，矿体连续，最大延深约660m；其中Ⅵ线最厚达9.31m；往北、南两端矿体厚度变小，最小为1.14m，平均3.23m，厚度变化较大，变化系数为164.59%。

矿石平均品位: S 23.38%，WO3 0.099%，Cu 0.192%。S品位变化系数为22.59%。

④ V2-1矿体

为矿区主要工业矿体之一，矿体呈似层状赋存于第一旋回之石英砂岩中,分布在第二旋回之底部砂质板岩下部，标高30～210m；矿体北起Ⅲ线，南止ⅩⅥ线，走向延长700m，矿体连续，最大延深约560m；其中Ⅹ线最厚达18.13m；往南、北两端矿体厚度变小，最小为1.01m，平均3.90m，厚度变化较大，变化系数为146.37%。

矿石平均品位: S 22.04%，WO3 0.062%，Cu 0.208%。S品位变化系数为19.83%。

⑤ V2-2矿体

为矿区主要工业矿体之一，矿体呈似层状赋存于第一旋回之石英砂岩中, 分布在V2-1矿体之下部，标高65～160m；矿体北起Ⅲ线，南止ⅩⅡ线，走向延长600m，矿体连续，最大延深约320m；其中Ⅷ线最厚达7.41m；往南、北两端矿体厚度变小，最小为1.01m，平均3.90m，厚度变化较大，变化系数为146.37%。

矿石平均品位: S 27.73%，WO3 0.102%，Cu 0.194%。S品位变化系数为19.83%。

3.矿石特征

1）矿物组成

（1）硫化物类：即矿石矿物。主要有磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、铜蓝、辉铜矿、辉钼矿、毒砂、闪锌矿及方铅矿等。以前三者为主，为主要的工业矿物；其余均少见或偶见。

（2）氧化物类：赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿、锆英石、金红石、石英等。其中前二者为本矿床氧化而生成，构成青塘铁矿。磁铁矿、锆英石、金红石仅偶而见于围岩中。

（3）几种主要矿物简介如下：

①磁黄铁矿 ：为本矿床最主要的矿石矿物，由磁黄铁矿矿石(为主)组成的矿层，约占全区矿石体积的80%，古铜色，金属光泽，具磁性，致密状(为主)、浸染状产出。常与黄铁矿、黄铜矿、白钨矿、毒砂及石榴石、透闪石、透辉石、角闪石、石英、白云母、黑云母、方解石、绿泥石等共生。近地表者常氧化而变为赤铁矿、褐铁矿。

②黄铁矿：也为本矿区较重要的矿石矿物，其含量仅次于磁黄铁矿。由黄铁矿矿石(为主)所组成之矿层，约占全区矿石体积的20%左右，色浅黄，具金属光泽。常常见及完整之六面体、六八面体及十二面体等晶形，并具晶纹。呈细粒状、浸染状、细脉状产出。

③黄铜矿：为本矿床中之主要伴生有用矿物，黄铜色。呈星点状、细脉状为主分布于磁黄铁矿及黄铁矿矿石中，与此二种矿物关系极为密切，并常交代二者；有时与磁黄铁矿生成连晶形成固熔体分离结构。与闪锌矿共生时，常形成乳浊状结构；与方铅矿共生时，常为方铅矿所交代。说明黄铜矿的生成时期，主要还是在石英硫化物阶段。

④白钨矿：亦为本矿床之主要伴生有用矿物。呈星点状、不规则块状产出。与磁黄铁矿、黄铁矿及矽卡岩矿物等的共生关系甚为密切，常为前二者包裹，也常为晚期方解石细脉等切穿。其粒度一般较粗，由筛析检查150目已基本单体分离，选矿试验证明具有回收价值。因而本次也进行了储量计算。

⑤黑钨矿：一般多见于含矿层内之石英脉中。与硫化物共生时，常为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿等交代切穿。但在硫铁矿矿石中很少见及。

2）矿石结构及矿石自然类型

（1）矿石结构和构造

①交代结构

⑴边缘交代结构：黄铁矿交代磁黄铁矿，闪锌矿交代黄铁矿，黄铜矿交代磁黄铁矿，方铅矿交代闪锌矿及黄铜矿，石英及黄铁矿交代钨锰铁矿，石英交代黄铁矿及黄铜矿等。这些矿物之间的交代作用，表现为后生矿物沿早生矿物边缘进行交代。这是矿区最主要的矿石结构。

⑵脉状交代结构：这也是本矿区广泛发育的一种矿石结构。表现为黄铁矿或黄铜矿呈细脉交代切穿磁黄铁矿或沿围岩裂隙充填交代围岩，石英呈细脉交代硫铁矿石和围岩，方解石呈细脉状交代硫化矿物和白钨矿，早期黄铁矿细脉被晚期黄铁矿细脉切割交代等。

②乳浊状结构：此种结构是由固熔体分解作用所形成。这种结构的存在，说明矿物在结晶时间上是相同的。常见黄铜矿呈乳滴状分布于闪锌矿中。磁黄铁矿与黄铜矿，黄铜矿和斑铜矿有时生成连晶，形成固熔体分离结构。

③角砾状构造：表现为磁黄铁矿矿石呈角砾状被黄铁矿或黄铜矿胶结包裹，石英呈角砾状被磁黄铁矿胶结包裹，黄铁矿被石英、萤石胶结包裹，硫化物被方解石胶结包裹等构造。在矿床内较为发育。

④其它构造：如磁黄铁矿以致密块状构造居多，黄铁矿经地下水溶蚀而成的蜂窝状构造等。

（2）矿石自然类型

大致可分为以下五种：

①致密状矿石：以磁黄铁矿为主之矿石所组成的矿层为代表。含硫品位最富，与矽卡岩的关系甚为密切。

②致密状与浸染状混合矿石：以磁黄铁矿和黄铁矿所组成的矿层为代表，为矿区主要的类型。因夹有较多的围岩，含硫品位一般属中等。与矽卡岩、石英砂岩的关系甚为密切。

③浸染状矿石类型：以黄铁矿为主之矿石所组成的矿层为代表。

④细脉状矿石：以磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、石英细脉等所组成的矿石为代表，沿前期矿石裂隙以及围岩裂隙呈细脉充填而成。

⑤氧化矿石：少数硫铁矿层在其氧化带形成致密状、疏松多孔状赤铁矿(主)、褐铁矿矿石

（3）矿石工业类型

矿石工业类型为磁黄铁矿矿石为主，次为黄铁矿矿石。主要矿物成分为磁黄铁矿，次为黄铁矿、黄铜矿等。

2.5.3 矿区水文地质
1. 地形地貌
矿区处于青塘向斜盆地南西边缘，地形西高东低，坡度很缓。区内原始山坡坡度在20°～40°间，山体最高点为狮吼山山顶，海拔+387.6m；最低处为矿区中北部赤水河河床，标高约为+225.4m为矿区侵蚀基准面。区内植被较发育，地形西高东低，大气降水及地表水体较容易汇集及排泄。宁都水文站2010年10月10出具的证明：江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿所在地的青塘镇南堡河最高洪水位标高为240.0m。
2. 地表水系及水文地质单元边界概况

区内水系发育，有长年溪沟5条，其中以赤水河为主，由杜弯背、狮吼山流入矿区，矿区抽排水出口处流量272～460L/s，流入污水处理厂处理后再循环利用。赤水河主要受降雨控制，雨季洪水急湍，水量大；早季则水浅见底流量剧减，支流水则分别在不同部位汇入主溪。

矿区地形西高东低，四周又相对较高，其北、北西、南部以山脊为地表分水岭，北东部以最低处赤水河河床为边界，构成相对完整的水文地质单元。

3. 含（隔）水层岩性结构、分布规律及富水性
矿区出露地层由老到新主要有泥盆系峡山组；石炭系山组、黄龙组及第四系地层，此外矿区西部还出露有燕山期花岗岩。根据含水介质、地下水赋存条件和富水性的不同，可划分为松散岩类孔隙含水层、基岩裂隙含水层、碳酸盐岩岩溶水含水层。

4. 断裂构造水文地质特征

受狮吼山燕山期中侏罗花岗岩岩株上侵影响，在区内形成了似向斜转折端构造。区内断裂构造的存在和发育错综复杂，成为了矿区地下水活动通路和存储之所。区内现已查明的构造共有5条，分为成矿前断裂、成矿期断裂和成矿后断裂三种，其中成矿前期及成矿期断裂的富水性均较弱，成矿后期断裂则具有一定的导水性。

矿区喀斯特溶洞发育，在一定程度以构造为前提，构造断裂给地下水活动带来了有利的条件。

本区的成矿后期断裂无疑是地下水活动的通道和贮藏场所，本区岩溶发育也是受此影响，根据CKVⅢ-4号孔资料及近期物探成果：上部灰岩溶洞未完全充填，但其下部接近断层破碎带之溶洞完全被泥质充填并与断层无明显分界线，由此可看出，二者关系是非常紧密的。在CKⅣ-4号孔利用水文物探进行电测涌水量，获得断层上盘溶洞水量仅0.62L/S。

5. 坑道水文地质特征
目前矿区已开拓+220m、+190m、+160m、+130m以及+100m多个水平中段，主、副斜井互相联通，+160m中段以上均已封闭，+160m中段停止开采，无作业面，+100m中段未开采，无作业面，故+130m中段为本次工作中段。

本次坑道水文地质、工程地质调查及编录工作坑道为：+130m中段，调查长度1130m，其中干燥区长约1046m，潮湿区长约52m，间歇滴水区长约32m，揭露地层主要为石炭系下统梓山组地层和燕山期花岗岩侵入体。坑道内岩石主要有砂岩、花岗岩，见有零星灰岩。
坑道地下水类型为基岩裂隙水，+100m以上中段地下水均同过泄水井流向+100m中段水仓，由4台DF155-30×7水泵排至地表污水处理厂。据矿区近5年排水记录资料，+100m中段水仓最大排水量为3088m3/d（雨季），最小排水水量为1368m3/d，日常出水量为1860～2170m3/d。

6. 地下水动态特征及其补给、径流、排泄

区内地下水动态特征季节性变化较大，根据矿区老资料，区内地下水最高水位滞后降雨一个月左右。

矿区地下水由于受地质构造、地形地貌及水文地质条件等因素的控制，构成一北西南三面隔水，北东开放的相对独立的水文地质单元。区内地下水类型除散布于区内盆地、沟谷及山麓的第四系孔隙潜水外主要为矿层上部灰岩岩层的承压岩溶水含水层和矿层基岩裂隙水充水为主的裂隙承压水含水层。根据矿区地表水、地下水点动态观测资料，矿区内以大气降水垂向渗入补给为主，兼相邻含水层的侧向补给。

矿区的补给、径流、排泄特征为为典型的岩溶地区补径排特征。雨季时，雨水下渗第四系松散层形成松散岩类孔隙水，受地形地貌控制通过浅表径流于低凹河谷处，以下降泉的形式排泄补给溪沟；部分溪水经过裂隙或断裂发育带时水量又会减少甚至完全消失，流经基岩裂隙及灰岩溶洞向碳酸盐岩含水层、基岩裂隙水含水层（矿床充水含水层）汇入，灰岩岩溶水也可通过基岩裂隙、构造断裂带向下下渗，补给基岩裂隙含水层。在向斜翼部，盆地边缘，岩石风化裂隙，断裂裂隙发育，大气降水通过基岩裂隙直接入渗补给地下水，地下水沿盆地翼部、轴部径流补给岩溶水、基岩裂隙水，之后又在适宜的条件下形成泉的形式排泄，并通过蒸发消耗一部分地下水。在平坦之沟谷或冲沟处，灰岩溶洞水又补给松散岩类孔隙水。而在干旱季节时，部分溪水会渗入地下而干枯，地表水直接反补岩溶水。

7. 地表水体与地下水体的关系

区内地表水体较发育，与地下水及区内各含水层之间均有水力联系，并相互补给。区内大部分地区为第四纪地下水补给河流，而地下水的来源主要是降雨入渗，其次局部地区为溪流水下渗及相邻含水层侧向补给。地表水沿第四系、岩石孔隙裂隙及溶洞渗入补给地下水，地下水动态特征受到气候、岩性、构造等多种因素所控制。裂隙发育地段，其降雨渗透就快，在雨季时，地下水位增幅也较快。

各含水层的赋存介质有所差别，其与地表水的关系也存在差异。第四系直接接受降雨补给，雨水渗透很快，接受补给和排泄也快；灰岩上的第一个含水层就是第四系地层，本区灰岩溶洞发育，不但易渗透而且导水、贮水能力也很强，此层主要靠第四纪含水层补给，当钻探在第四纪地层中钻进时，地下水面很高，但钻孔穿过第四纪之后，遇有溶洞时，水位均显著下降，该层地下水在岩溶管道径流、排泄速度最快，在垂向上可能受粘土或紧密闭合裂隙的影响而透水性能降低；而基岩裂隙水则主要是通过裂隙接受相邻地层地下水补给，补给、径流、排泄相对滞后。

矿区构造裂隙带附近溶洞相对较发育，断裂与溶洞有一定通联性。断裂的存在起到了沟通含水层的作用，对矿床开采有一定的影响。灰岩与梓山组地层整合接触，灰岩溶洞下部一般有30～80m的厚度灰岩，此段岩层溶洞裂隙较不发育基本能起到隔水作用。但矿区局部地段溶洞距矿体很近并没有隔水层，这些地段灰岩溶洞水将成为矿床的主要充水因素，对矿床开采将有较大的影响，如33号勘探线附近。

8. 矿床充水因素分析

矿床绝大部分位于当地侵蚀基准面以下，地形不利于自然排水。矿层主要为石炭系下统梓山组砂岩，该地层主要位于石炭系上统黄龙组灰岩之下，再加上该矿区断裂构造比较发育，地下水可通过破碎带、导水裂缝带进入矿井。按矿体与主要充水含水层接触关系、相对位置和充水方式，本区矿床可分为以构造断裂和岩溶水为主的顶板间接充水矿床。

由于断裂构造、岩溶在矿区全区均有一定程度的发育，矿区工程控制范围内的断裂多为有一定导水能力的断裂构造，沟通了矿区各个含水层。而矿层地层梓山组砂岩富水性水性弱，随深度增加裂隙越不发育，在一定深度下可视为相对隔水层，现有坑道主要涌水大部分来自于构造断裂。

9. 主要水文地质问题

目前矿床充水以溶洞裂隙水充水为主，矿层含水层富水性弱且由浅到深岩层由含水趋于相对隔水，构造破碎带多以压扭性质为主，有一定导水能力，补给以大气降水为主，矿层整体水文地质条件较简单，但由于存在四通八达的采矿坑道、可能封孔不良的钻孔以及局部发育的导水断裂带，存在矿坑涌水量突然增大的可能，应引起重视。同时，在25～33号勘探线区域，矿层与上覆黄龙组灰岩距离较近，存在顶板穿造成突涌水的风险。

10. 水文地质勘查类型

本区附近地表水体与矿床含水层相隔2个含水层，虽有一定的水力联系，但不构成矿床的主要充水因素矿层充水含水层的补给条件受断裂构造和节理裂隙控制，补给能力仅在局部地段较大，补给条件一般。见有第四系覆盖，其水文地质边界条件较简单，矿床充水含水层富水性弱，顶板间接充水含水层富水性中等。矿区存在一定导水能力的断裂带，存在少量老空水，积水较浅，积水量较小。

综合判定，矿床水文地质勘查类型是以裂隙含水层直接充水、碳酸盐岩溶洞裂隙水含水层顶板间接充水的矿床，水文地质条件复杂程度为中等。

2.5.4 矿区工程地质
1. 工程地质特征
（1）工程地质岩组

矿区地层由新到老主要有第四系、石炭系上统黄龙组、石炭系下统山组。此外还见有燕山期花岗岩侵入体。

1）岩组划分依据

以矿区岩块（岩石）单轴饱和抗压强度作为工程地质岩组划分的指标依据，其标准是：岩块饱和抗压强度RC＞60MPa为坚硬岩；60＞RC＞30MPa为较硬岩；30＞RC＞15MPa为较软岩；15＞RC＞5MPa为软弱岩，RC＜5MPa为极软岩。

2）岩组特征描述

根据岩性、风化程度、溶蚀和裂隙发育程度及主要岩石物理力学性质等因素为判定依据，根据现场勘查和区内岩石力学样检测结果，将岩石划分为两个工程地质岩组。

①松散岩组

主要在斜坡平缓地段、沟谷、冲沟底部碎石、砂土以及盆地大面积分布，所属地层主要为第四系以及梓山组、黄龙组浅表风化裂隙带。厚度不均，赋存孔隙潜水。该岩组整体结构松散，孔隙发育，连通性强，稳定性差，但矿山开采为地下坑采，对地表几乎无扰动，对矿山生产活动几乎无影响。

②较硬岩组

岩性主要有砂岩、灰岩以及花岗岩。岩石力学样检测结果见下表。

表2.3-1 矿区岩石力学样检测结果一览表

	岩性
	平均饱和抗压强度
	平均抗剪强度（MPa）
	饱和抗拉强度

	
	（MPa）
	凝聚力（MPa）
	内摩擦角（°）
	（MPa）

	灰岩
	38.25
	6.95
	42.62
	4.00

	砂岩
	41.05
	7.62
	42.52
	4.05

	花岗岩
	47.50
	5.18
	43.97
	4.91


灰岩分布于矿区黄龙组地层（Ch），在矿区主要下伏于第四系地层，仅在37～45勘探线之间见有裸露，巨厚层状溶洞、溶隙较发育，岩溶通道连通性好，在垂向上受溶隙、导水断裂控制，据前人钻探成果研究，在非断裂发育区域，溶隙发育一般或偏弱，岩心完整性较好，巷道调查在经过灰岩段时，发现其仅有个别滴水，多不渗水，未见支护，饱和抗压强度平均值38.25MPa，属较硬岩。

砂岩所在岩组为矿区梓山组（Cz），主要分布与矿区中部，与黄龙组灰岩整合接触，与第四系呈不整合接触，中～厚层状构造，见有钙质胶结，裂隙一般不发育，水力连通性较差，巷道调查时多以滴水为主，且大多滴速缓慢，需支护地段短，稳定性好，岩体饱和抗压强度平均值41.05MPa，属较硬岩。

花岗岩属于矿区燕山期岩浆岩侵入体（Jy），块状构造，构造裂隙不发育，巷道调查时未见滴水，饱和抗压强度平均值47.5Mpa，属较硬岩。

（2）岩体结构面

矿区构造属于青塘～狮吼山向斜～地堑式构造的一个组成部分，区内构造特点之一仍是以断裂占显著优势，小型的褶曲构造不甚发育。断层对设计范围的开拓和采矿基本无影响。

2. 岩体质量评价
根据计算结果表明，3类岩组的计算结果均位于规矩规范附表G.2岩体Z值范围及其优劣等级表，其岩体质量等级均属于一般等级0.3～2.5这一范畴，故矿区岩体质量等级为一般（中等）。

3. 采空区稳定性评价
（1）矿区采空区概况

采用现场调查及访问方法，查阅历史台账资料、采场测量平面图、储量年报，依据井下所有采空区登记台账，回采率均按70%计算。矿区现有+130m中段、+160m中段、+190m中段和+220m中段，共四个中段，+100m中段还未进行生产只有一个排水泵房。目前井下废碴均不出窿，全部废渣用于回填到现有采空区内。

+220m中段在80年代由宁都硫磺矿完成采矿，早已对巷道进行封闭，现人员无法进入。据资料统计有8个采空区，已全部封闭。采空区体积共52070m3，其中已回填约17000m3，回填率达32.6%。

+190m中段在90年代由宁都硫磺矿进行了采矿，据统计有7个采空区，已全部封闭。采空区体积共25120m3，已回填约10800m3，回填率达43%。

+160m中段在2015年前由朝盛矿业进行了采矿，目前无作业面作业，据统计有20个采空区，采空区均无积水，采空区共为38810m3，已回填约2980m3，回填率达7.7%。

现采矿作业面在+130m中段，在2014年后进行了采矿，据统计有6个采场已采完，采空区均无积水，采空区体积共为11700m3，当前为主要生产中段，只有部份废弃巷道已采用水泥砖或铁丝网封堵，采空区均未完成回填，暂未封堵。待采空区完成回填后再进行封堵。

矿区内采空区合计127760m3，已回填约30780m3，回填率达24.1%。

（1）采空区稳定性评价

1）岩体结构

由于大多数采空区已被封闭，只能调查+130m中段的采场、采空区采场、采空区位于梓山组砂岩地层中，岩体呈中～厚层结构，成岩裂隙一般不发育富水性较差，但在断裂构造的影响控制下，其构造裂隙具有一定的导水性，岩体主要结构面属Ⅲ、Ⅳ级结构面。巷道、采场零星位置渗水，以滴水为主。

2）顶板稳定性

巷道和采场以及暂未封闭采空区顶板未见明显冒裂、垮塌，岩体致密；仅受断裂控制的构造裂隙连通性较好，见有零星滴状渗水；未见垮塌、冒落；顶板稳定性较好。

3）矿主稳定性

矿区采矿方法为房柱法，矿柱厚度为矿体厚度，顶柱宽度2m～3m，底柱宽度2m～6m，从已有资料及现场走访调查，采场及采空区未发生过坍塌灾害，地表未见塌陷、地面沉降痕迹。矿柱稳定性较好。

4. 工程地质勘查类型
本矿床为隐伏矿床。矿区含矿层及顶、底板围岩系山组砂岩、石英砂岩因埋藏较深，坚硬致密，裂隙不发育，完整性好。矿层上覆地为黄龙组灰岩层岩溶发育，岩溶管道连通性较好，在25勘探线、33勘探线溶洞在采矿标高范围内见有发育，在未来该区域开采时可能发生顶板冒落、垮塌等工程地质问题。

综上，矿区属于第四类以碎屑岩、沉积岩为主的层状岩类，勘查复杂程度属中等型。

2.5.5 矿区环境地质
矿区无原生环境地质问题，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害不发育，仅在地表当地居民修路而形成裸露的岩质切坡。矿体及围岩均达到为软硬岩标准，矿渣基本不出窿，采矿活动对邻近地区大气环境和水体有轻度物理污染。采矿活动对矿区周边地质环境影响较弱，较容易恢复治理。矿区及尾矿库地下水检测因子超过《地下水质量标准》和《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

综上，矿区地质环境质量类型属第三类型。

2.6 矿山设计简介
1992年由化工部连云港化工设计院对矿区开发利用进行设计。在原有中央回风井（1号井）的基础上又开拓了主斜井（2号井），两个斜井均与+220m、+190m和+160m中段联通。

2010年6月江西省冶金设计院编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计安全专篇》。采用斜井开拓方式，开拓+190m、+160m、+130m、+100m四个中段，生产能力30万t/a，浅孔房柱采矿法。通风方式采用两翼进风、中央抽出式通风系统，由二个进风井和一个回风井构成。矿井排水采用集中排水方式，在主斜井（2号井）底部+100m中段建设一个酸水排水泵房，水由主排水泵排出地表。

2013年03月河北宏达绿洲工程设计有限公司编制了《关于对江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采扩建工程初步设计排水设施部分变更》。变更原因为项目实施工程中业主发现实际井下涌水量比原设计井下涌水量少，故2012年业主委托赣南地质调查大队对矿区水文地质进行勘探，编制了《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿水文地质条件报告》，该报告确定矿山的正常涌水量为3870m3/d，最大涌水量为5066 m3/d，而矿山原设计数据为正常涌水量8562m3/d，最大涌水量为11416m3/d。变更内容为水仓的容量应由原设计的2200m3，更改为1422m3；排水泵重新选型；原已施工的泵房断面规格和高程进行修正；在原泵房东面新掘一个中央变电所，且在其末端，掘一人行和通风斜道，和斜井连通。

2012年06月河北宏达绿洲工程设计有限公司编制了《<江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程初步设计>通风安全系统的设计变更》。变更原因：矿山在扩建基建过程中发现原设计中央回风井难以施工，且中央回风井井口和井筒距地表居民太近，施工过程中对地表居民生活产生干扰，且井口场地征地困难。变更内容：不再施工《初步设计》的中央回风井，将原有老副井局部作适当改造后用作中央回风井（1号井）；为便于人员出入、材料运输、协助通风等，在主斜井（2号井）旁增设一条斜坡道（3号井）。通风方式不变，仍采用中央抽出式通风。由于增加了一条斜坡道，故矿山开拓方式由单一的斜井开拓转换成斜井+斜坡道联合开拓。

2013年12月河北宏达绿洲工程设计有限公司编制了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿扩建工程供电系统变更通知单》。原设计中，宁都县供电有限责任公司答应给江西朝盛矿业有限公司提供两个独立的10kV电源。即一路10kV电源引自青塘35kV变电站，另一路10kV电源引自赤水110kV变电站。但后来在赤水110kV变电站建成启用后，宁都县供电公司把青塘35kV变电站撤消了。造成无法给江西朝盛矿业有限公司矿山扩建工程按设计要求提供两个独立10kV电源。为此，矿山双电源的提供方式变更为：即一路10kV电源引自赤水110kV变电站，另一路电源来自矿山自备的两台柴油发电机组。分别为安装在主井口的一台500kW柴油发电机，供井下100m中段水泵备用电源，安装在回风井口的一台400kW柴油发电机，作为主扇备用电源。100m中段井下排水供电电源、电压变更为通过100m泵房变电所的一台500kVA变压器和地面一台500kW柴油发电机组（备用电源），组成双电源、双回路供电。主井、副斜井、斜坡道的照明供电由原设计井下（包括井筒等）220V照明电源均由井下变压器再通过照明变压器提供，变更为利用各井口地面用变压器通过380V/220V照明变压器供电。
2013年5月委托上海鹏旭信息科技有限公司设计、施工了地下矿山安全避险“六大系统”，并于2014年3月27至原宁都县安监局备案。

2023年1月委托江西汇弘信息技术有限公司重新设计、施工了地下矿山安全避险“六大系统”，2023年3月企业自行组织了验收。
2.7 上一轮许可情况

上轮许可换证时，矿山安全现状评价单位是江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，根据其编制的现状评价报告，可知：

宁都硫铁矿采用斜井+斜坡道联合开拓，采矿方法采用浅孔房柱法开采，+190m标高以上的矿体已回采完毕，开采+190m～+100m之间的矿体，设有+100m、+130m、+160m三个开采中段，矿山作业地点集中在+130m中段、+160m中段4～12线之间，在+160m中段3102WV1-1-1矿体、+130m中段508WV1-1-2矿体各有一个采场，+130m中段6勘探线南西有个掘进作业面，采用两翼进风、中央抽出式机械通风系统，主斜井（2号井）提升机串车提升方式，斜坡道（3号井）为无轨运输方式，矿井采用机械集中排水方式。

上轮许可范围：硫铁矿30万吨/年，斜井开拓，+160m、+130m、+100m中段地下开采。

2.8 总平面布置

矿区的生产工业区布置有些分散，主要分如下几块布置：

1）矿山主斜井（2号井）的井口作为主要的采矿工业场地，在采矿工业场地上建有提升机房，空压机房、电机车维修和矿车维修房等设施，在其附近还建有处理井下酸水的酸水处理厂、总仓库及高位水池等。这里距矿部直线距离仅500m左右。

2）副斜井（4号井）口设在名叫河山角下的小山的西北侧，距矿部直线距离约500m。炸药库布置在副斜井（4号井）口的西南方向，远离居民区，且周边无任何建筑物的山凹里。

3）中央回风井（1号井）的井口建在河山角下的南侧，距副斜井（4号井）口200m左右，距矿部约500m。

4）选矿工业场地布置于罗塘村的小山坡上，选厂附近还布置500t高位水池和1000t回水高位水池、选矿配变电所、小汽机修等。沿山兴建的长约1.5Km的运输公路与主斜井的原矿仓连接。

5）在主斜井（2号井）西北侧约100m处建有10kV变配电站，离主要的采矿工业场地不远。

6）尾矿库布置在矿山部办公楼往南偏东约4km的山谷中。
矿部至各生产区均建有公路相通。

2.9矿山生产系统

2.9.1矿山开采现状

矿区采用地下开采方式，斜井+斜坡道联合开拓，矿区内已开拓+190m、+160m、+130m、+100m四个中段。
+190m中段矿体在国营矿山宁都硫磺矿期间已基本采完，采空区和废弃巷道已采用砖块砌墙密闭。

+160m中段矿体已基本采完，中段运输巷道作为下部中段的回风巷道，部分采空区和废弃巷道已采用砖块砌墙密闭。目前井下废碴主要用于＋160m中段采空区回填，未封堵巷道待采空区完成回填作业后再进行封堵。

+130m中段为目前的生产中段，目前该中段作业地点在3号勘探线北运输巷道掘进、508w采场采矿。
+100m中段布置了底部水仓、水泵房，目前该中段在2号勘探线北运输巷道进行掘进作业。
2.9.2开拓系统

矿山采用斜井+斜坡道联合开拓，建设了主斜井（2号井）、斜坡道（3号井）、副斜井（4号井）和中央回风井（1号井），开拓了+190m、+160m、+130m、+100m四个主要中段。

1）主斜井（2号井）（+278m～+100m）

位于矿区南端麻齐湖山上，主斜井井口坐标为X=2923562.2，Y=39382668，Z=278.3，方位角254°30′，倾角25°。主斜井兼作矿区南端进风井，可以作为独立的直达地面的安全出口之一。

主斜井（2号井）与+190m、+160m、+130m、+100m四个中段巷道相连，+160m中段、+130m中段采用吊桥进行连接，井口和各中段车场均为平车场。

主斜井（2号井）断面规格三心拱形，宽度4m，高度3.1m，混凝土支护，铺设双轨，双钩提升，斜井一侧布置人行台阶。排水管两根(一根备用)，管径为管径为DN200mm。另有动力电缆二根，照明线、通讯线、信号线各一根。

2）斜坡道（3号井）（+241m～+100m）

斜坡道线路布置方式为折返式，断面规格三心拱形，宽度4m，高度3.4m，平均坡度为15.00%（8.54°），斜坡道弯道曲线半径约为55 m。

斜坡道一侧设置有人行台阶，另一侧设有风水管及电缆线。

斜坡道与+160m、+130m中段、+100m中段主巷道相连。

3）副斜井（4号井）（+255m～+130m）

副斜井（4号井）位于矿区北段狮吼山以北的河山角下。副斜井井口坐标为X=2924085.747，Y=39382038.849，Z=255.0，方位角66°01′48″，倾角25°，断面宽×高：3.2m×2.7m（三心拱）。该副斜井与+160m、+130m中段中段主巷道相连，仅作为北端进风井和一个安全出口。
4）中央回风井（1号井）（+276m～+130m）

位于矿区中部，矿山主回风井，与+190m中段、+160m、+130m中段主巷道相通。斜井断面规格三心拱形，宽度2.5m，高度2.8m。

5）中段巷道
中段巷道采用三心拱断面，巷道宽度为2.35m，墙高1.95m，拱高0.783m。在巷道一侧布置人行道，人行道宽度1.2m，在人行道一侧布置水沟布置。
2.9.3采矿方法和回采工艺

根据矿区的矿体赋存条件，开采范围内具工业意义的矿体有14条，其中Ⅴ1-1、Ⅴ1-2、Ⅴ1-3、Ⅴ2-1、Ⅴ2-2五条矿体为主要工业矿体。矿体比较薄，平均厚度分别为5.96m、3.01m、3.23m、3.90m、2.20m，平均厚度4m左右。浅孔房柱采矿法适于开采矿石和围岩均稳固的水平和缓倾斜矿体，它不仅能回采薄矿体，还可以回采厚矿体。矿体倾角为0～30°，平均厚度4m左右，矿石和围岩均稳固。
1）矿块参数
矿块沿走向布置，长度50～75m，在矿块内划分为矿房、顶柱、底柱、间柱。矿房斜长60m，矿房宽度10m。矿房为非独立回采单元。用电耙运输矿石，有效运距为40～60m，如果矿块倾斜方向上耙运距离大于60m，则采用分段回采。回采顺序为由上而下。
矿块厚度为矿体的厚度。顶柱宽度为2～3m，底柱宽度2～6m，留不规则房间矿柱，圆形矿柱直径为2～4m，方形矿柱尺寸为3×3～4×4m，矿柱间距为5～8m。采用电耙耙矿底部结构，每个矿房布置一个放矿溜井。矿房内设置电耙硐室向放矿溜井耙矿。
2）采切工程
采准切割工作包括阶段运输平巷、放矿漏斗、电耙硐室、切割平巷、联络平巷、上山等。矿层底板平整时采用脉内采准，否则采用脉外采准，由于矿岩比较坚硬，巷道一般不需要支护，局部破碎地段采用喷锚支护。

3）回采工艺
矿房沿走向布置，长度50～75m。矿房斜长60m，矿房宽度10m。矿块厚度为矿体的厚度。顶柱宽度为2～3m，底柱宽度2～6m，留不规则房间矿柱。矿体厚度小于3m时，一次采全厚，矿体厚度大于3m时，采用分层阶梯法开采，分层高度一般为2m。
浅孔房柱法的回采工作包括：凿岩、爆破、通风、出矿、采空区管理等。同一中段如有多层矿体，安排开采时要求先开采上层矿体，后开采下层矿体。回采工作从切割上山开始，矿房内的回采采用先拉底，后挑顶的上向回采，一般拉完底后，再进行挑顶，而不采用边拉底，边挑顶的方法。
凿岩：拉底及落矿采用YT—28型凿岩机打眼，挑顶落矿采用YSP—45型凿岩机打眼。
爆破：采用浅孔爆破，炸药使用2号岩石乳化炸药，雷管使用数码电子毫秒电雷管，起爆方式为并联数码毫秒延时起爆。炮孔直径为42mm，孔深2.5m左右，孔距1～1.5m，排距0.8～1.2m。

采场通风：新鲜风流由中段巷道经采场一侧人行井进入采场→冲洗采场作业面（拉底巷道）→采场另一侧切割上山巷道→污风进入上一中段巷道。

采场出矿：采用电耙（型号2JPB-30）运搬，在矿房内设置电耙硐室向放矿漏斗耙矿。一般采用直线耙矿，当个别矿体倾角＞30°时，可采用转向90°耙矿。中段装车形式为采用采场溜井放矿装车，矿车由机车牵引至斜井车场提升至地表。
4）矿柱回采与采空区管理
由于地表某些地段不允许崩落，采场内所有矿柱不考虑回收。采场回采结束，砌筑封闭隔墙隔离采空区。
由于该矿山矿区范围内有宁都～兴国X456公路由北向南穿过，公路、地表部分工业设施、寺庙及少量民房均在岩移范围内，因此，矿山已在宁都～兴国公路下方按设计留设保安矿柱，留设保安矿柱的岩移角约为70°，在+190m中段对地面重要建筑物下方的采空区进行了废石充填。

现场问题：

1）+130m中段巷道废弃巷道未及时封堵。

2）+130m中段巷道边帮松石未处理。

2.9.4安全出口

1）矿井安全出口

主斜井（2号井）、斜坡道（3号井）、副斜井（4号井）互为矿井安全出口，斜井设置了人行踏步、扶手和照明，均能行人，安全出口间距大于30m。各安全出口均高于当地历史最高洪水位1m以上（当地历史最高洪水位约为+240m）。
2）中段安全出口

+100m中段：+100m中段主巷道与主斜井（2号井）和斜坡道（3号井）相通，有两个安全出口。

+130m中段、+160m中段：该两中段主巷道均与主斜井（2号井）、斜坡道（3号井）、副斜井（4号井）贯通，有三个出口。

3）采场安全出口

采场沿走向两端设置了二条切割上山，分别与本中段运输巷和上中段回风巷贯通，上山巷道设置了照明，为采场二个安全出口。

2.9.5提升运输系统

主斜井（2号井）为矿山主提升系统，采用提升机牵引串车提升井下矿岩至地表，斜坡道（3号井）为无轨运输方式，主要用作运输材料、人员通道。
1）井下运输方式

中段矿岩运输：井下装满矿石（废石）矿车，经机车牵引至各中段主斜井（2号井）井底车场，再经主斜井提升至地表。

辅助材料运输：汽车通过斜坡道（3号井），无轨运输至各中段主巷道，再经有轨运输转运至各点。

井下各中段窄轨轨距600mm。斜井井筒钢轨选用22kg/m，地面和井下运输钢轨均选用15 kg/m。

2）提升运输设备

矿车型号：YFC0.7—6（0.7m3）U型翻斗式矿车，有矿用产品安全标志。
蓄电池式电机车型号： CTY2.5/6GB，安全标志编号为MCE100067。（设计为架线式电机车，但在项目建设时，考虑到项目是开采硫铁矿，当时采用的《金属非金属矿山安全规程GB12423-2006》6.3.1.11有规定，高硫和有自燃发火危险的矿井，应使用防爆型蓄电池电机车，所以改用了蓄电池式电机车，且一直使用至今）。

（1）主斜井（2号井）（+278m～+100m）提升系统：与+160m中段、+130m中段采用吊桥连接。提升设备为JK2.0×1.0P双卷筒双钩提升机，卷筒直径2m、宽度1m，钢丝绳为6×19S+FC-20mm，配套电动机：JR126-6 /155kW。采用双钩矿车组提升，一次提升由4个0.7m3矿车组成的串车组。

（2）副斜井（4号井）（+255m～+130m）提升系统：与+130m中段、+160m中段采用吊桥连接。提升设备为JTP1.6×1.2—24/155 kw单卷筒提升机，卷筒直径1.6m，卷筒宽度1.2m，电动机功率为155kW。

目前副斜井（4号井）提升系统已停止使用。

（3）斜坡道（3号井）（+241m～+100m）：斜坡道线路布置方式为折返式，平均坡度为15.00%（8.54°），斜坡道弯道曲线半径约为55 m，采用4台型号为UQ-12自卸式汽车运输材料，采用1台型号为RU-6地下矿山无轨运人车运送人员，汽车安装了尾气处理装置，车上配有灭火器。运输车辆有矿用产品安全标志。
3）井口及安全设施

矿山主斜井（2号井）提升系统“一坡三挡”安全设施齐全，灯、电、声等信号齐备，人行道有踏步、有扶手。斜坡道（3号井）弯道和会车避让处设置了安全警示标志和灯光。主斜井（2号井）在进行正常提升作业期间禁止人员出入。

4）检测检验

2025年12月，江西华安检测技术服务有限公司对UQ-12自卸式汽车进行了检测检验，判定为合格。

2026年1月，江西华安检测技术服务有限公司对主斜井（2号井）提升机和RU-6地下矿山无轨运人车进行了检测检验，判定为合格。

2026年1月、2026年2月，江西华安检测技术服务有限公司对提升钢丝绳进行了检测检验，判定为合格。

现场存在问题：

1)井下使用无轨运输设备未见定期检查和维护保养记录。
2.9.6通风系统

1）通风系统

矿山采用两翼进风、中央抽出式机械通风系统。矿区东南部的主斜井（2号井）和斜坡道（3号井）、矿区西北部的副斜井（4号井）作为进风井，中央回风井（1号井）作为回风井，主扇安装在中央回风井（1号井）井口。

主扇型号为FKZ（K45-6）-№19型，额定风量59.8～113.2 m3/s，额定风压920～1766Pa，电机型号为：YVF2-355M-6，额定功率200kW。主扇有矿用产品安全标志。

主扇设有正反转开关，并设正反风门及备用电机，并配备了测量风压、风量、电流、电压、电机快速更换装置等仪表、设施。

通风建(构)筑物：矿山在相关中段主回风道设置了调节风门、部份巷道及空区设置密闭墙、设置风桥等通风构筑物控制各中段风流。

通风线路：从主斜井（2号井）、斜坡道（3号井）、副斜井（4号井）进来的新鲜风流，经中段运输巷道、采场沿脉或穿脉运输巷道，再经由矿块内切割上山进入采场清洗工作面，清洗工作面后的污风再经采场两端的上山进入上部水平回风平巷，最后经中央回风井（1号井），由主扇抽出地表。
2）局部通风

独头掘进和采场安装局扇和阻燃风筒通风。局部轴流风机型号有YBT-42-2、YBT-52-2，局部轴流风机有矿用产品安全标志，风筒直径350mm。

3）防尘

矿井采掘作业采用湿式作业，建有生产供水系统。矿山为接尘从业人员发放了个体防护用品。

4）检测检验

2026年1月，江西华安检测技术服务有限公司对通风系统及主通风机进行了检测检验，检测结论合格。

2026年1月10日，江西华安检测技术服务有限公司和江西朝盛矿业有限公司进行了反风试验，提交了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿矿井通风系统反风试验报告》，该矿主通风设施应能便矿井风流在10min内反向，反风量能达到正常运转时风量的72.63%。

存在问题：

1）主斜井（2号井）+190m巷道密闭门未关严密，存在漏风；封闭巷道未设标识牌。

2.9.7防排水系统
1）排水方式

矿山在通地表井口设置了排水沟渠，防止地表水灌入井下。

矿山井下为机械集中排水方式。各中段平巷人行道一侧布置有排水沟，排水沟上部铺设有盖板。+160m与+130m中段的水经人行道一侧排水沟、垂直泄水井流到+100m中段底部水仓，由主斜井底部+100m水泵房排水泵排出地表。

2）主水仓

井下正常涌水量为161m3/h，最大涌水量为211m3/h。矿山主水仓设在主斜井（2号井）底部+100m井底车场附近，由内、外两条水仓组成，容积共计2000m3。

为防止因井下突然透水而淹没中央变电所与水泵房，在+100m中段主斜井（2号井）水仓来水方向的巷道约30m处设置防水门，型号为MMB1.4×1.8，自重1123kg。

3）水泵硐室

矿山主水泵硐室与井下泵房变电所配电硐室相连，位于主斜井（2号井）底部+100m中段井底车场附近，硐室设有四台排水泵。

水泵房硐室设有两个出口，其中，一个出口通往井底车场，安装外开的铁栅栏门。另一出口采用斜巷与主斜井相通。斜巷与主斜井相通处标高为108m，高出水泵房硐室7.5m。水泵房硐室地面标高为100.5m，高出主斜井+100m井底车场巷道轨面标高0.5m。斜巷内除了铺设排水管道外，还内设人行踏步兼做第二安全通道。斜巷断面高度为2m。

与水泵房硐室相邻的变电所硐室另有出口通往井底车场。该出口处安装外开的铁栅栏门。此外，变电所硐室与水泵房硐室之间设置了防火隔墙与防火门。

4）排水设备设施

排水设备：4台DF155-30×7型多级泵，有矿用产品安全标志，Q=155m3/h，H=210m,气蚀余量3.9m，转速1490r/min，配套电机功率160kW。平时2台工作，1台备用，1台检修。

排水管：耐酸水管，管径DN200mm，沿主斜井（2号井）井筒敷设二路。

供电：双回路、双电源供电。一路为井下100m变电所供电，另一路为主斜井（2号井）口CDL-C500kW柴油发电机专线供电。

井下排水设置了双回路供电、双管路，排水系统满足“三泵两管双电源”要求。

5）探防水机构、人员、设备配备
由于矿山水文地质条件属复杂偏中等类型，矿山设置了井下防治水领导机构，配备了专门探水设备。探水设备型号为ZY-200的全液压坑道探矿钻机，坚持“先探后掘、有疑必探”原则做好探水工作。

6）排水系统及主水泵检测检测

2026年1月，江西华安检测技术服务有限公司对矿井排水系统和主排水泵进行了检测，检验结论为合格。

2.9.8供气系统

矿山采用分区集中供风方式，在斜坡道（3号井）井口共安装了3台上海德斯兰螺杆式压缩机，型号均为DSL-100A、排气量13.3m3/min、排气压力0.8MPa，配用功率75kW。供风管道选用DN105mm焊接管。

斜坡道（3号井）井口空压机房内空压机和风包上都安装了安全阀和压力表。空压机房配有灭火器材。现场检查时，压力表和安全阀等附件均正常，有日常运行和维修记录。

2026年1月，江西华安检测技术服务有限公司对3台空气压缩机进行了检测，检测结论为合格。

2.9.9供电系统

1）供电电源及电力负荷等级

主电源：矿山10kV电源引自赤水110kV变电站，架空线输送至位于主斜井（2号井）井口西北侧约100m处的矿山专用10kV高压变配电房。

备用电源：安装在中央回风井（1号井）地表井口的ZCDL-C400（400kw）柴油发电机组、安装在主斜井（2号井）地表井口的CDL-C500（500kW）柴油发电机组。

一级负荷供电设备：井下排水泵、主扇。

2）变配电系统

（1）井下+100m中央泵房变电所低压配电室

地面高压变配电房一路10kV高压电缆直接输送到+100m中段高压配电硐室，沿主斜井（2号井）敷设到+100m中段中央变电所。+100m中段中央变电所安装两台型号为KSG-500/10-0.4的矿用变压器，有矿用产品安全标志，其中一台供泵房照明、1#水泵、2#水泵、3#水泵、4#水泵等用电；另一台供井下照明变压器、局扇、电耙、硅整流充电机等用电。

主斜井（2号井）井口东侧约18m处安装一台型号为CDL-C500的柴油发电机组（500kw），设专线沿2#井筒至+100m中段泵房，作为泵房照明、1#水泵、2#水泵、3#水泵、4#水泵等的备用电源。

（2）主斜井（2号井）供配电室

主斜井（2号井）井口旁安装一台型号为S11－M-315/10的电力变压器，主要供主斜井（2号井）机房照明、主斜井（2号井）提升机等用电。

（3）斜坡道（3号井）供配电室

斜坡道（3号井）井口旁安装一台型号为S11－M-315/10的电力变压器，主要供斜坡道井口照明、井口机修车间、1#空压机、2#空压机、3#空压机等用电。
（4）中央回风井（1号井）（主回风井）供配电室

中央回风井（1号井）井口旁安装一台型号为S11－M-315/10的电力变压器，主要供主扇风机和生活区照明用电。

中央回风井（1号井）井口东北侧约125m处安装一台型号为ZCDL-C400的柴油发电机组（400kW），供生活区照明用电以及作为主扇风机的第二路电源。因为矿山为含硫，可能产生自燃，矿山主扇为一级负荷，双电源回路供电。

3）供电电缆

矿山专用10kV高压变配电房供电线采用铠装电缆线路，井下动力电缆采用型号为ZR-YJV-3×35的阻燃电力电缆，地面高压室至井下100m中段变配电室采用型号为MYJV22-3×70和WD-MYJV33的高压矿用电缆，地面发电房至井下+100m中段变配电室采用型号为MYJV22-3×185的低压矿用电缆二条并联，井下+100m中段变配电室至+160m中段及+130m中段采用型号为MYJV22-3×150的低压矿用电缆。

4）井下照明

主斜井（2号井）、斜坡道（3号井）井筒照明为地面矿用干式变压器KSG-20kVA变压220V供电，井下主要运输巷道及各中段运输巷道照明为井下用电，电压为220v。

采掘工作面电压为36v安全电压,矿用干式变压器KSG-4kVA变压36V供电。安全通道设有照明设施。
5）供配电安全设施

各变电所内配备了消防器材和安全警示标识，高压电器设施安全区域设置了栅栏，地面变配电所和井下变配电所设置了防雷装置，井下主变电所的低压侧和向井下供电的地面变电所的低压侧，均装设了漏电保护装置。

变压器高压侧装设避雷器，变压器低压侧总开关采用自动控制。井下供电的低压馈出线装设了漏电断路器，实现对低压电力线路和电气设备的短路、过流、漏电和欠电压等保护。变压器外壳接地符合要求，接地电阻在1.18Ω至3.93Ω之间。井下主接地极设在井下水仓。井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等均可靠接地。

6）供配电系统检测检验简介

2026年1月，江西华安检测技术服务有限公司对供电系统的矿山电力变压器、接地装置等进行了检测，结论为合格。
2.9.10供水消防系统

1）供水方式及水源

矿山生产用水采用集中供水方式，水源为寺庙附近的宁兴公路边的水溪。在主斜井（2号井）井口上方修建一个300m3高位水池，水池底部标高+291m，供给生产用水和消防用水。

2）供水线路

井下生产用水与井下消防用水共用，井下平巷每隔50～70m安装放水闸阀一个。从主斜井（2号井）口高位水池引一条Φ100mm的钢管作为井下供水主管道，沿斜坡道（3号井）铺至各中段主运输巷道，再由Φ50mm钢管经各段主沿脉巷道至穿脉道末端，送至各作业点。斜坡道（3号井）上安装有消火栓。

正常生产时，采矿凿岩、喷雾洒水及消防等所需总耗水量约为300m3／d。能够满足井下采掘、降尘以及消防用水的要求。

现场存在问题：

斜坡道（3号井）旁维修间未配备灭火器材。

2）主回风斜井（1号井）井口和主斜井（2 号井）口柴油发电机组的储油桶未采取防流散措施。
2.9.11安全避险“六大系统”建设

安全避险六大系统由江西汇弘信息技术有限公司于2023年1月设计施工，2023年3月建成使用，由监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统，压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统组成，同时系统提供程序接口，可接入市、县等有关应急管理部门的安全调度指挥中心，实现矿山安全生产状态的远程在线监管。安全避险“六大系统”由企业自行组织验收。

1）监测监控系统

（1）视频监控：中央回风井（1号井）井口、主斜井（2号井）井口、主斜井（2号井）井口绞车房、斜坡道（3号井）井口、斜坡道至2号井联络巷、+160m中段配电室、+160m中段车场、+130m中段配电室、+130m中段车场、+100m中段水泵房、+100m中段变电所等地点安装了视频监控设施，共安装视频摄像头11个。

（2）有毒有害气体监测：矿山共安装一氧化碳传感器3台，地点为中央回风井（1号井）总回风大巷、主斜井（2号井）160中段车场和130中段采场；硫化氢和二氧化硫传感器1台，地点为130中段采场。同时配置了2台JD4型多功能便携式气体检测仪，具备报警参数设置和声光报警功能，用于井下一氧化碳、氧气、甲烷、硫化氢浓度测量。人员携带便携式气体检测仪从进风巷进入工作面，一旦报警应立即撤离。

（3）通风系统及设备开停监测：设主扇开停传感器1个、风速传感器2个、风压传感器2个。

2）人员定位系统

根据矿区生产规模、开拓方式（斜井+斜坡道）及井下作业人员数量等情况，矿山按国家规范要求建设了人员定位系统，下井人员均需佩戴身份识别卡。同时矿山建立完善了人员出入井管理制度，严格执行了出入井登记、挂牌制度的同时，加强人员入井管理。

井下人员定位系统由监控软件、监控主机、打印机、UPS、光纤环网交换机、传输分站、矿用分站（读卡型）、无线标识卡等组成。井下配置矿用分站（读卡型）8台，设置情况为：中央回风井（1号井）井口、主斜井（2号井）井口、+130m中段508W大巷、+130m中段车场、+130m中段联络巷（2号井至3号井）、斜坡道（3号井）井口、+160m中段车场、+100m中段车场。

无线标识卡：按井下作业总人数配备定位卡，并预留10%作为备用，矿山涉及井下作业总人数约41人，矿山配备无线标识卡70个，单班同时作业人数最大为20人左右，分别分散于各中段。

3）通讯联络系统

矿山总调度室内设有KT307R-Z型多媒体调度主机和型号为KT307R-D双手柄多媒体调度台，配置1套独立的在线式UPS不间断电源。井下电话均为KTH137矿用本安型数字电话机，分别安装在各绞车房，主扇机房，井下水泵房，井下各中段调车场、休息室、工作地点，井口值班室、矿办公室等场所，构成了矿区内部通信系统。系统通过建立工业环网达到双回路，传输线缆采用型号为MHYV1×2×1/0.97矿用通讯电缆，分别从主斜井（2号井）和斜坡道（3号井）进入井下，并形成回路。

4）压风自救系统

压风自救系统由空气压缩机、送气管路、阀门、油水分离器、压风自救装置等组成。当发生灾害或有灾害预兆时，井下逃身人员可利用压风自救装置，实现自救。矿山在斜坡道（3号井）井口共安装了3台上海德斯兰螺杆式压缩机，型号DSL-100A、排气量13.3m3/min、排气压力0.8MPa，配用功率75kW。采掘工作面、主要运输巷和避灾路线等地点均铺设压风管路，压风管道的入口安装油水分离器。压风管路为DN105mm的钢管，供风能力可满足压风自救的要求。在生产中段中每隔200m安装三通、阀门和压风自救装置，该装置型号及规格为ZYJ-M6，内装6个呼吸面罩和6支饮水软管，可同时供6位避灾人员使用，有矿用产品安全标志，目前在+130m安装2组、+160m安装1组安装压风自救装置。
5）供水施救系统

在主斜井井口上方修建一个300m3高位水池，水源为寺庙附近的宁兴公路边的水溪，从高位水池接出一条Φ100mm的钢管沿斜坡道（3号井）铺至各中段的穿脉道末端，作为井下供水主管道。主供水管道在进入各中段巷道处设减压阀减压，供水管网每隔200m设置三通及供水阀门，目前在+130m安装两组、+160m安装1组供水施救装置，该装置型号及规格为KGS-6，内装6支饮水软管，可同时供6位避灾人员使用，有矿用产品安全标志。

矿内生活用水水源为茶山迳山泉水，经管径DN50mm水管，自流至矿部100m³水池中。地面生活供水装置接入现有的井下供水管网中，在接入管网前安装一个总阀门，该阀门平时处于关闭状态，在发生事故后打开该阀门。

6）紧急避险系统

按照KA2033-2023标准要求，矿山可暂不设置紧急避险设施。矿山现状安全出口能够满足规程要求，并为入井人员配备了ZY30X隔绝式压缩氧气自救器，共60台。同时制定了避灾线路及应急预案。

现场检查时，存在问题：

1）斜坡道（3号井）地表井口摄像头安装在电线下。
2）+100m 中段运输道照明不足，未设置避灾路线指示牌。
2.9.12炸药库

地面炸药储存库位于矿区西北部的山凹里。库区占地面积3.5亩，炸药库房最大存储量为5000kg、雷管库房最大存储量为10000发。库房地面平整无缝，设有消防水池，备有消防沙，库区备有灭火器等消防器材，库区外边设有值班室，建立了《爆破器材存放管理制度》等，有专人24h值守。

2025年5月，江西省赣华安全科技有限公司对该炸药库进行安全现状评价，评价结论：江西朝盛矿业有限公司民用爆作物品储存库（小型地面库）符合《爆破安全规程》（GB6722-2014）、《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018），《小型民用爆作物品诸存库安全规范》（GA838-2009）等有关标准、规范的要求。该储存库安全管理、治安防范、库区选址、库房安全设施以及作业过程安全评价结果为“合格”，满足炸药库（最大储存量乳化炸药5000kg）、雷管库（最大储存量工业业雷管10000发）继续使用的安全条件。
2.9.13废石场
该矿不设废石场，产生废石充填采空区。原堆放在主斜井（2号井）井口和副斜井（4号井）井口附近废石场的废石，已被用于矿区道路维护、工业场地修筑和民用房建等用途，场内基本已无废石堆存。

2.9.14矿山主要设备

表2-3 矿山主要设备表
	设备名称
	规格型号
	数量
	安装地点

	供配电设备
	电力变压器
	S11-M-315/10
	1
	主斜井（2号井）井口

	
	矿用变压器
	KSG-500/10-0.4
	2
	+100中段井下变电室

	
	电力变压器
	S11-M-315/10
	1
	副斜井（4号井）井口

	
	电力变压器
	S11-M-315/10
	1
	斜坡道（3号井）口

	
	电力变压器
	S11-M-315/10
	1
	中央回风井（1号井）井口

	
	柴油发电机
	CDL-C500   500KW
	1
	主斜井（2号井）井口

	
	柴油发电机
	ZCDL-C400   400KW
	1
	中央回风井（1号井）井口

	
	照明干式变压器
	KSG-20kVA  380/220V
	7
	各井口及井下主巷照明

	
	照明干式变压器
	KSG-4kVA  220/36V
	9
	井下采场照明

	提运设备
	蓄电池牵引机车
	CDY2.5/6GB
	1
	各中段运输巷

	
	U型翻斗式矿车
	YFC0.7—6（0.7m3）
	若干
	各作业点

	
	提升机
	JK2.0×1.0P
	1
	主斜井（2号井）井口

	
	矿用无轨运输车
	UQ-12
	4
	斜坡道（3号井）

	
	无轨人车
	RU-6
	1
	斜坡道（3号井）

	通风设备
	主扇
	FKZ（K45-6）-№19
	1
	中央回风井（1号井）口

	
	轴流式局扇
	YBT-42-2、YBT-52-2
	2
	采掘作业面

	压气设备
	空压机
	DSL-100A
	3
	斜坡道（3号井）口

	采掘设备
	电耙
	2JP(B)-30
	1
	各中段采场

	
	凿岩机
	YSP-45型
	5
	井下掘进面及采场

	
	凿岩机
	YT-28型
	12
	井下掘进面及采场

	防排水设备
	水泵
	DF155-30×7
	4
	+100m中段泵房

	
	探水钻机
	ZY-200
	2
	+100m中段

	
	防水闸门
	MMB1.4×1.8
	1
	+100m中段水仓来水方向巷道


2.10安全综合管理

2.10.1安全机构设置及安全管理人员配备
2025年12月1日江西朝盛矿业公司发文《关于调整公司硫铁矿安全生产领导小组的通知》（朝盛字〔2025〕49号），对宁都硫铁矿安全生产领导小组成员进行了调整，并设置安全管理机构。

1）矿山安全生产领导小组

组长：袁宁
成员：郭东福生、周国炼、李伟、罗晓明、曾宪兵、曾衍辉、王家斌、温葆松、滕义杰、赖涛、李橹帆、席伍生、宋河生

2）设置安全科，明确专职安全管理人员

曾宪兵、曾衍辉、王家斌
2025年5月，江西朝盛矿业公司发文《江西朝盛矿业公司关于聘任李伟同志的通知》（朝盛字〔2025〕035号），聘任李伟同志为宁都硫铁矿注册安全工程师。李伟同志于2019年11月取得人力资源和社会保障部、应急管理部颁发的金属非金属矿山安全专业注册安全工程师证书，证书号码362131196509180915。

2.10.2 “五职”矿长

宁都硫铁矿于2023年12月下发了《江西朝盛矿业有限公司关于任命宁都硫铁矿“五职”矿长的通知》（朝盛字〔2023〕51号），对班子成员工作进行了分工，并明确了“五职”矿长，如下：

1）矿长：袁宁，采矿工程专业，本科。
2）生产副矿长：周国炼，地质专业，地质工程师。

3）机电副矿长：李伟，机械制造工艺与设备专业，专科。

4）安全副矿长：郭东福生，测绘工程专业，本科。

5）总工程师：罗晓明，采矿专业，专科。

“五职”矿长均已取得安全管理人员资格证书，且在有效期内。

2.10.3工程技术人员配备

宁都硫铁矿于2025年7月下发了《江西朝盛矿业有限公司关于聘请矿山专业工程技术人员的通知》（朝盛字〔2023〕31号），配备了采矿兼通风、地质、测量、机电等专业工程技术人员：

1）席伍生（地质专业，中专）同志为地质工程技术员； 

2）滕义杰（采矿工程专业，本科）同志为采矿兼通风工程技术员； 

3）赖涛（工程测量技术专业，专科）同志为测量工程技术员；

4）李橹帆（机械设计制造及其自动化专业，本科）同志为机电工程技术员。 

2.10.4 教育培训情况

宁都硫铁矿制定并执行了安全教育制度，开展了安全培训与教育工作。

（1）矿山主要负责人、安全生产管理人员己参加培训，取得考核合格证。

（2）按要求对新工人进行了三级安全教育，换岗、复岗职工先经过安全教育，再安排上岗。
（3）全员安全教育培训，由江西朝盛矿业有限公司对其从业人员进行全员培训教育。

（4）特种作业人员经主管部门专业技术培训，矿井提升、排水、电工、检查工、爆破员、熔化焊接与热切割作业、通风工、支柱等工种均持证上岗，证件在有效期内。

2.10.5安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程
宁都硫铁矿制定了安全生产责任制、安全生产管理制度和安全生产操作规程。

1）各级安全生产责任制，包括总经理安全生产岗位责任制、副总经理安全生产岗位责任制、矿长安全生产岗位责任制、副矿长安全生产责任制、技术负责人（总工程师）安全生产责任制、各科室（部门）负责人安全生产责任制、安全员安全生产责任制、班组长安全生产责任制及凿岩工、爆破工、支护工、通风工防尘、绞车工、水泵工、电机车工、信号工、发电机工等工种安全生产责任制。

2）安全生产制度，包括安全生产目标、安全例会制度、特种作业安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患排查整改制度、安全生产教育培训管理制度、提升运输系统管理制度、供配电系统管理制度、通风系统管理制度、防排水系统管理制度、安全避险“六大系统”管理制度、设备设施安全管理制度、顶板分级管理制度、采空区管理制度、爆破作业管理制度、爆破器材库管理制度、提升与运输管理制度、支护作业管理制度、交接班管理制度、出入井口管理制度、劳动防护用品管理制度、职业卫生管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全检查制度、应急管理与响应制度、事故（事件）报告制度、自救器使用管理制度、动火作业审批制度、图纸技术资料管理及更新制度等。

3）制定了各工种安全技术操作规程，主要有电（氧）焊工、水泵工、凿岩工、爆破工、支护工、出渣工、扒渣机工、绞车工、通风防尘工安全操作规程、挂脱钩工、炸药库保管员、信号工、电瓶车工、空压机、电工、钳工发电机等工种安全操作规程。

2.10.6安全投入

宁都硫铁矿根据国家有关规定，按原矿产量30万t、15元/t的比例提取安全专项经费，主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备，矿山安全避险“六大系统”维护，安全风险分级管控和隐患排查整改，应急救援设备设施配置及维护保养，安全生产检查，安全评价，安全防护用品，安全设施检测检验，安全生产教育培训和安全生产责任保险等方面。2026年矿山计划安排安全生产专项经费450万元，截止4月底，实际使用安全生产费用69.95万元。

2.10.7工伤保险和安全生产责任保险

宁都硫铁矿现有从业人员41人，其中13人为退休返聘人员，具体包括袁宁、温葆松、李伟、席伍生、曾衍辉、周湘林、何运长、付宗明、郑利泉、曾宪兵、周国炼、罗晓明、童家富。目前，所有从业人员均已办理安全生产责任险；社会保险方面，上述13名退休返聘人员未办理，其余28人已办理。
2.10.8 双重预防机制建设

1）风险分级管控体系建设

按照国家及江西省关于构建双重预防机制的要求，宁都硫铁矿建立了风险分级管控体系，绘制了四色安全风险空间分布图，建立了管控责任清单、管控措施清单和应急处置措施清单，在关键场所设置了风险告知牌。风险分级管控体系较为完善。

2）隐患排查体系建设情况

宁都硫铁矿已按要求建立了隐患排查治理体系，制定了详细的隐患排查制度和排查计划，按计划进行隐患排查，对查出的隐患制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

电器设备、特种设备、矿山通风除矿山自检外，还聘请了有检测资质的机构进行检测，并出具了合格检测报告。今年1-4月累计开展各类检查6次，共查出隐患38条，均已闭环整改到位。

2.10.9 安全生产标准化建设

矿山2014年3月18日通过了安全生产标准化三级考评，首次取得省应急管理厅颁发的证书（编号为：赣AQBK三00133[2014]）。矿山已于2020年5月再次取得省应急管理厅颁发的安全生产标准化三级证书（编号为：赣AQBK三[2020]053）。

2.10.10安全生产事故情况
矿山近三年未发生工亡事故。

2.10.11生产安全事故应急救援预案

矿山已编制《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿生产安全事故应急预案》，并于2025年11月18日在赣州市应急管理局备案，备案号：3607002025036。

2025年8月9日，企业与赣州市综合应急救援支队签订了《矿山救护服务协议》，有效期至2026年8月8日。

该矿于2025年4月18日进行了井下停产撤人应急演练，演练前制定了方案，确定了方式，做到精心组织、实战演练、找出差距，不断总结提高，加强了应急队伍的建设，完善了安全生产保障体系。

宁都硫铁矿计划于2026年5月和10月分别进行一次突发灾害性天气停产撤人应急演练和井下透水事故应急演练。

2.11 隐蔽致灾因素普查治理情况

2025年6月，南昌工程学院江西水利土木特种加固与安全监控工程研究中心编写了《江西朝盛矿业有限公司江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿山隐蔽致灾因素普查报告》。2025年5月28日，该报告通过了宁都县应急管理局组织的相关非煤矿山专家审查。

2.11.1 隐蔽致灾因素普查方法

采用地质调查法、物探法、实时监测法对致灾因素进行风险分析与评估，对存在安全风险的致灾因素采取有效的治理措施。
2.11.2 采空区致灾因素普查及治理
1）采空区致灾因素普查

（1）资料分析普查
采用现场调查及访问方法，查阅历史台账资料、采场测量平面图，依据井下所有采空区登记台账，回采率均按70%计算。矿区现有130m中段、160m中段、190m中段和220m中段，共四个中段，100m中段还未进行生产，只有一个排水泵房。目前井下废碴均不出窿，地表不设排土场，全部废渣用于回填到现有采空区内。
＋220m中段在20世纪80年代由宁都硫磺矿完成采矿，早已对巷道进行封闭。据资料统计有 8 个采空区，采空区体积共 52070m3，其中已回填约 17000m3，回填率达32.6%。已全部封闭。
表2.11-1  +220m 中段采空区台账

	位置
	采场
	长度

m
	高度

m
	面积

m2
	厚度

m
	体积

m3
	采空区

m3
	充填

m3
	封闭区

m3

	04线 S
	V1-1-01
	48
	33
	1600
	5.30
	8500
	5950
	2500
	5950

	06-08线
	V1-1-02
	46
	30
	1380
	8.40
	11592
	8110
	3000
	8110

	08-10线
	V1-1-03
	42
	57
	2400
	5.83
	14000
	9800
	2500
	9800

	16线 S
	V1-1-04
	48
	44
	2100
	4.20
	8800
	6160
	2800
	6160

	16线 S
	V1-1-05
	55
	44
	2400
	4.50
	10800
	7560
	4400
	7560

	16线 S
	V1-1-06
	68
	32
	2200
	4.10
	9000
	6300
	1800
	6300

	06线 N
	V1-1-4-01
	37
	16
	600
	2.00
	1200
	840
	
	840

	06线 N
	V1-3-01
	66
	26
	1700
	6.20
	10500
	7350
	
	7350

	合计
	
	
	
	
	
	74392
	52070
	17000
	52070


+190m 中段在20世纪90年代由宁都硫磺矿进行了采矿，巷道有少量淤泥。据统计有7个采空区，采空区体积共 25120m3，已回填约10800m3，回填率达 43%。其中最大采场采空区为 04 线V1-1-01 采空区达 8190m3，已回填约5500m3。已全部封闭。

表 2.11-2  +190m 中段采空区台账

	位置
	采场
	长度

m
	高度

m
	面积

m2
	厚度

m
	体积

m3
	采空区

m3
	充填

m3
	封闭区

m3

	04线
	V1-1-01
	26
	58
	1500
	7.80
	11700
	8190
	5500
	8190

	06-08线
	V1-1-02
	26
	15
	400
	4.60
	1840
	1290
	
	1290

	10-12线
	V1-1-03
	32
	19
	600
	3.50
	2100
	1470
	
	1470

	14-16线
	V1-1-04
	50
	30
	1500
	5.60
	8400
	5880
	2500
	5880

	16线
	V1-1-05
	58
	28
	1600
	6.30
	10080
	7060
	2800
	7060

	10-12线
	V1-2-01
	15
	10
	150
	4.80
	720
	500
	
	500

	12-14线
	V1-2-02
	30
	13
	400
	2.60
	1040
	730
	
	730

	合计
	
	
	
	
	
	35880
	25120
	10800
	25120


+160m中段在2015年前由朝盛矿业进行了采矿，目前无作业面作业，统计有20个采空区，采空区均无积水，采空区共为38810m3，已回填约 2980m3，回填率达7.7%。其中最大采场采空区为10线 SV1-1-08 采场采空区体积达7460m3，已回填约1500m3。目前将井下废碴大部分用于＋160m中段采空区回填。

在160m中段通往副斜井（4号井）主运输巷道支巷口均采用水泥砖或铁丝网封堵、斜坡道（3号井）通往主斜井（号井）巷道 V1-1-04采、V1-1-05采、V1-1-07采支巷口均采用水泥砖封堵，独头支巷采用铁丝网封堵，进入采空区巷道采用水泥砖封堵。未封堵巷道待采空区完成回填作业后再进行封堵。
表 2.11-3  +160m 中段采空区台账

	位置
	采场
	长度

m
	高度

m
	面积

m2
	厚度

m
	体积

m3
	采空区

m3
	充填

m3
	封闭区

m3

	02线 N
	V1-1-01
	23
	14
	320
	3.98
	1270
	890
	
	

	02线 S
	V1-1-02
	10
	9
	190
	3.20
	610
	430
	
	

	04-06线
	V1-1-03
	23
	24
	550
	3.50
	1930
	1350
	560
	

	06线 N
	V1-1-04
	16
	18
	290
	4.10
	1180
	830
	320
	

	06线 N
	V1-1-05
	26
	26
	680
	3.30
	2230
	1560
	600
	

	08线 S
	V1-1-06
	24
	30
	480
	6.30
	3020
	2110
	
	

	10线 S
	V1-1-07
	26
	15
	390
	6.90
	2690
	1880
	
	

	10线 S
	V1-1-08
	31
	40
	1240
	8.60
	10660
	7460
	1500
	

	12线
	V1-1-09
	14
	6
	80
	3.80
	320
	220
	
	

	14-16线
	V1-1-10
	46
	10
	460
	5.30
	2440
	1710
	
	

	16线 N
	V1-1-11
	48
	20
	960
	5.20
	4990
	1390
	
	

	14-16线
	V1-1-12
	60
	20
	1200
	3.30
	3960
	2770
	
	

	14线 S
	V1-1-13
	26
	30
	780
	3.20
	2500
	1750
	
	

	14线
	V1-1-14
	54
	10
	540
	4.10
	2210
	1550
	
	

	04线 S
	V1-2-01
	46
	18
	830
	4.60
	3810
	2670
	
	

	06线 N
	V1-2-02
	30
	20
	600
	4.80
	2880
	2020
	
	

	10线 N
	V3-01
	18
	15
	270
	3.60
	970
	680
	
	

	10线
	V3-02
	18
	15
	270
	3.80
	1030
	720
	
	

	10-12线
	V3-03
	25
	14
	350
	3.50
	1230
	860
	
	

	12-14线
	V3-04
	55
	36
	1980
	4.30
	8514
	5960
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	58444
	38810
	2980
	


现作业面全部在＋130m中段，在2014年后进行了采矿，据统计有6个采场已采完，采空区均无积水，采空区体积共为11700m3，其中最大采场采空区为06线NV1-1-3-01采场达3110m3。当前为主要生产中段，只有部分废弃巷道已采用水泥砖或铁丝网封堵，采空区均未完成回填，暂未封堵。待采空区完成回填作业后再进行封堵。

矿区内采空区合计127760m3，已回填约30780m3，回填率达24.1%。采场内按设计要求保留矿柱，矿块厚度为矿体的厚度；顶柱宽度为2m～3m，底柱宽度2m～6m，保留不规则房间矿柱，圆形矿柱直径为2m～4m，方形矿柱尺寸为3m×3m～4m×4m，矿柱间距为5m～8m；采场顶底柱和采场内矿柱不回收。

表2.11-4  +130m 中段采空区台账

	位置
	采场
	长度

m
	高度

m
	面积

m2
	厚度

m
	体积

m3
	采空区

m3
	充填

m3
	封闭区

m3

	01线
	V1-1-01
	28
	22
	620
	5.30
	3260
	2280
	
	

	06线
	V1-1-02
	22
	30
	660
	5.20
	3430
	2400
	
	

	08-10线
	V1-1-03
	13
	11
	140
	6.00
	850
	600
	
	

	10-12线
	V1-1-04
	50
	12
	600
	5.00
	3000
	2100
	
	

	06 线N
	V1-1-2-01
	20
	26
	520
	3.50
	1820
	1270
	
	

	06 线N
	V1-1-3-01
	32
	33
	1060
	4.20
	4440
	3110
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	16800
	11700
	
	


据矿山提供的生产充填量统计数据（采空区登记台账），自80年代以来该矿在+220m中段以下各中段采场空区已实施充填量总计75000万m3，按充填时间和采场详细统计见表2.11-5所示。

表2.11-5 矿山历年充填空区方量数据统计

	序号
	充填时间
	充填采场
	充填方量（m3）
	年合计充填量（m3）

	1
	80年代
	+220中段采场
	17000
	17000

	2
	90年代
	+190中段采场
	10800
	10800

	3
	2015年
	+160中段采场
	2980
	2980

	4
	2020年
	+130中段采场
	0
	0

	
	
	合计
	
	30780


（2）瞬变电磁法普查成果
为了本次成果资料与矿山已有地质资料的综合利用，测线编号与地质勘探线号相同，本次瞬变电磁法探测9条测线。
本次工作成果将勘查区地质灾害划分为隐蔽采空充填区、隐蔽采空区、采空积水区三个大类进行特征统计。隐蔽采空充填区属于已处理采空区类别；隐蔽采空区、采空积水区属于未处理采空区类别，各中段平面云图异常区统计表，见表 2.11-6。

本次瞬变电磁勘查圈定采空充填区、采空区异常共计26处，其中：

（1）采空区异常15处，位于130m～220m中段之间，面积40475.35m2。

（2）采空填充区异常11处，位于130m～220m中段之间，面积50958.07m2。

表 2.11-6 各中段平面云图异常区统计表

	序号
	高程
	X 坐标
	Y 坐标
	解释

	1
	+130m
	39382343-39382386
	2924081-2924116
	推测采空区

	2
	+130m
	39382280-39382316
	2923975-2924023
	推测采空区

	3
	+130m
	39382272-39382363
	2923755-2923789
	推测采空区

	4
	+130m
	39382427-39382481
	2923800-2923866
	推测采空区

	5
	+130m
	39382412-39382515
	2923696-2923785
	推测采空区

	6
	+160m
	39382246-39382296
	2923707-2923797
	推测采空区

	7
	+160m
	39382305-39382455
	2923528-2923684
	推测采空区

	8
	+160m
	39382458-39382588
	2923581-2923636
	推测采空区

	9
	+190m
	39382273-39382314
	2923554-2923598
	推测采空区

	10
	+190m
	39382329-39382388
	2923530-2923566
	推测采空区

	11
	+220m
	39382091-39382132
	2923613-2923643
	推测采空区

	12
	+130m
	39382282-39382319
	2923709-2923761
	推测采空填充区

	13
	+130m
	39382418-39382448
	2923622-2923685
	推测采空填充区

	14
	+160m
	39382210-39382256
	2923671-2923745
	推测采空填充区

	15
	+160m
	39382378-39382411
	2923626-2923666
	推测采空填充区

	16
	+160m
	39382405-39382456
	2923541-2923613
	推测采空填充区

	17
	+160m
	39382435-39382573
	2923495-2923597
	推测采空填充区

	18
	+190m
	39382096-39382159
	2923678-2923756
	推测采空填充区

	19
	+190m
	39382380-39382537
	2923419-2923540
	推测采空填充区

	20
	+220m
	39382060-39382118
	2923652-2923715
	推测采空填充区

	21
	+220m
	39382103-39382223
	2923502-2923623
	推测采空填充区

	22
	+220m
	39382386-39382419
	2923527-2923573
	推测采空填充区

	23
	+160m
	39382214-39382313
	2923881-2923981
	推测采空区

	24
	+190m
	39382241-39382277
	2923639-2923682
	推测采空区

	25
	+190m
	39382386-39382419
	2923527-2923573
	推测采空区

	26
	+220m
	39382139-39382250
	2923591-2923691
	推测采空区


物探测量区域内虽然存在多处低阻异常区域，但低阻异常区域较小，呈点状分布，未见大规模极低阻异常区，推测该区域采空区富水量小，地下水弱发育。WT8 测线位于矿区外，WT8测线整体视电阻率值较高，未发现大范围低阻异常，推测矿区与相邻原白石坳矿区不存在采空区连通情况。

（3）目前矿山无废弃矿井（井筒）。
2）采空区治理措施

（1）当后期出现大面积开采时，应优化设计，预留矿柱。

（2）当采空区回采矿柱时，应做好应急预案。

（3）建议及时充填空区。

2.11.3 水源与通道致灾因素普查及治理
根据矿区早期勘探资料，以及江西省地质矿产局赣南地质调查大队2012年对矿区进行水文钻孔调查，《宁都县青塘矿区硫铁矿水文地质条件报告》资料，本次采用瞬变电磁物探法对整个矿区进行地下水文地质致灾普查，并采用钻探复核。
1）水源与通道致灾因素普查

（1）资料分析

2012 年已对工作坑道水文地质观察及编录总长4010.04m，和通过ZK1303 抽水试验。矿区坑道支护段较少，仅占坑道总长9% （358.97m）。从中可知，坑道中大部分岩石岩性为砂岩，其岩石坚硬，裂隙较不发育，多不滴水，滴水段仅占约 6%～12%，其中 +220m与+190m中段潮湿段与滴水段稍多，滴水段约占 10%～12%，+160m与+130m中段滴水段较少，占 6%～8%。坑道局部揭露断层破碎带及涌水裂隙，均有支护，其多呈中-强滴水，部分地段涌水，涌水量 0.08～0.95L/s，坑道内涌水主要来自于此。通过ZK1303 抽水试验可知，断裂构造带含水性较强，其渗透系数为 0.0306～0.1339m/d；通过对坑道水文地质编录，断裂构造为坑道充水的主要充水因素，坑道充水水量约80%～90%来自于构造断裂。

①地下含水体

根据《江西省宁都县青塘矿区硫铁矿水文地质条件报告》，日后矿区在进行坑道开挖和延伸过程中，如揭露到较大的喀斯特溶洞裂隙或含水构造，其涌水量将会有一定程度的增大。矿山的正常涌水量为3870m3/d；最大涌水量为5066m3/d。

②岩溶
该企业采矿权范围为北向南61至1、2至18勘探线，而矿山开拓工程范围在5至16勘探线，现作业区域主要集中4至14勘探线内，生产中段在+130m、+100m中段，而溶洞主要分布于地表下30～80m地段，标高+160m以上，在+130m标高以下，溶洞仅在25线与33线有发育，在+100标高附近，溶洞仅在33线有发育，都不在矿山开采范围内，目前在开采过程中也从未揭露过溶洞。从钻孔资料得知，多数岩溶已充填，充填物较疏松（为砂砾石、粘土等），暂也无法估算其溶洞体积。

③地表水体
矿区处于青塘向斜盆地南西边缘，为区域水文地质单元径流排泄区。区内地形比高不超过280m，属低山类型，四周较高，为中低山地貌类型，矿区地形西高东低，坡度很缓。区内山坡坡度在20-40°间，山体最高点为狮吼山山顶，海拔387.6m；最低处为矿区中北部赤水河河床，标高约为225.4m，为矿区侵蚀基准面。区内植被较发育，地形西高东低，大气降水及地表水体较容易汇集及排泄。

位于1号井西北方向约150m外山窝有牛七坑水库（1-5号勘探线西端），是一座灌溉为主，兼有防洪等综合效益为一体的小（2）型水库，总库容29.0万 m3，有效库容19.2万m3，设计洪水位261.06m，正常蓄水位259.5m。库区为花岗岩，矿体连续，现有开采系统留设有防水矿柱，其通过坝址区东侧，未见异常。在正常情况下，库水成为矿坑充水的水源可能性小，在正常运行和管理情况下，风险可控。

尾矿库建在内洋坑，位于主井口东南方向约1Km外，无居民，尾矿库远离崩落区，坝址处山谷狭窄，宽约80m，底部呈“V"字型，向山谷内径深约800m。废水可由水泵抽回至选厂供生产用水，多余废水直接流入洋龙河，不流入矿区内。

井下废水通过水泵统一抽至地面白石坳污水处理池，选厂废水也集中流入污水处理池，处理池污水通过处理后可供选厂生产用水，经处理后的水也可直接经白石坳河流入南堡河，该污水处理池及河流也远离崩落区，不会成为矿坑充水的水源。

矿区周边无湖泊，矿区内水系发育，区内有长年溪沟 5 条，其中以赤水河为主，由杜弯背、狮吼山流入矿区，矿区出口处流量272L/s--460L/s。茶山迳上端溪流水为矿区生活水源，在茶山迳口进入选厂路口处设有简易堤坝，溪流水经引水渠灌溉选厂前面及右侧一带农田。赤水河主要受降雨控制，雨季洪水急湍，水量大；旱季则水浅见底流量剧减，支流水则分别在不同部位汇入主溪。

矿区最低侵蚀基准面标高210m，青塘南堡河最高洪水位240m以下。

④封闭不良钻孔

在矿区勘探期间，76个钻孔全部进行了钻孔封闭，2012年水文调查时又新施工钻孔77个，已全部进行了钻孔封闭，未发现质量不合格的封闭钻孔。
（2）物探和钻探普查
采用瞬变电磁法推断，钻探复核。共补探11个钻孔，钻探工程量约1020m。矿区主要含水层由上到下为：

①第四系孔隙潜水

本区第四系分布广，沉积厚，岩性变化大，含水丰富。按成因分述如下：
残积坡积层：以碎石红土组成，在山脊山坡出露。此层分布很广，厚度变化也大，由 0.3～10m 左右。岩性松散，透水性很强。地表见有数泉，涌水量0.059L/s—0.99 L/s。静止水位为240.227m～254.783m 之间，渗透系数 k 0.78m/昼夜。

冲积洪积层： 由砂砾石为主组成之地层为主要含水层，厚度1～7.9m。含水丰富，单位涌水量最大 0.3 公升/秒。静止水位由215.14～239.81m，渗透系数 k 0.00618～0.61m/昼夜。

②中上石炭系壶天灰岩喀斯特溶洞水

第四系下部为灰岩，灰岩厚度 30～183.6m。喀斯特较发育，溶洞最高 26.95m，次为 13m，1～5m 屡见不鲜。钻孔揭露溶洞最多达 9个，除少数未有充填之外，多已被砂砾石、粘土等充填。这些溶洞几乎相贯通，对地下水活动非常有利。溶洞水异常丰富，单位涌水量 1.24 L/s。渗透系数 k1.48—7.16m/昼夜 ，静止水位介于220.37m 至 242.69m 之间，地下水面高于含水层顶板 9～20m，构成喀斯特承压含水层。含水层平均厚 19.556m。

溶洞形状各异，主要有水平溶洞、倾斜溶洞、垂直溶洞三类。集中分布于Ⅱ—Ⅷ号勘探线之间，溶洞密集而且高大。溶洞主要分布于地表下 30m～80m 地段。

③下石炭系梓山煤组砂岩、炭质板岩裂隙含水层

此层在灰岩下部，矿体即赋存于本地层中。在地表和钻孔中所见细砂岩裂隙发育，风化也深，风化带深度 50～60m。地表以下 150m左右裂隙减少，岩层坚硬而完整，且含水性减弱。

承压含水层为石英砂岩，总厚度为24m 左右，单层厚度为 1m～9m不等，与矿体相隔成层。承压水静止水位超越地表 1.756～3.39m，标高 242.606m，渗透系数 k 为 0.0561m/昼夜。

④断层破碎带含水层

矿区内共有5 条断层及破碎带，无疑是地下水活动的通路和储藏的场所。本区喀斯特如此发育，也在很大程度上受此影响。根据CKⅧ—4 号孔资料：上部灰岩溶洞未完全充填，但其下部接近断层破碎带之溶洞完全被泥质充填并与断层无明显分界线，由此可看出，二者关系是非常紧密的。在 CKⅧ—4 号孔利用水文物探进行电测涌水量，获得断层上盘溶洞水量为0.62 L/s。

矿区地表水系较发育，地下水与地表水有一定的水力联系，地形地貌条件有利于地表水、地下水的积聚，对矿床开采有较大的不利影响。矿床主要以基岩裂隙水为直接充水水源，富水性弱，地表突然大量降雨有可能会渗透井下，可能产生掘进工作面透水。

2）水文地质致灾因素治理主要措施

（1）建立健全地面防水系统和井下排水系统；

（2）加强地表可能出现塌陷区的应急管理，多种旱地作物，以减少地表水渗入量；

（3）定期对溶洞区域开展物探监测，坚持“有疑必探，先探后掘 ”的原则；

（4）采空区和巷道做好“堵、疏、排、截 ”等应急预案；

（5）定期检查、维护封堵的钻孔。

2.11.4地压致灾因素普查治理

1）地压致灾因素普查
（1）主要构造

本矿床为隐伏矿床。矿区含矿层及顶、底板围岩系石英砂岩等，因埋藏较深，坚硬致密，裂隙不发育，完整性好。岩石普系硬度系数4.9～26.9，强度属中等硬度至最坚硬岩石，具有良好的稳定性，一般情况下巷道不需要支护，有利于巷道施工及矿床开采。但由于第四系覆盖厚，斜井开口处应加强支护维护。

同时，本区断层或破碎带较为发育，其附近岩石破碎疏松，稳定性差。尤其是矿体（层）上部第四系由泥、砂、砾石等组成，松散，岩石极不稳定；壶天灰岩上部溶洞发育，形成一个规模较大的喀斯特溶洞带，溶洞中大多为未胶结的砾石、泥砂充填，极不稳定。梓山煤组上部岩石长期暴露于地表，裂隙发育，风化深度达50～60m，岩石稳定性也较差。

（2）地压活动

根据《江西朝盛矿业矿业有限公司宁都硫铁矿井上井下对照图》结合现场观察与分析，矿区范围内的山体、农村建筑物、农田、道路以及池塘均未发生滑坡、开裂、沉陷以及沉陷等致害的地压活动。

在+160m 中段3107E附近采空区附近，由于空区较大，又未进行支护、充填，致使空区顶板开裂冒落、片帮垮落，+130m 中段副斜井（4号井）附近巷道顶板也出现冒落明显，巷道片帮垮塌等地压显现现象，通过地压显现情况可以推断该采区的采空区地压主要表现为散体地压，没有发生大规模冲击性地压的可能。且地压显现很大程度都与结构面联系在一起，说明该采区是受构造控制的不稳定所致。

2）地压致灾因素治理措施

（1）主要构造治理措施
①矿区内断层或破碎带较为发育，其附近岩石破碎疏松，稳定性差。巷道在通过断层、破碎带及岩溶发育带时，因岩性破碎，有泥砂充填，松散未胶结且富水性强，故需先放水后掘进，并及时进行支护。

②巷道在通过破碎带时，因岩性破碎松散，应及时进行钢筋混凝土支护或喷锚支护，或者采取改变巷道开拓路径等措施。

（2）地压活动治理措施

①矿山开采应遵循从上到下的开采顺序，尽量避免多中段同时回采作业。同时探矿工程布置也应从上到下，以保障开采的从上到下的顺序，缩短上部中段巷道的维护时间。

②加强对局部岩石破碎段巷道的支护，及时对巷道和作业采场顶板松石的清理。

③目前矿山地压较小，主要是采空区未连通，由大量矿柱支撑着上下盘围岩，保证了采场的稳定。今后的开采中严禁回采采场内矿柱间柱和顶底柱。

④规划好空区的处理，如用尾砂或采掘的废石有计划地对空区进行充填处理。

2.11.5 火灾致灾因素普查治理

1）内因火灾普查

该矿属含铜磁黄铁矿床，矿石含硫，硫化矿石在空气和水分的作用下氧化后，空气温度会升高，而高温易使硫发生自燃。据文献记载，硫化矿含硫在 40%～45%以上时，发生火灾的危险性最大，含硫比较低的硫化矿在高温条件下也有自燃的可能。该矿矿石含硫品位在22%～27%，低于自燃含量值。

矿山已有60余年开采历史，未发生过井下自燃发火现象。整体来说，本矿井下自燃火灾风险较小。

外因火灾普查

该矿井下岩石结构坚硬，仅局部破碎，对于破碎地带采用钢筋混凝土支护、喷锚支护、锚网喷浆支护等手段，未采取木支护手段。井下采用符合国家标准的电缆、风筒等阻燃设备设施。井下未设爆破器材库、无油料存放等可燃物场所。

火灾治理措施

（1）炮孔温度异常升高时，装药前须测孔底温度，若温度超过规定要求时应采取防爆破器材自爆措施。

（2）采场和溜井内的矿石要及时运出，采场的保安矿柱表面要喷一层水泥砂浆，以阻止矿石中硫氧化。

（3）掘进工作面和采场应采用局部机械通风，保持工作面通风良好，防止温度聚集升高。

（4）确保主扇双电源回路供电，且能反风，并备用相同电机一台。

（5）采空区若有自燃发火或有自燃发火倾向，时采取充填采空区或构筑密闭墙进行封堵。

（6）井下采用符合国家标准的电缆、风筒等阻燃材料。

（7）井下采用不可燃性材料砌筑和支护。

（8）禁止在设备上或设备附近存放汽油和其他易燃易爆材料，对使用过的油纱等易燃材料进行妥善处理。

（9）井下严禁吸烟，严禁使用灯泡进行防潮、烘烤和取暖。

（10）严格动火作业管理。动火作业须经过严格审批，并采取严密的防范措施，在确保不会引发火灾的情况下，方可进行动火作业。

（11）落实各项电气安全措施，严防电气火灾的发生。经常对职工进行消防安全教育和培训，使其熟练使用灭火器材。

（12）加强火灾应急管理，制定火灾现场处置方案，定期演练和培训，让每个职工熟悉火灾逃生路线、灭火设施的使用以及如何自救、互救。

（13）确保斜坡道（3号井）和运输车辆配备的消防设施、器材满足安全要求。
3危险、有害因素辨识与分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指 能影响人的身体健康、导致疾病、或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量和危险有害物质、能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。

根据事故致因理论，按导致事故的直接原因《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)和《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)以及工业卫生要求，综合考虑起因物、引起事故先发的诱导原因、致害物、伤害方式等；结合矿山生产过程中的生产工艺流程、作业环境条件、作业方式、运输过程、使用的主要设备或装置、原材料、产品物质特性及周围环境、水文地质、工程地质等存在的危险、有害因素进行识别；通过对该评价项目的现场调查和资料收集，分析研究矿山提供的相关资料及图纸，现对宁都硫铁矿地下开采存在的主要危险、有害因素进行辩识与分析。

3.1危险因素分析

3.1.1 民用爆炸物品爆炸
民用爆炸物品爆炸是指民用爆炸物品在生产、经营、存储、运输或使用过程中发生爆炸造成的事故。
宁都硫铁矿地下开采过程中掘进和采矿作业需要使用硝铵类工业炸药和起爆器材，在炸药库、井下运输、炸药领用、装药和起爆、未爆炸或未爆炸完全的炸药在凿岩和装卸矿岩的过程中，均有发生爆炸的可能，从而导致放炮事故的发生。

1）几种爆破危害的分析

（1）拒爆危害

爆破作业中，由于各种原因造成起爆药包（雷管或导爆索）瞎火和炸药的部分或全部未爆的现象称为拒爆。爆破中产生拒爆不仅影响爆破效果，而且处理时有较大的危险性，如果未能及时预防发现或处理不当，将会造成人员伤亡。

炸药拒爆，在处理过程中发生对人员和设备的伤害和损坏，可能成为事故的隐患。

（2）早爆危害

早爆是指在爆破作业中未按规定的时间提前引爆的现象。如果不能及时发现和预防早爆，将对人员和设备造成极大的危害，酿成重大安全事故。

各种原因引起的炸药早爆对人员和设备造成的伤害和损坏，可能成为事故的隐患。

（3）爆破震动危害

炸药在岩土体中爆炸后，在距爆源的一定范围内，岩土体中产生弹性震动波，即是爆破地震。硐室爆破，因一次炸药量较大，爆破地震也比较强烈，对附近的构筑物，设备设施和岩体等会有所影响，特别可能引起大范围的冒顶片帮事故，造成人员伤亡、财产损失。

（4）爆破冲击波危害

爆破时，部分爆炸气体产物随崩落的岩土冲出，在空气中形成冲击波，可能危害附近的构筑物、设备设施和岩体等。

因此爆破危害是采场的主要危险有害因素之一。

2）引起爆破事故的主要原因

（1）炸药量控制不合格；

（2）炸药性质不合格；

（3）爆破作业后，没有检查或检查不彻底，未清理出未爆炸的残余炸药；

（4）盲炮处理不当或打残眼；

（5）炸药运输过程中强烈振动或摩擦；

（6）装药工艺不合理或违章作业；

（7）起爆工艺不合理或违章作业；

（8）警戒不到位，信号不完善，安全距离不够长；

（9）爆破器材质量不好；

（10）非爆破专业人员作业，爆破作业人员违章；

（11）运送炸药过程中出现意外；

3）容易发生爆炸事故的场所

在开采过程中，可能发生爆炸的场所主要有：

（1）炸药库、炸药临时存放点和丢弃点；

（2）运送炸药的巷道；

（3）爆破作业的工作面；

（4）盲炮处理和凿岩作业处；

（5）爆破后的工作面；

（6）劣质爆破器材处理地点等。

3.1.2 坍塌
坍塌是指建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发生塌落、倾倒造成的事故。
1）井下坍塌危险因素分析
该矿矿体及围岩开挖后，破坏了原岩石应力的平衡，岩体中应力重新分布，产生次生应力场，使矿柱、工作面顶板和围岩发生产变形、移动和破坏，如顶板塌落、矿柱压裂或塌落、围岩开裂和塌落等现象。

（1）引起坍塌的原因：采矿方法不合理；穿越地压活动区域；穿越地质构造区域；矿柱被破坏；采场矿柱设计不合理或未保护完好；在应该进行支护的井巷没有支护或支护设计不合理；遇到新的地质构造而没有及时采取措施；采场或巷道施工工艺不合理；采场或巷道施工时违章作业；遇到新的岩石而没有按岩性进行施工；爆破参数设计不合理；爆破工序不合理；爆破施工时违章作业；地下水作用、岩石风化等其他地压活动的影响和破坏。

（2）塌落危害：地下矿山塌落通常表现为采场（采掘）工作面、巷道顶板、边帮塌落，顶板、边帮塌落后主要危害有破坏采场和周围的巷道、破坏设备和设施、破坏矿井的正常通风、扰乱生产秩序、甚至造成人员伤亡等。

（3）塌落可能发生的场所有：采场、采空区、巷道。

2）地表坍塌危险因素分析

（1）坍塌事故发生的原因：

①采场出现空洞或采矿引起地表陷落；

②地面高大建构筑物基础不稳，施工质量较差，建筑材料选择不当；

③各类建筑及施工材料(如木头、钢材、砖块等)堆置不当，发生倾倒现象。

（2）该矿地表存在的坍塌场所可能有：

①地压活动较剧烈区域，地质构造区域，以及留有采空区的场所；

②地表错动区；

③地面各类建筑物，如空压机房、井口值班室等工业及民用建筑物；

④其它超高堆放物体的场所，如木材、钢材、砖块等基建材料堆放处。

3.1.3 机械致害

机械致害是指机械设备(含部件)或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、割、刺及物体飞溅等事故。
该评价项目易造成机械致害的机械、设备包括：采掘机械、钻探机械、通风设备、装矿（岩）设备、其它机械设备和设施。

引起机械致害的原因有：

各类旋转、往复运动部件没有安全防护罩，或设置不合理；

使用机械不当或违犯技术操作规程。

该矿区可能造成机械伤害的场所有：巷道、采场及掘进工作面、装卸场所、转动及传动设备安装点等。

3.1.4 触电

矿山生产离不开电。由于矿山生产环境条件较差，在供电、用电过程中，如果缺乏安全用电知识，违反电气安全操作规程，电源电压选择不当，电气线路安装不合格、使用不当、接头裸露，安全保护装置缺失，防雷设施失效、维修不当、超负荷、带病运行等，可能发生触电。矿山供配电设备设施多，供电线路长，电压等级种类多，容易造成触电伤害。

1）引起触电原因
（1）电气设备、设施漏电；

（2）供电线路绝缘老化或损坏；

（3）供电线路短路或漏电；

（4）高压配电设备、设施电弧；

（5）电气设备短路发生火灾；

（6）作业电工误操作或带电作业；

（7）电气设备、设施保护装置失效；

（8）雷击。

2）可能造成触电伤害的场所：

（1）变电所、配电房；

（2）供电线路通道；

（3）动力设备安装地点；

（4）电气检修场所。

3.1.5 厂(场)内车辆致害
厂(场)内车辆致害是指车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故。
该矿斜坡道（3号井）及地面矿岩运输均为无轨运输，中段为电机车运输，如车况不好，驾驶人员误操作或井下作业人员未走人行道，易发生车辆伤害事故。
该评价项目车辆伤害主要存在的场所有：

1)掘进工作面装矿点；

2)运输巷道；

3)采场漏斗及装矿点；

4)斜坡道（3号井）；

5)地表汽车运输道路等。

3.1.6 高处坠落

高处坠落是指高处作业时发生坠落造成的事故。

该矿区易造成高处坠落的场所有：1）天井；2）其它高大建筑物或相对高处作业。
3.1.7 跌落
跌落是指非高处作业时，坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。
矿山地表和井下照明不足，地面（巷道）湿滑、存在油污或积水，人员行走时滑倒跌落；巷道断面狭窄、障碍物多，通行时易失足跌落；雨季地表水渗入井下，导致巷道泥泞、梯子湿滑，增加跌落风险。该矿区易造成跌落的场所有：1）照明不足处；2）湿滑、存在油污或积水处；3）天井；4）巷道；5）梯子等。
3.1.8 火灾

1）内因火灾

该矿属含铜磁黄铁矿床，矿石含硫，硫化矿石在空气和水的作用下氧化后，空气温度会升高，而高温易使硫发生自燃。据文献记载，硫化矿含硫在 40%～45%以上时，发生火灾的危险性最大，含硫比较低的硫化矿在高温条件下也有自燃的可能。该矿矿石含硫品位在22%～27%，低于自燃含量值。

矿山已有60余年开采历史，未发生过井下自燃发火现象。整体来说，本矿井下自燃火灾风险较小。

2）外因火灾

井下火灾主要是外因火灾。火灾场所：
1）地面及井下变电所；

2）电线电缆连接处；

3）爆破器材运输路段；

4）可燃材料储存使用和运输地段；

5）地面及井下易燃建构筑物；

6）内燃设备；
7）矿山周边森林火灾。

3.1.9 起重致害
起重致害是指起重机械在运行、检修、试验过程中因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、吊具打击、起重物坠落等造成的事故。

矿山维修点存在起重设备，可能发生起重致害。其危害因素主要表现为牵引链断裂或滑动件滑脱、碰撞、突然停车等，由此引发的事故有设备设施损坏、人员伤亡和影响生产等。起重致害的原因一般有以下几个方面：设备失灵，不能及时切断电源，致使运行失控；操作人员注意力不集中或视觉障碍，不能及时停车；被运物件超重；起重设备故障等。

易发生起重致害的场所有：

1）设备设施的起吊、安装、检修，如供气、供电设备检修等；

2）货物的起吊和装卸等。

3.1.10 容器爆炸、管道爆炸
容器爆炸是指各类容器由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故。
管道爆炸是指各类管道由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故。
宁都硫铁矿地下开采过程中使用压缩空气作为凿岩动力，其运行压力在在0.5～0.8MPa，该矿海德斯兰螺杆式压缩机、储气罐属于压力容器，输送压缩气体的管道为压力管道。压力容器及压力管道可能因质量缺陷、使用不当或维护不当、超压、人为损坏导致强度下降或安全装置失效引起容器爆炸、管道爆炸。

1）引起容器爆炸、管道爆炸的主要原因：

（1）安全保护装置失效，造成空气压力超高；

（2）使用时间过长，维护不及时，或损伤造成承压元件失效；

（3）润滑不当，压力容器和管道内的积碳燃烧爆炸；

（4）冷却不当，造成温度过高，产生爆炸。

2）容器爆炸、管道爆炸场所：

（1）海德斯兰螺杆式压缩机、储气罐；

（2）输送压缩气体的管道。

3.1.11 中毒、窒息

中毒是指人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故。
窒息是指由于环境缺氧或机械性窒息造成的事故。
根据矿山生产工艺的特点，引起中毒、窒息的原因主要为爆破后产生的炮烟和其他有害烟尘，如：开采过程中遇到的采空区，巷道中存在的有害气体，火灾后产生的有害烟气、汽车废气等。
1）导致人员中毒、窒息的原因包括：

（1）违章作业。如放炮后通风时间不足就进入工作面作业 ，人员没有按要求撤离到不会发生炮烟中毒的巷道等；

（2）炮烟长时间在作业区域滞留，独头巷道掘进时没有设置局部通风，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短等；

（3）由于警戒标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的盲巷、采空区、硐室等；

（4）突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造，大量窒息性气体、有毒气体、粉尘突然涌出到采掘工作面或其他人员作业场所，人员没有防护措施；

（5）出现意外情况。如意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外的停风等。

2）中毒、窒息场所

（1）爆破作业面；

（2）炮烟流经的巷道，炮烟积聚的采空区；

（3）炮烟进入的硐室；

（4）盲巷、盲井，通风不良的巷道，采空区等。
3.1.12 物体打击

物体打击是指物体在受重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体或设备设施造成的事故。物体打击是矿山生产过程中发生最多的事故之一。物体打击的场所：高处浮石脱落、天井等高处物体跌落、物体抛掷等。
3.1.13淹溺

淹溺是指大量液体或液态物质经口、鼻进入肺部使呼吸道阻塞，引起人体急性缺氧窒息伤亡的事故。该矿区存在淹溺的场所主要是地面高位水池、井下水仓、积水处。

3.1.14 水害
水害由于防治水措施不到位导致地表水或地下水无控制地进入生产作业区造成的事故。

造成水害的原因：

在井下开采作业活动中，若作业场所与地表水、地下水体和废弃巷道积水、采空区积水贯通或经导水通道（断层、破碎带等）与之相连通，就会发生水害，造成井下人员伤亡和设备财产损失。发生水害的主要原因有：

（1）采掘过程中没有进行探水或探水不合理；

（2）意外揭露、揭穿地下老窿、地表储水体；

（3）排水设施和设备设计、施工不合理；

（4）排水设施和设备的供电系统故障；

（5）未及时发现突水征兆；

（6）发现突水征兆后未采取相应措施或措施不当；

（7）无防水门或防水门设计存在缺陷；

（8）采掘过程中没有采取合理的疏水、导水措施；

（9）地表水体或突然大量降雨涌入井下；

（10）违章作业等；

（11）不良钻孔未封堵。

可能发生水害的场所有：

（1）水仓、井底水窝；

（2）邻近水体施工作业；

（3）巷道、硐室、采掘工作面；

（4）其他积水场所等。

3.1.15 滑坡
滑坡由生产经营活动引发的斜坡岩土体沿着贯通剪切破坏面产生相对滑移造成的事故。

1）滑坡产生的原因：
（1）切坡开挖：修建公路、房屋时开挖坡脚，会破坏坡体原有力学平衡，相当于移除了坡体的支撑部分，是工程类滑坡最常见的诱因。

（2）堆载：在坡顶堆放建筑材料、弃土，或修建大量建筑物，会增加坡体上部荷载，超过坡体承载极限时就会发生滑动。

（3）工程爆破、重型车辆通行等产生的振动，会逐步破碎岩土结构，累积变形最终诱发滑坡。

2）生产生活中，滑坡可能发生在以下区域：

（1）山区顺向坡路段，尤其是公路沿线开挖形成的顺层边坡，坡脚被挖空后极易发生顺层滑坡；

（2）松散堆积层较厚的坡脚，例如山区沟口、坡积扇区域，降雨后堆积层饱和极易下滑；

（3）采矿区周边，地下开采会形成采空区，导致地表坡体变形开裂，极易诱发滑坡；

（4）人类工程活动集中区域，切坡后人山、工程弃土堆载的坡体、大型工程建设的开挖边坡等。

3.2有害因素辨识

3.2.1粉尘

粉尘危害是矿山开采作业过程中最大的职业病危害之一。粉尘对人体造成的危害与粉尘的分散度、游离二氧化硅含量和粉尘的物理化学特性有关。一般随着游离二氧化硅含量、含硫量的增加，粉尘的危害性增大；在不同粒径的粉尘中，呼吸性粉尘对人体的危害最大。在作业过程中，易产生矿尘。矿尘吸入人体后容易诱发矽肺病。

主要产尘点：

1）回采及掘进作业面凿岩和爆破作业；

2）铲装作业点、运输巷道；

3）卸矿和卸废石点、地表矿石转载点；

4）地表运输道路。

3.2.2 噪声

1）噪声对人的危害

（1）对听觉的影响：噪声可引起听觉疲劳、噪声性耳聋、爆炸性耳聋。

（2）对神经系统的影响：可引起头痛、头晕、多梦、失眠、心急、记忆力减退等神经衰弱综合症。

（3）对心血管系统的影响： 血管收缩、血压升高、心率失常、心跳过速、血管收缩，从而影响血液循环。长期下去可引起高血压和心脏病。

（4）对消化系统的影响： 抑制胃功能，减少唾液分泌。长期处于噪声环境的作业人员易患胃溃疡和胃肠炎。统计资料表明，在噪声大的工业行业里，作业人员胃溃疡的发病率要比安静环境里高5倍。

（5）影响内分泌系统：在70～80dB(A)的环境里工作，肾上腺皮质功能增强，使机体能适应刺激强度；而在100dB(A)以上，肾上腺皮质功能减弱。

（6）对视觉的影响：会使视力及识别速度降低，改变视野并产生病变，导致视力下降和视物模糊。

2）产生噪声的设备和场所

（1）空压机和空压机泵房；

（2）局扇、通风机及通风机房；

（3）凿岩机、钻机及相应工作面；

（4）装载、汽车运输作业场所；

（5）爆破作业等。

3.2.3振动

1）振动对人体的危害

（1）局部振动

长期使用振动工具后，可发生手与臂的触觉、痛觉及温热感觉迟钝，手部皮肤温度下降、手指发白、手臂无力、肌肉疼痛和萎缩。

（2）全身振动

全身振动多为大幅度的低频振动，全身振动可引起头晕、恶心、呕吐、呼吸急促、出冷汗、下肢酸痛等症状。

2）产生振动的设备或作业
（1）空压机；

（2）通风机；

（3）凿岩机、钻机；

（4）装载、铲运机、汽车运输；

（5）爆破作业等。

3.2.4 有毒气体、有害气体

井下生产过程中会产生各类有毒、有害气体，包括：爆破产生的炮烟中氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳，含硫矿体氧化形成的二氧化硫，以及井下火灾时不完成燃烧会产生大量的一氧化碳，有机物燃烧还会产生剧毒的气体等。内燃车辆运行排放的尾气含二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等，电气设备火灾产生有毒烟气、井下动火作业产生有毒烟尘等。

这此有毒、有害物质（气体）会混合到井下作业环境中与空气混合，当浓度积累到一定程度会对人体产生慢性危害。主要通过井下通风来稀释、排除有害物质，使空气质量符合卫生标准。

3.2.5作业环境不良

1）高、低温及湿度过高；

2）采光照明不良；

3）安全过道缺陷；

4）作业空间狭小；

5）其他不利的环境因素等。

3.3 人的不安全行为及管理缺陷

3.3.1 人的不安全行为

由于作业人员不安全行为，使用了不安全工具或设备；违反劳动纪律，习惯性违章；缺少相关培训、缺乏相关劳动安全卫生知识和技能，未经应急演练在紧急状况下不能正确处置；未经培训上岗，均可能导致工伤事故的发生。

还可能由于作业人员生理、心理状况异常和波动，导致反应或应急能力下降，从而引起伤害的发生。

人员失误可以通过严格的安全管理规章制度、操作规程、安全知识教育和安全技能培训等手段和措施加以预防。

3.3.2管理缺陷

企业生产过程管理缺陷主要表现在：安全管理机构不健全，安全管理制度执行不力，安全检查流于形式，职工的安全教育、培训不到位，安全措施不能满足正常生产需要，安全设施没有认真维护、检验，劳动保护措施没有认真落实，劳动保护用品及个人防护用品不能正常发放和使用等，都可能造成事故的发生。对重大危险源、重点危险目标缺少事故应急预案，对自然灾害缺少防预措施。

3.3.3 物的不安全状态

物的不安全状态是导致事故发生的客观原因，正是这些因素的存在，为安全事故的发生提供了物质条件。物的不安全状态主要表现为防护、保险、照明信号等装置缺乏或有缺陷；施工工具、附件有缺陷；安全带、安全帽等缺少或有缺陷；生产(施工)场地环境不良等4大类。

在采掘施工过程中，可能出现的物的不安全状态主要体现在机械设备无必要的防护装置或防护设置不当、设备设施带病运转或维护不及时、作业人员不佩戴个人防护用品或防护用品不符合安全要求等。

3.4 重大危险源辨识

3.4.1 辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该建设项目应该进行重大危险源的辨识。

按照《危险化学品重大危险源辨识》的定义。重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

在《危险化学品重大危险源辨识》中，根据物质不同特性，将危险品分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自然的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质九大类型。未在上述类型中提及的按照《危险化学品重大危险源辨识》表2确定临界量。

按照单元内物质种类的多少分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险品为单一品种，则该单元内物质的总量，等于或超过相应的临界值，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内的物质为多个品种是，则按式（1）计算，若满足式（1），

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1     （1）

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
3.4.2 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》判断易燃易爆危险物质的使用和储存是否构成重大危险源。

宁都硫铁矿地下开采爆破作业使用的危险物质有民用爆破器材（起爆器材和工业炸药）。爆破作业每次爆破最大炸药消耗量较小，小于临界量，因此，宁都硫铁矿地下开采工程使用的民用爆破器材不构成危险化学品重大危险源。

根据江西省赣华安全科技有限公司2025年5月编制的《江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库安全现状评价报告》，江西朝盛矿业有限公司民用爆炸物品储存库不构成重大危险源。

3.5主要危险、有害因素分析结果

1）宁都硫铁矿无危险化学品重大危险源。

2）通过以上的辨识和分析，宁都硫铁矿生产过程中潜在的危险因素共有17类，包括：民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、火灾、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc12099 容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、物体打击、淹溺、水害、滑坡；有害因素有6类，包括粉尘、噪声、振动、有毒气体、有害气体、作业环境不良；共有23类危险、有害因素，其中民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、火灾、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc12099 容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、物体打击、滑坡等可能造成较大事故，必须引起高度重视，应重点加以防范，粉尘、噪声等危害虽不会引发大的事故，但必须采取措施，予以加强防范。全面落实企业安全生产责任制，遵守安全操作规程，按照安全管理制度进行管理，有效降低安全风险，保障生产安全。

3.7 重大生产安全事故隐患判定

3.7.1重大生产安全事故隐患辩识与分析

根据国家安全监管总局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知要求（矿安〔2022〕88号）及《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41 号）的要求，对矿山进行生产作业有可存在的重大隐患进行分析，编制了该矿山重大生产安全事故隐患分析，见表3.7-1。
表 3.7-1  重大事故隐患判定表

	序号
	地下矿山重大生产安全事故隐患标准
	对照检查情况
	是否重大隐患

	一
	安全出口存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；
	有两个以上出口,且间距符合要求.2#主斜井、3#斜坡道、4#副斜井为矿井安全出口，与设计相符。
	否

	2
	2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；
	有两个以上出口,且间距符合要求.2#主斜井、3#斜坡道、4#副斜井为矿井安全出口，间距大于30m。
	否

	3
	3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；
	无竖井
	否

	4
	4）生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；
	生产中段(水平)、单个采区、盘区或者矿块的安全出口均有2个与通往地面的安全出口相通。
	否

	5
	5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	斜井设置了人行踏步、扶手和照明，均能行人，安全出口畅通。
	否

	二
	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	未使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	否

	三
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	无不同主体的相邻矿山
	否

	四
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；
	有保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，每3个月更新上述图纸。
	否

	2
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符。
	与实际相符
	否

	3
	开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
	与实际相符
	否

	4
	相邻矿山采区位置关系与实际不符;
	周边无相邻矿山
	否

	5
	采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	与实际相符
	否

	五
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	不属于露天转地下开采。
	否

	六
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	企业按设计采取防治水措施，地面设有排水沟。
	否

	七
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；
	有4台多级泵，2台工作，1台备用，1台检修。额定排水能力满足设计要求。
	否

	2
	井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；
	采用耐酸排水管，沿主斜井井筒敷设二路排水管并与水泵连接，一路排水一路备用。
	否

	3
	井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；
	在+100m中段主水仓来水方向的巷道约30m处设置防水门，另外一个出口未高于水泵房地面 7米。
	否

	4
	利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	未利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	否

	八
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	最低3＃斜坡道井口标高+241m，高于当地历史最高洪水位1m以上。
	否

	九
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	未配备防治水专业技术人员；
	配备防治水专业技术人员；
	否

	2
	未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
	设置防治水机构，建立探放水队伍；
	否

	3
	未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	配备了专门探放水全液压钻机，型号为ZY-200，按设计进行探放水作业。 
	否

	十
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	水文地质条件类型中等，无关项。
	否

	1
	关键巷道防水门设置与设计不符；
	+100m中段防水门与设计相符。
	否

	2
	主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	水仓与水泵房之间的配水阀按设计设置。
	否

	十一
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；
	编制防治水技术方案,施工前制定专门的施工安全技术措施；
	否

	2
	未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	按设计和规范超前探放水
	否

	十二
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	无地表水倒灌威胁。下暴雨时实行停产撤人。
	否

	十三
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
	井下安装有环境监测系统，实现自动监测与报警。而且井下矿石平均含硫量未达到自然发火临界值，从五十年代建矿至今几十年井下从未发生过自然发火现象。
	否

	2
	未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
	制定了井下防灭火措施，供水管上有设支管、供水接头和消防软管。
	否

	3
	发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	至目前未发生自然发火预兆
	否

	十四
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	无相邻矿山存在。
	否

	十五
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	
	否

	1
	岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
	按设计采取有效安全措施，在岩移范围内，已采取留设保安矿柱、充填采空区等措施。
	否

	2
	主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	井口周围围岩稳固，不易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响
	否

	十六
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	
	否

	1
	未按设计留设矿（岩）柱；
	按设计留设矿（岩）柱
	否

	2
	未按设计回采矿柱；
	不回采矿柱
	否

	3
	擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	不回采矿柱
	否

	十七
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	对开采结束采场采空区进行了封堵，废石不出窿，用于充填采空区。
	否

	十八
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	工程地质类型中等，无关项。
	否

	1
	未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
	无关项
	否

	2
	未制定防治地压灾害的专门技术措施；
	无关项
	否

	3
	发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	无关项
	否

	十九
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	按照设计要求支护。
	否

	二十
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	按设计建立机械抽出式通风系统。
	否

	1
	在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
	在正常生产情况下，主通风机连续运转；
	否

	2
	主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；
	如主通风机发生故障或者停机检查时，立即向调度室和企业主要负责人报告，并采取必要安全措施；
	否

	3
	主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；
	主通风机按规定配备备用电动机，能迅速调换电动机。
	否

	4
	作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
	符合要求
	否

	5
	未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；
	对通风系统每年进行1次检测
	否

	6
	主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	主通风设施能在10分钟之内实现矿井反风，2026年1月进行了反风试验。
	否

	二十一
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	配齐有随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，从业人员能正确使用自救器。
	否

	二十二
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	无担负提升人员的提升系统
	否

	1
	提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；
	无关项
	否

	2
	竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；
	无关项
	否

	3
	竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；
	无关项
	否

	4
	斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；
	无关项（不提升人员）
	否

	5
	斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	无关项（不提升人员）
	否

	二十三
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	无轨人车型号:RU-6
	否

	1
	未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志
	有矿用安全标志
	否

	2
	载人数量超过25人或者超过核载人数
	核载人数6人。
	否

	3
	制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统。
	制动系统采用全封闭多盘湿式制动器，同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统。
	否

	4
	未按国家规定对车辆进行检测检验
	2026年1月进行了检测检验
	否

	二十四
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	采用双电源供电，有柴油发电机组作为备用电源，满足全部一级负荷需要。
	否

	二十五
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地
	符合要求
	否

	二十六
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	属中等类型
	否

	二十七
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	不是新建、改扩建矿山建设项目
	否

	1
	安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；
	无关项
	否

	2
	在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	无关项
	否

	二十八
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	没有发包工程。
	否

	1
	将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；
	无关项
	否

	2
	承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。
	无关项
	否

	二十九
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	按国家规定落实审批制度和安全措施
	否

	三十
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	矿山设计年生产能力30万t、月生产能力2.5万t，今年来产量约为1.26万t，月度最大产量约0.55万t。矿山年产量、月产量未超过矿山设计年生产能力。
	否

	三十一
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿山已建立六大系统，系统运行正常。
	否

	三十二
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	否

	三十三
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	地表距进风井口和平硐口50m范围内未存放油料或其他易燃、易爆材料。
	否

	三十四
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	已查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素并采取有效治理措施，未在井下受威胁区域组织生产建设。
	否

	三十五
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内
	办公区、生活区等人员集聚场所未设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	否

	三十六
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿山做到遇极端天气及时停止作业、撤出现场作业人员。
	否


3.7.2 重大生产安全事故隐患辩识与分析结果

经安全检查表3.7-1分析可知，重大生产安全事故隐患判定单元共检查36项，均不构成重大安全事故隐患。

综上所述，宁都硫铁矿不存在重大生产安全事故隐患。
4 评价单元的划分评价方法选择

4.1评价单元的划分

4.1.1概述

一个作为评价对象的建设项目、装置(系统)，一般是由相对独立、相互联系的若干部分(子系统、单元)组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和危害以安全指标均不尽相同。以整个系统作为评价对象实施评价时，一般先按一定原则将评价对象分成若干有限、确定范围的单元进行评价，然后再综合为整个系统的评价。

评价单元是为了安全评价需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评价目的和评价方法需要，按照被评价项目生产工艺或场所的特点，将生产工艺场所划分为若干个相对独立、不同类型的多个评价单元。

将系统划分为不同类型的单元进行评价，不仅可以简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏，而且由于能够得出各个评价单元危险性 (危害性)的比较概念，避免了以最危险单元的危险性(危害性)来表征整个系统的危险性(危害性)，导致夸大整个系统的危险性(危害性)的可能性，从而提高了评价的准确性，降低了采取对策措施的安全投资经费。

4.1.2评价单元划分

按照评价单元划分原则和方法，考虑地下矿山危险、有害因素的危害程度以及井下开采的特殊工艺，划分如下11个评价单元：综合管理单元；开采综合单元；爆破单元；通风防尘单元；电气安全单元；提升运输单元；防排水防雷电单元；井下供水消防单元；供气单元；安全避险“六大系统”单元。

4.2评价方法选择

各评价单元拟选择的评价方法见表4.2-1。

表4.2-1评价方法选择表

	序号
	评价单元
	评价方法

	1
	综合管理单元
	安全检查表分析法

	2
	开采综合单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	3
	爆破单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	4
	通风防尘单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	5
	电气安全单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	6
	提升运输单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	7
	防排水防雷电单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	8
	井下供水消防单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	9
	供气单元
	安全检查表分析法、作业条件危险性分析法

	10
	安全避险“六大系统”单元
	安全检查表


4.3评价方法简介

4.3.1安全检查表分析法

安全检查表分析法是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“符合”、“不符合”或以“打分"的形式将检查项目列表逐项检查。本次评价利用《关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知》的安全检查表进行检查评价，矿山最终分级类型见表4.3-1。

表4.3-1 检查表说明

	类 型
	概         念
	条   件

	A类矿山
	安全生产条件好，生产活动有安全保障。
	得分率在90%以上

	B类矿山
	安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。
	得分率在80%-89%之间

	C类矿山
	安全生产条件差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。
	得分率在60%-79%之间

	D类矿山
	不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的矿山。
	得分率在60%以下

	备注
	本评价标准中的《规程》是指《金属非金属矿山安全规程》。

因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%。

算出总得分率时，必须把各单元的得分率一起考虑。

检查表扣分尺度，由各专家根据实际情况具体掌握。


1）安全检查表编制的主要依据

（1）有关法律、法规、标准

（2）事故案例、经验、教训

2）安全检查表分析三个步骤


（1）选择或确定合适的安全检查表

（2）完成分析

（3）编制分析结果文件

3）评价程序

（1）熟悉评价对象；
（2）搜集资料，包括法律、法规、规程、标准、事故案例、经验教训等资料；
（3）编制安全检查表；
（4）按检查表逐项检查；
（5）分析、评价检查结果。

4.3.2 作业条件危险性分析

作业条件危险性分析法评价是以所评价的环境与某些作业参考环境的对比为基础，将作业条件的危险作为因变量，事故或危险事件发生的可能性、暴露于危险环境的频率及危险严重程度为自变量，它们之间的函数式为作业环境危险性 D=L×E×C，根据实际经验给出3个自变量的各种不同情况的分数值。根据分数值确定其危险程度。

式中：L—事故或危险事件发生的可能性；

E—操作人员暴露于危险环境的频繁 (时间)；

C—危险严重度(发生事故的后果严重度)。
表 4.3-2   事故或危险事件发生可能性分值 (L)

	分值
	事故或危险情况发生的可能性
	分值
	事故或危险情况发生的可能性

	10*
	完全被预料到
	0.3
	可以设想 ，但高度不可能

	6
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	不经常，但可能
	0.1*
	实际上不可能

	1*
	完全意外，极少可能
	
	


表 4.3-3  作业人员暴露于危险环境的分值频率 (E)

	分值
	出现于危险环境的情况
	分值
	出现于危险环境的情况

	10*
	连续暴露于潜在危险环境
	2
	每月一次

	6
	逐日在工作时间内暴露
	1*
	每月一次，每年几次出现

	3
	每周一次或偶然地暴露
	0.5
	非常罕见地暴露


表 4.3-4   发生事故或危险事件可能结果 (C)

	分值
	可能结果
	分值
	可能结果

	100*
	大灾难，许多人死亡
	7
	严重，严重伤害

	40
	灾难，数人死亡
	3
	重大，致残

	15
	非常严重，一人死亡
	1*
	引人注目，需要救护


表 4.3-5   危险等级 (D) 划分标准

	分值
	危险程度
	分值
	危险程度

	>320
	极其危险，不能继续作业
	20-70
	一般危险，需要注意

	160-320
	高度危险，需要立即整改
	<20
	稍有危险，或许可能接受

	70-160
	显著危险，需要整改
	
	


评价程序如下：

1.熟悉评价单元；

2.根据单元特性，确定单元作业事故或危险发生的可能性；

3.确定作业人员暴露于潜在危险环境频率；

4.发生事故或危险事件可能结果；

5.通过计算D=L×E×C ，确定单元的危险程度。

5 安全评价

5.1 综合管理单元评价

5.1.1 安全检查表评价
综合管理单元采用安全检查表分析法进行评价，具体见表5.1-1。
表5.1-1综合管理单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法及地点
	检查

记录
	标准分值
	评分

标准
	得分

	1、相关证照（协议）
	1.1安全生产许可证
	《安全生产许可证条例》第二条
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	符合

	
	1.2工商营业执照
	省政府令第138号第八条
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	符合

	
	1.3采矿许可证
	省政府令第138号第八条
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	符合

	
	1.4爆破作业单位许可证
	《民用爆炸物品管理条例》第三条
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	符合

	
	1.5矿山主要负责人安全资格证
	《安全生产法》第二十七条；GB16423-20204.2.3
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	有效

	
	1.6安全管理人员资格证
	《安全生产法》第二十七条；GB16423-20204.3.1
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	有效

	
	1.7特种作业人员上岗资格证
	《安全生产法》第三十条
	查看有效证件
	有效期内
	
	否决项
	有效

	
	1.8从业人员培训证明
	《安全生产法》第二十八条
	查看有效证件
	内部培训
	
	否决项
	符合

	
	1.9危险化学品使用或储存登记证
	《危险化学品登记管理办法》第十六、十七条
	查看有效证件
	无关项
	
	否决项
	-

	
	1.10与承包的采掘施工单位签订安全管理协议
	《安全生产法》第四十九条
	查看有关文件
	无关项
	
	否决项
	符合

	安全管理机构和技术管理

5分
	2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书
	《安全生产法》第二十四条；

GB16423-20204.1.6
	查看有效证书、文件
	朝盛字〔2025〕49号
	2
	缺1项扣1分
	2

	
	2.2应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统
	矿安〔2022〕4号文
	查看有效证书、文件
	符合
	3
	不符合不得分
	3

	
	2.3矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长
	矿安〔2022] 4号文
	查看有关文件
	朝盛字〔2023〕51号
	
	否决项
	符合

	
	2.4配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人，每个专业至少配备 1 人
	矿安〔2022〕4号
	查看有关文件
	朝盛字〔2023〕31号
	
	否决项
	符合

	安全生产责任制

9分

	3.1建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；
	《安全生产法》第二十一条
	查资料
	建立健全了各级安全生产责任


	3
	缺1项扣1分，扣完为止
	3

	
	3.2建立和健全职能部门安全生产责任制；
	《安全生产法》第二十一条
	查资料
	
	3
	
	3

	
	3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；
	《安全生产法》第二十一条
	查资料
	
	3
	
	3

	安全生产管理规章制度

18分

	4.1制定安全检查制度；
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条


	查看有关文件、资料、制度汇编
	有
	1
	不符合不得分
	1

	
	4.2职业危害预防制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.3安全教育培训制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.4生产安全事故管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.5重大危险源监控和安全隐患排查制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.6设备设施安全管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.7安全生产档案管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.8安全生产奖惩制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.9安全目标管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.10安全例会制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.11事故隐患排查与整改制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.12安全技术措施审批制度；
	
	
	未见
	1
	
	0

	
	4.13劳动防护用品管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.14应急管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.15图纸技术资料更新制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.16人员出入井管理制度；
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.17安全技术措施专项经费制度
	
	
	有
	1
	
	1

	
	4.18特种作业人员管理制度
	
	
	有
	1
	
	1

	安全操作规程

3分
	制定各工种安全操作规程
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条
	查看有关文件、资料、制度汇编
	符合
	3
	不符合不得分
	3

	安全生产教育培训

7分

	6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.5条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	6.2矿山从业人数满足生产需要；
	
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	6.3矿山有培训计划和培训记录；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.5条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.5条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.5条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.5条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 
	《金属非金属矿山安全规程》第4.5条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	安全生产检查

3分

	7.1开展定期、不定期和专项安全检查；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.7条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	7.2有安全检查记录、隐患整改记录；
	《金属非金属矿山安全规程》第4.7条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	7.3有检查处理记录。
	《金属非金属矿山安全规程》第4.7条
	查看有关记录
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	双重预防机制建设

5分
	构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
	《安全生产法》第 四条
	查看关

文件资

料、度

汇编
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	安全生产标准化建设

5分
	生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，加强安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。
	《安全生产法》第四条
	查看关

文件资

料、度

汇编
	未加强
	5
	不符合不得分
	0

	安全投入

4分

	10.1生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 

10.2有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。

10.3安全生产费用在成本中据实列支。

10.4有投入购置安全设施设备等实物发票。
	《安全生产法》第23条


	查资料、查记录
	符合
	4
	每项1分，不符合该项不得分
	4

	保险

2分

	11.1依法为员工缴纳安全生产责任险和工伤保险；

11.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。
	中华人民共和国安全生产法》第五十一条《工伤保险条例》
	查资料、查记录
	符合
	2
	每项1分，不符合该项不得分
	2

	应急救援

7分

	12.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；

12.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。

12.3应急救援预案内容是否符合要求；

12.4是否进行事故应急救援演练；

12.5应与专业机构签订应急救援协议；

12.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。

12.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。
	《安全生产法》第81条

《江西省安全生产条例》第四十五条

《金属非金属矿山安全规程》第8条
	事故应急救援演练次数偏少
	符合
	7
	每项1分，不符合该项不得分
	5

	技术资料

12分

	13.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。
	《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10条
	查文本资料
	符合
	2
	不符合不得分
	2

	
	13.2——矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；

——开拓系统图；

—— 中段平面图；

——通风系统图；

——井上、井下对照图；

——压风、供水、排水系统图；

——通信系统图；

——供配电系统图；

——井下避灾路线图；

——相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。。
	
	
	符合
	9
	每项1分，不符合该项不得分
	9

	
	13.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸（图纸有效期为三个月内）。
	
	
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	14、安全生产管理机构及人员

5分
	14.1矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人
	《安全生产法》第24条《金属非金属矿山安全规程》第4.2、4.3条
	查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	14.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任
	
	
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	14.3必须有分管安全的管理人员。
	
	
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	14.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。
	
	
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	14.5矿山企业配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全
	
	
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	15特种作业人员

3分

	15.1有特种作业人员培训计划；

15.2特种作业操作资格证书在有效期内；

15.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。
	《安全生产法》第三十条
	查看资料、现场生产
	符合
	3
	每项1分，不符合该项不得分
	3

	16矿山井巷一般规定
20分
	16.1每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不应小于30m。走向长度超过1000m在端部增加安全出口。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.1条
	看图纸和现场
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	
	16.2每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）应至少两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相通。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.1条
	看图纸和现场
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	
	16.3矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.8.2条
	看图纸和现场
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	
	16.4矿井应建立机械通风系统
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	看图纸和现场
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	地面消防

4分
	矿山企业应根据《消防法》及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.9.1（5.7.2）条
	查文本

资料
	主回风斜井（1号井）井口和 主斜井（2 号井）口柴油发电机组的储油桶未采取防流 
散措施。
	4
	不符合不得分
	0

	“三同时”执行情况

10分

	18.1新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价。
	《安全生产法》第二十九条
	查文本

资料
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	18.2初步设计及《安全专篇》具有审查及备案记录。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	18.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。
	《安全生产法》第二十九条
	
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	18.4必须有竣工验收报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	18.5新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。
	《矿山安全法》第三十一条
	
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	施工单位安全管理

2分
	19.1施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证
	《安全生产法》

第四十九条
	查有关资料
	无关项
	1
	不符合不得分
	-

	
	19.2和建设单位签订安全生产管理协议
	《安全生产法》

第四十九条
	查有关资料
	无关项
	1
	不符合不得分
	-

	小计
	总分124
	
	
	
	112
	
	100


5.1.2单元评价结论

1）该矿成立了安全生产领导小组，配置了矿山专职安全管理人员，制定了安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，有实测的图纸，建立了应急救援组织，签订了非煤矿生产事故救护协议，矿山应急救援预案已经过评审备案。

运用安全检查表对矿山综合管理进行评价，综合安全管理单元总分 124分，无关项12分，应得分112分，扣分12分，实得分100分，得分率为89.29%，满足安全管理要求。

存在问题：

1）未见安全技术措施审批制度制度。
2）主回风斜井（1号井）井口和 主斜井（2 号井）口柴油发电机组的储油桶未采取防流散措施。
3）事故应急救援演练次数偏少。

5.2开采综合单元评价

5.2.1安全检查表评价

开采综合单元采用安全检查表分析法进行评价，具体见表5.2-1。
表 5.2-1 开采综合单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法及地点
	检查

记录
	标准

分值
	评分

标准
	检查结果

	1、一般规定

33分
	1.1提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间架设符合《规程》要求；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.4条、6.1.1.3条、6.1.1.4条
	现场检查
	无关项
	3
	无梯子间不得分
	-

	
	1.2行人的运输巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合《规程》；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.5.6条
	现场检查
	符合
	3
	一处不符合要求扣2分，扣完为止
	3

	
	1.3井口及行人巷道要有明显的安全和警示标志。井巷的岔道口必须设置路标；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.1条
	现场检查
	+100m中段运输道照明不足，未设置避灾路线指示牌。
	3
	一处没有明显的安全标志扣3分
	0

	
	1.4地下采矿应按采矿设计进行；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.1条
	现场检查
	符合
	4
	一项不符合扣1分，少一项扣1分
	4

	
	1.5采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.1条
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	1.6地下开采时，应圈定岩体移动范围或岩体移动监测范围；地表主要建构筑物、主要井筒应布置在地表岩体移动范围之外，或者留保安矿柱消除其影响；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.2条
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	1.7溜井不应放空。大块矿石、废旧钢材、木材和钢丝绳等不应放入井内。溜井口不应有水流入。人员不应直接站在溜井、漏斗内堆存的矿石上或进入溜井与漏斗内处理堵塞。采用特殊方法处理堵塞 应经矿山企业主要负责人批准；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.9条
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	1.8露天开采转地下开采时，应考虑露天边坡稳定性以及可能产生的泥石流对地下开采的影响。地下开采时的矿山排水设计应考虑露天坑汇水影响；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.2条
	查现场
	无关项
	3
	不符合要求不得分
	-

	
	1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.9条
	查现场
	符合
	2
	不符合要求不得分
	2

	
	1.10存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.14条
	查现场
	无地面塌陷
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	1.11井下存在跑矿危险的作业点，应设置确保人员安全撤离的通道。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.6条
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	2、井巷掘进及维护

35分


	2.1竖井掘进10分
	
	
	无此项
	
	
	/

	
	2.1.1竖井施工，井口应设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，井盖门两端必须安装栅栏； 
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2.2条
	查现场
	无此项
	3
	不符合要求不得分
	-

	
	2.1.2竖井施工应采用双层吊盘作业； 
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2.3条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	2.1.3竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2.7条
	查现场
	无此项
	2
	不符合要求不得分
	-

	
	2.1.4竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2.9条
	查现场
	无此项
	2
	不符合要求不得分
	-

	
	2.1.5提升及出碴符合安全规程。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2.5条和6.2.2.6条
	查现场
	无此项
	2
	不符合要求不得分
	-

	
	2.2斜井、平巷掘进严格按设计和《规程》进行施工。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.4条
	查现场
	+130m中段巷道边帮松石未处理。
	2
	不符合要求不得分
	0

	
	2.3天井、溜井掘进。
	
	查现场
	无此项
	
	不符合要求不得分
	

	
	2.3.1普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定：
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	
	不符合要求不得分
	

	
	a、架设的工作台必须牢固可靠；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.1条
	查现场
	无此项
	1
	不符合要求不得分
	-

	
	2.3.2用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合《规程》规定；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.6.2条
	查现场
	无此项
	2
	不符合要求不得分
	-

	
	2.4在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和《规程》要求；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.5.1条
	查现场
	符合
	4
	不符合要求不得分
	4

	
	2.5报废旧井巷和硐室入必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志；报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.8.6条
	查现场
	+130m中段巷道废弃巷道未及时封堵。主斜井（2号井）+190m巷道密闭门未关严密，存在漏风；封闭巷道未设标识牌。


	3
	不符合要求不得分
	0

	
	2.6防坠
	
	查现场
	
	
	
	

	
	2.6.1罐笼提升竖井与各水平的连接处应设置下列设施：

——足够的照明及视频监视装置；

——通往罐笼间的进出口设常闭安全门，安全门只应在人员或车辆通过时打开；

 ——井口周围应设置高度不小于1.5m的防护栏杆或金属网；

——候罐平台等应设梯子和高度不小于1.2m 的防护栏杆；

——铺设轨道时设置阻车器；

——井筒两侧的马头门应有人行绕道连通。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.3.4条
	查现场
	无此项


	3
	一处不合格扣1分，扣完为止
	-

	
	2.6.2天井、溜井和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.4.5条
	查现场
	符合
	3
	不合格扣3分
	3

	
	2.6.3在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业以及在相对于坠落基准面超过2m以上时必须系安全带或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.1.4.6条
	查现场
	符合
	2
	一处不合格扣1分，扣完为止
	2

	3、采矿方法和地压控制

12分
	3.1采用的采矿方法，必须符合设计和《规程》的要求；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.2条
	查现场
	符合
	2
	不符合要求不得分
	2

	
	3.2工作面的空顶高度不得超过设计规定的数值；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.2条
	查现场
	符合
	2
	不符合要求不得分
	2

	
	3.3采矿设计应提出矿柱回采和采空区处理方案，并制定专门的安全措施；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.5条
	查现场
	符合
	2
	不符合要求不得分
	2

	
	3.4严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.6条
	查现场
	符合
	2
	不符合要求不得分
	2

	
	3.5应建立顶板分级管理制度；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.12条
	查现场
	符合
	2
	不符合要求不得分
	2

	
	3.6采用空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.15条
	查现场
	用墙隔离采空区
	2
	不符合要求不得分
	2

	小计
	总分80分
	
	
	
	54
	
	46


5.2.2 单元评价小结

1）通过安全检查表分析评价，开采综合单元总分80分，无关项26分，应得分54分，扣分8分，实得分46分，得分率为85.16%。综上所述，开采综合单元能满足安全生产活动。

2）存在的问题：

（1）+100m中段运输道照明不足，未设置避灾路线指示牌。
（2）+130m中段巷道废弃巷道未及时封堵。

（3）主斜井（2号井）+190m巷道密闭门未关严密，存在漏风；封闭巷道未设标识牌。

（4）+130m中段巷道边帮松石未处理。
5.3爆破单元安全评价

5.3.1 安全检查表评价
宁都硫铁矿有地面炸药库，无井下爆破器材库，鉴于2025年5月江西省赣华安全科技有限公司已对该矿地面炸药库进行了专门的安全现状评价，评价结论结果为“合格”，所以本评价报告未对地面炸药库进行评价，本评价报告仅对井下爆破作业采用安全检查表分析法进行了评价，见表5.3-1。

表 5.3-1  爆破单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

方法及地点
	检查记录
	标准分值
	评分

标准
	检查结果

	1.井下爆破作业
	1.1矿山应建立炸药领用和退库登记等制度
	《民用爆炸物品安全管理条例》第31条、第37条
	查资料
	《爆破器材库管理制度》中无作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库的内容。
	2
	不符合不得分
	0

	
	1.2井下爆破作业，必须严格按审批的爆破设计或爆破说明书进行。爆破设计书应由单位技术负责人批准
	《爆破安全规程》
	查资料
	有设计和审批
	3
	不符合不得分
	3

	
	1.3井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志
	《爆破安全规程》5.3.1.1
	查资料
	无此区域
	3
	不符合不得分
	-

	
	1.4用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。
	《爆破安全规程》5.3.2.1
	查图纸、现场
	符合要求
	3
	不符合不得分
	3

	
	1.5井下炸药库30m以内的区域不应进行爆破作业，30～100m之内进行爆破，炸药库内人员必须撤到安全地点
	《爆破安全规程》5.3.1.4
	查图纸、现场
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	1.6爆破前必须有明显的声、光警戒信号，与爆破无关人员必须撤离井口
	《爆破安全规程》5.3.1.4
	查图纸、现场
	有信号并撤离
	2
	不符合不得分
	2

	
	1.7地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志
	《爆破安全规程》5.3.1.4
	查图纸、现场
	按规范作业设置警戒
	4
	不符合不得分
	4

	
	1.8爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班安全员同意，才准许人员进入爆破地点
	《爆破安全规程》5.3.1.6
	查图纸、现场
	检查记录已做到
	3
	不符合不得分
	3

	
	1.9有相邻作业单位的爆破要按协议规定做好信息沟通
	《安全生产法》第40条
	查资料
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	1.10每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录
	《爆破安全规程》
	查资料
	符合
	2
	不符合不得分
	2

	
	1.11井下爆破器材库布置、贮存、照明等符合《爆破安全规程》要求；
	《爆破安全规程》6.5.4
	查资料
	无关项
	2
	不符合不得分
	-

	
	1.12禁止采用火雷管、导火索和氨锑炸药。
	（科工爆[2008]203号）
	查现场
	已做到
	2
	不符合不得分
	2

	
	1.13地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。
	《爆破安全

规程》

14.2.1.1
	查现场
	符合
	2
	不符合不得分
	2

	小计
	32
	
	
	
	23
	
	21


5.3.2 单元评价小结

通过安全检查表分析评价，检查项目13项，总分为32分，其中无关项9分，应得分为23分，扣分2分，实得分为21分，得分率91.3%，井下爆破作业活动总体规范，控制有效。

存在问题：

1）《爆破器材库管理制度》中缺少作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库的内容。
5.4通风与防尘单元

5.4.1 安全检查表评价

采用安全检查表分析法对矿井通风与防尘单元进行分析评价，见表5.4-1。
表 5.4-1  通风与防尘单元安全检查表
	检查项目
	检查内容
	检查依据
	检查法

及地点
	检查

记录
	标准

得分
	评分标准
	检查结果

	1.主扇风机
	1.1应建立机械通风系统，主通风机风量、风压应符合设计和规程要求。并配备同规格型号的备用电机1台； 
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场和资料
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	
	1.2箕斗井不得兼作进风井；主要回风井巷禁止用作人行道。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场
	无关项
	1
	不符合不得分
	-

	
	1.3主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	1.4各用风点的风速、风量和风质必须符合要求，开采与煤伴生、共生的金属与非金属矿床的通风条件，应当符合煤矿开采有关安全规程要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	1. 5构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场、资料
	主斜井（2号井） +190m 巷道密闭门未关严密，存在漏风
	1
	不符合不得分
	0

	
	1.6正常生产情况下，主扇必须连续运转。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	1.7主扇应有使矿井风流在10分钟内反向的措施。每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。反风量不低于60%；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	2
	不符合不得分
	2

	
	1.8主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查，并填写运转记录。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	记录不完善
	1
	不符合不得分
	1

	2.局部通风
	2.1掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风机；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.2人员进入独头工作面之前，应开动局扇通风确保空气质量满足作业要求，独头工作面有人作业时局扇必须连续运转；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.3停止作业并已撤出局扇而又无贯穿风流的采场，独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入，若需进入，应进行通风，经分析空气成分，确认安全方准进入； 
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.4采场形成通风系统前不应进行回采作业；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.5局部通风的风筒口与工作面的距离满足安全规程要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.6井下炸药库应有独立的回风道。充电硐室空气中氢气的含量，应不超过0.5％(按体积计算)。井下所有机电硐室，都应供给新鲜风流。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场、资料
	无关项
	1
	不符合不得分
	—

	
	2.7风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风、降低阻力。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2条
	查看现场
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	3.防尘
	3.1凿岩应采取湿式作业。缺水地区或湿式作业有困难的地点，应取干式捕尘或其他有效防尘措施。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1条
	查看现场、资料
	符合
	2
	不符合不得分
	2

	
	3.2爆破后和装卸矿岩时应进行喷雾洒水。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	3.3防尘用水，应采用集中供水方式。水质应符合卫生标准要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1条
	查看现场、资料
	不符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	3.4接尘作业人员必须戴有效的防尘口罩。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1条
	查看现场、资料
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	4.检测检验
	4.1通风系统的风速、风量、风质和风压经检测合格；

4.2主通风机经检测合格；

4.3对井下有毒、有害气体和氧气含量，以及粉尘进行定期检测，保证符合要求。
	
	查看现场、资料
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	小计
	30
	
	
	
	28
	
	27


5.4.2 单元评价小结

1）经过现场安全检查表检查分析评价，该矿地下开采形成了完整的机械通风系统。2026年1月10日，江西华安检测技术服务有限公司和江西朝盛矿业有限公司进行了反风试验，提交了《江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿矿井通风系统反风试验报告》，该报告显示主通风设施能使矿井风流在10min内反向，反风量能达到正常运转时风量的72.63%；
2026年1月，江西华安检测技术服务有限公司出具了通风系统安全检测检验报告，通风系统检测合格。

2）运用安全检查表对矿井通风与防尘系统进行评价，矿井通风与防尘单元总分30分，无关项2分，应得分28分，扣分1分，实得分27分，得分率96.43%。矿井通风与防尘单元能满足安全生产活动，安全设施与设计相符。
3）存在问题：

（1）主斜井（2号井）+190m 巷道密闭门未关严密，存在漏风。

5.5 电气安全单元评价
5.5.1 安全检查表评价

采用安全检查表分析法对电气安全单元进行分析评价，见表5.5－1。
表 5－5  电气安全单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法及地点
	检查记录
	标准

分值
	评分

标准
	检查

结果

	1、电源

8分
	1.1井下一级负荷必须有两个独立电源供电
	《矿山电力设计标准》
	查现场
	符合
	5
	不符合不得分
	5

	
	1.2地面中性点直接接地的变压器或发电机不应用于井下井下供电；井下电气设备不应接零。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.6条
	查现场
	符合
	3
	不符合不得分
	3

	井下配电电压

5分
	2.1高压网路的配电电压应不超过35kV。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.4条
	查现场
	无此项
	1
	不符合不得分
	-

	
	2.2低压网路的配电电压应不超过1140V；
	同上
	查现场
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.3照明：运输巷道、井底车场应不超过220V。采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V，行灯电压应不超过36V；
	同上
	查现场
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.4携带式电动工具的电压应不超过127V；
	同上
	查现场
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	
	2.5电机车供电电压，采用交流电源时应不超过400V，采用直流电源时，应不超过550V；
	同上
	查现场
	无关项
	1
	不符合不得分
	-

	漏电保护

3分
	低压馈出线必须安装检漏装置，保护装置必须灵敏可靠，每天应由值班人员对其运行情况进行一次检查。
	《矿山电力设计标准》
	查现场
	无检查记录
	3
	不符合不得分
	0

	接线

4分
	向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，禁止安设自动重合闸装置。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.3.2条
	查现场
	符合
	4
	不符合不得分
	4

	照明

1分
	井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.5.1条
	查现场
	+100m中段运输道照明不足。
	1
	不符合不得分
	0

	通讯

1分
	矿山井上、井下、矿山内外通讯设施完善可靠。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.7.2条
	查现场
	符合
	1
	不符合不得分
	1

	接地保护

3分
	井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地，形成接地网；接地电阻符合规范要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.6.1条
	查现场
	符合
	3
	不符合不得分
	3

	检测

5分
	供电系统有检测合格的报告。
	
	查文本
	有
	5
	
	5

	小计
	30
	28
	
	24


5.5.2 单元评价小结

运用安全检查表对供电系统进行评价，电气安全单元总分30分，无关项2分，应得分28分，扣分4分，实得分24分，得分率为87.71%；电气安全单元符合安全要求，安全设施与设计相符。
存在问题：

1)未见低压馈出线检漏装置检查记录。
2)+100m中段运输道照明不足。
5.6提升运输单元评价

5.6.1 安全检查表 评价

采用安全检查表分析法对运输单元进行分析评价。见表5.6-1。
表5.6-1 运输单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法及地点
	检查记录
	标准分值
	评分

标准
	检查结果

	1.有轨水平巷道

运输20分
	1.1采用电机车运输的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500m时，应设专用人车运输人员，专用人车应有金属顶棚，从顶棚到车箱和车架应作好电气连接，确保通过钢轨接地。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.1条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	1.2专用人车运送人员，必须符合《规程》要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.2条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	1.3专用人车运送人员，乘车人员必须遵守《规程》要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.3条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	1.4车辆的连接装置不得自行脱钩，车辆两端的碰头或缓冲器的伸出长度不小于100mm。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.4条
	查现场
	符合
	1
	不符合

不得分
	1

	
	1.5停放在轨道上的车辆有可能自滑时，应采取有效措施制动。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.5条
	查现场
	符合
	1
	不符合

不得分
	1

	
	1.6在运输巷道内，人员应沿人行道行走;不应在轨道上或者两条轨道之间停留:不应横跨列车。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.6条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	1.7轨道曲线半径应符合《规程》规定。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.7条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	1.8电机车司机，应遵守规定要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.11条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	1.9电机车运行，应遵守《规程》规定。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.12条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	1.10架线式电机车的滑触线架设高度应符合《规程》规定
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.14条
	查现场
	无此项
	4
	不符合

不得分
	-

	2.无轨运输15分
	2.1井下使用无轨运输设备，应符合下列规定
	
	
	
	
	不符合

不得分
	

	
	2.1.1采用电动机或者柴油发动机驱动；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.4.2条
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.2柴油发动机尾气中：CO≤1500ppm；NO≤900ppm；
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.3每台设备均应配备灭火装置；
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.4刹车系统、灯光系统、警报系统应齐全有效；
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.5操作人员上方应有防护板或者防护网；
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.6用于运输人员、油料的无轨设备应采用湿式制动器；
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.7井下专用运人车应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.1.8行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型。
	
	查现场
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.2无轨设备运输应遵守下列规定：
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1应采用地下矿山专用无轨设备；
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.4.3条
	查现场
	符合
	0.5
	不符合

不得分
	0.5

	
	2.2.2行驶速度不超过 25km/h；
	
	
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.2.3通过斜坡道运输人员时，应采用井下专用运人车，每辆车乘员数量不超过 25 人；
	
	
	符合
	0.5
	
	0.5

	
	2.2.4油料运输车辆在井下的行驶速度不超过 15km/h，与其他同向运行车辆距离不小于 100m；
	
	
	无此项
	0.5
	
	- 

	
	2.2.5自动化作业采区应设置门禁系统；
	
	
	无此项
	0.5
	
	- 

	
	2.2.6按照设备要求定期进行检查和维护保养。
	
	
	未见定期进行检查和维护保养记录
	 0.5
	
	0

	
	2.3无轨运输系统
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.4.4条
	
	
	3
	
	

	
	2.3.1设备顶部至巷道顶板的距离不小于 0.6m；
	同上
	查现场
	符合
	0.5
	不符合

不得分
	0.5

	
	2.3.2斜坡道每 400m 应设置一段坡度不大于 3%、长度不小于 20m 的缓坡段；
	同上
	查现场
	符合
	0.5
	不符合

不得分
	0.5

	
	2.3.3错车道应设置在缓坡段，缓坡段的坡度和长度要求同上款中的要求；
	同上
	查现场
	符合
	0.5
	不符合

不得分
	0.5

	
	2.3.4斜坡道坡度：承载 5 人以上的运人车辆通行的，不大于 16%；承载 5 人以下的运人车辆通行的，不大于 20%；
	同上
	查现场
	符合
	0.5
	不符合

不得分
	0.5

	
	2.3.5斜坡道路面应平整；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面
	同上
	查现场
	符合
	0.5
	不符合

不得分
	0.5

	
	2.3.6溜井卸矿口应设置格筛、防坠梁、车挡等防坠设施。车挡的高度不小于运输设备车轮轮胎直径的 1/3。
	同上
	查现场
	无关项
	0.5
	不符合

不得分
	-

	
	2.4无轨设备运行应遵守下列规定：

—不超载；


—不熄火下滑；

—避让行人；

—不站在铲斗内作业；

—不在设备的工作臂、升举的铲斗下方停留；

—不从设备的工作臂、升举的铲斗下方通过；

—车辆间距不小于 50m；

—在斜坡道上停车时采取可靠的挡车措施；

—司机离开前停车制动并熄灭柴油发动机、切断电动设备电源；

—维修前柴油设备熄火，切断电动设备电源。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.3.4.5条
	查现场
	符合
	5
	不符合

不得分
	5

	3.斜井

提升

运输

15分
	3.1斜井提升应遵守下列规定
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.1条
	
	
	
	
	

	
	3.1.1严禁人员在提升轨道上行走
	同上
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	3.1.2多水平提升时，各水平发出的信号应有区别；
	同上
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	3.1.3收发信号的地点应悬挂明显的信号编码牌。
	同上
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	3.2 倾角大于 10°的斜井，应有轨道防滑措施。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.6条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	3.3斜井串车提升系统应设常闭式防跑车装置
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.7条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	3.4斜井各水平车场应设阻车器或挡车栏；下部车场还应设躲避硐室
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.8条
	查现场
	符合
	3
	不符合

不得分
	2

	
	3.5斜井串车提升时，矿车的连接装置应符合 6.4.1.4 的规定，连接钩、环和连接杆的安全系数不小于 6。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.9条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	4.竖井

提升

24分
	4.1竖井提升罐笼应符合下列要求：
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.5.3条
	查现场
	
	4
	不符合

不得分
	

	
	4.1.1罐笼顶部应设置可以拆卸的检修用安全棚和栏杆；
	
	查现场
	无此项
	1
	
	-

	
	4.1.2——罐笼顶部应设坚固的罐顶门或逃生通道，各层之间应设坚固的人孔门；

——罐顶下部应设防止淋水的安全棚；；
	
	查现场
	无此项
	1
	
	-

	
	4.1.3——罐笼各层均应设置安全扶手；

——罐笼内各层均应设逃生爬梯；
	
	查现场
	无此项
	1
	
	-

	
	4.1.4——罐门应设在罐笼端部，且不应向外打开；罐门应自锁；

——罐笼内的轨道应设护轨和阻车器。
	
	查现场
	无此项
	1
	
	-

	
	4.2同一层罐笼不应同时升降人员和物料。升降爆炸材料时，应有专人监护。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.19条
	查现场
	无此项
	3
	不符合

不得分
	-

	
	4.3提升容器、平衡锤、罐道(稳绳)、提升钢丝绳等须符合《规程》要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	4.4提升容器的导向槽与罐道之间的间隙及磨损、提升钢丝绳磨损应符合《规程》规定。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	4.5竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙应符《规程》规定。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.2.3.1条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	4.6提升系统检修时，应采用《规程》中的防护措施。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	6.7防过卷装置必须符合规定要求，并有极限限位开关。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.8.11条
	查现场
	无此项
	4
	不符合

不得分
	-

	
	4.8井口和井下各中段马头门车场，均须设信号装置。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.28条
	查现场
	无此项
	1
	不符合

不得分
	-

	
	4.9提升机有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.8.14条
	查现场
	无此项
	2
	不符合

不得分
	-

	
	4.10竖井提升速度，应符合《规程》规定。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.14条
	查现场
	无此项
	1
	不符合

不得分
	-

	5.钢丝绳、连接装置和提升装置16分
	5.1提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.7.1条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	5.2提升钢丝绳、连接装置按规定时间进行定期试验，不符合要求必须进行更换。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.7条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	4.3提升装置的天轮、滚筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径，同钢丝绳的直径比，除移动式的或辅助性的绞车外，必须符合《规程》要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.8.1条
	查现场
	不符合
	3
	不符合


	0

	
	4.4竖井提升系统应按照下列要求进行检查，发现问题立即处理，并将检查和处理结果记录存档：
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.29条
	查现场
	非竖井提升，
无关项
	4
	不符合

不得分
	-

	
	5.5提升人员的提升机应由人工控制启动。每班升降人员之前，应空车运行一个循环，检查提升机的运行情况，并将检查结果记录存档。连续运转时，可不受此限。
	《金属非金属矿山安全规程》6.4.8.22条
	查现场
	无关项
	3
	不符合

不得分
	-

	
	5.6钢丝绳的固定与缠绕符合《规程》要求。
	《金属非金属矿山安全规程》第6.4.8.3条
	查现场
	符合
	3
	不符合

不得分
	3

	6.检测

报告10分
	6.1提升系统有检测合格报告。
	
	查检测报告
	是否合格
	
	否决项
	合格

	
	6.2提升钢丝绳有检测合格报告。
	
	查检测报告
	是否合格
	
	否决项
	合格

	小计
	90分
	
	
	
	47.5
	
	44


5.6.2 单元评价小结

该矿主斜井（2号井）为绞车提升，斜坡道（3号井）为无轨运输。江西华安检测技术服务有限公司对在主斜井（2号井）运行的提升机、提升钢丝绳，在斜坡道（3号井）运行的UQ-12自卸式汽车、RU-6地下矿山无轨运人车进行了检测检验，判定为合格。

井下中段采用防爆型蓄电池机车牵引有轨矿车，经矿山十多年实践运行表明，使用防爆型蓄电池电机车是安全可行的。
运用安全检查表对提升与运输系统进行评价，运输单元总分90分，无关项42.5分，应得分47.5分，扣分3.5分，实得分44分，得分率为92.63%。运输单元符合安全要求，安全设施与设计相符。
存在问题：

1)井下使用无轨运输设备未见定期检查和维护保养记录。
5.7防排水、防雷电单元评价

5.7.1 安全检查表评价

采用安全检查表对防排水及防雷单元进行分析评价，见表5.1-1。

表 5.7-1  防排水及防雷电单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方

法及地

点
	检查

记录
	标准

分值
	评分

标准
	检查

结果

	1.地面

防水

9分
	1.1应查清矿区及其附近地表的水流系统、汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区、水利工程现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.2.1条
	查资料和现场
	符合
	1


	不符合

不得分
	1



	
	1.2每年雨季前，矿山应组织1次防水检查，并编制防水计划。防水工程应在雨季前竣工。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.2.2条
	查资料 和现场
	未见防 水计划
	2
	不符合

不得分
	0

	
	1.3矿井(竖井、斜井、平硐等)井口的标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高应高于当地历史最高洪水位。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.2.3条
	查现场
	符合
	1
	不符合

不得分
	1

	
	1.4井下疏干放水有可能导致地表塌陷时，应先将潜在塌陷区的居民迁走，公路和河流改道，再进行疏放水。矿区不能进行大规模疏放水时，应采取帷幕注浆堵水等防治水措施。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.2.4条
	查资料 和现场
	水文地质简单
	2
	不符合

不得分
	2

	
	1.5矿区及其附近的地表水或大气降水有可能危及井下安全时，应根据具体情况采取设防洪堤、截水沟、封闭溶洞或报废的矿井和钻孔、留设防水矿柱等防范措施。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.2.5条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2

	
	1.6矿石、废石和其他堆积物不应堵塞山洪通道，不应淤塞沟渠和河道。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.2.6条
	查现场
	符合
	2
	不符合

不得分
	2



	2.下防 、排水

15分
	2.1矿山井下最低中段的主水泵房和变电所的进口应装设防门，防水门压力等级不低于0.1Mpa。水仓与水泵房之间应隔开，隔墙、水仓与配水井之间的配水阀的压力等级应与防水门相同。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.3.3条
	查现场
	符合
	3
	不符合

不得分
	3

	
	2.2水文地质条件复杂的矿山应在关键巷道内设置防水门，防止水泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.3.3条
	查现场
	水文地质条件中等，设置了防水门
	3
	不符合

不得分
	3

	
	2.3主要水仓应由两个独立的巷道系统组成。最低中段水仓总容积应能容纳4h的正常涌水量；正常涌水量超过2000m³/h时，应能容纳2h的正常涌水量，且不小于8000m³。应及时清理水仓中的淤泥，水仓有效容积不小于总容积的 70%。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.4.1条
	查现场
	符合
	3
	不符合 不得分
	3

	
	2.4井下最低中段的主水泵房出口不少于两个；一个通往中段巷道并装设防水门；另一个在水泵房地面 7m以上与安全出口连通，或者直接通达上一水平水泵房地面应至少高出水泵房入口处巷道 底板 0.5m;潜没式泵房应设两个通往中段巷道的出口。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.4.2条
	查现场
	符合
	3
	不符合 不得分
	3

	
	2.5工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量；工作水泵和备用水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。备用水泵能力不小于工作水泵能力的50%;检修水泵能力不小于工作水泵能力的 25%。只设3台水泵时，水泵型号应相同。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.8.4.3条
	查现场
	符合
	3
	不符合 不得分
	3

	3.防雷电

8分


	3.1地面高大建筑、井上高压架空线路及变电所、炸药库等应设置可靠的避雷装置。
	《矿山电力设计标准》
	查现场
	符合
	3
	不符合

不得分
	3

	
	3.2用架空线往井下中央变配电所送电时，在井口线路终端及井下变配电所一次母线侧都应设避雷装置。
	《金属非金属矿山安全规》第6.7.1.5条
	查现场
	无关项
	4
	不符合

不得分
	-

	4.检测报告

8分
	4.1排水系统有检测合格的报告
	查文本资料
	查文本
	符合
	4
	不符合

不得分
	4

	
	4.2避雷装置有检测合格的报告
	查文本资料
	查文本
	未见
	4
	不符合

不得分
	0

	小计
	40分
	
	
	
	36
	
	30


5.7.2 单元评价小结

该矿井下安装了4台水泵，两路排水管路，水泵双电源双回路供电，水仓设置内、外两条，井底车场主巷来水方向设置了防水闸门，各水仓容积、水泵数量、排水能力符合规程要求。本矿水文地质条件属中等类型，矿山成立了防治水机构，配备了超前探水设施，矿山排水系统及主水泵经江西华安检测技术服务有限公司检测为合格。
运用安全检查表对防排水系统和防雷电设施进行评价，防排水及防雷电单元总分40分，无关项4分，应得分36分，扣分6分，实得分30分，得分率为83.33%，防排水及防雷电单元符合安全要求，安全设施与设计相符。
存在问题：

1）矿山雨季未编制防水计划。
2）未见避雷装置检测报告。

5.8井下供水及消防单元评价

5.8.1 安全检查表评价

采用安全检查表单对井下防灭火单元进行分析评价，见表5.8-1。

表 5.8-1 井下防灭火单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查方

法及地

点
	检查

记录
	标准

分值
	评分

标准
	检查

结果

	1.井下消防
10分
	1.1应结合井下供水系统设置井下消防管路。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.9.1.2条
	查现场
	符合
	1


	不符合

要求不

得分
	1



	
	1.2井下消防供水水池应能服务井下所有作业地点，水池容积不小于200m³。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.9.1.5条
	查现场

和资料
	符合
	2
	不符合

要求不

得分
	2



	
	1.3在下列地点或区域应配置灭火器：

--有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压入式辅助通风机房、风硐及暖风道；

--人员提升竖井的马头门、井底车场；

--变压器室、变配电所、电机车库、维修硐室、破碎硐室、带式输送机驱动站等主要机电设备硐室、油库和加油站、爆破器材库、

材料库、避灾硐室、休息或排班硐室等；

--内燃自行设备通行频繁的斜坡道和巷道，灭火器 配置点间距不大于300m。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.9.1.7条
	查现场
	斜坡道（3号井）旁维修间未配备灭火器材。

	1
	不符合

要求不

得分
	0

	
	1.4每个灭火器配置点的灭火器数量不少于2具，灭器应能扑灭150m范围内的初始火灾
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.9.1.8条
	查现场
	符合
	2
	不符合

要求不

得分
	2

	
	1.5矿山应建立动火制度，在井下和井口建筑物内进行焊接等明火作业，应制防火措施，经矿山企业主要负责人批准后方可动火。在井筒内进行焊接时应派专人监护；在作业部位的下方应设置收集焊渣的设施；焊接完毕应严格检查清理。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.9.1.19条
	查现场
	符合
	2
	不符合

要求不

得分
	2

	
	1.6矿井发生火灾时，主通风机是否继续运转或反风，应根据矿井火灾应急预案和当时的具体情况，由矿山企业主要负责人决定。
	《金属非金属矿山安全规程》

第6.9.1.20条
	查现场
	符合
	2
	不符合

要求不得分
	2



	小计
	10分
	
	
	
	10
	
	9


5.8.2 单元评价小结

运用安全检查表对井下防灭火系统进行评价，井下防灭火单元总分10分，应得分10分，扣分1分，实得分9分，得分率为90%。井下防灭火单元符合安全要求，安全设施与设计相符。
存在问题：

1）斜坡道（3号井）旁维修间未配备灭火器材。
5.9供气单元评价

5.9.1 安全检查表分析法评价

采用安全检查表分析法对供气单元进行分析评价，见表5.10-1。

表 5.10-1  供气单元安全检查表

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查

方法及地点
	检查记录
	标准分值
	评分标准
	检查结果

	1、

供气

安全

15分


	1、空压机的各级排气温度要设温度表监视，不得超过规定。排气温度，单缸不得超过190℃．双缸不得超过160℃．水冷式的空压机冷却水不得中断，出水温度不超过40℃，并应有断水保护或断水信号。
	《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	2、汽缸要使用专用的润滑油，其闪点不得低于215℃。
	
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	3、空压机和储气罐的安全阀必须动作可靠，压力表指示准确。
	
	查现场

有关资料
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	4、风阀须加强维护，定期清洗积炭．消除漏气。
	
	查现场
	符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	
	5、空压机和储气罐内的油垢要定期清除。
	
	查现场
	不符合
	3
	不符合要求不得分
	3

	2、

检测

5分
	有检测合格的报告。
	
	查检测报告
	检测合格
	5
	不符合要求不得分
	5

	3、安全附件
	出口总管上要装同径的快速释放阀
	
	查现场
	安装了快速释放阀
	/
	/
	符合

	
	地面储气罐应设室外阴凉处
	
	查现场
	有遮阳物
	/
	/
	符合

	小计
	20分
	
	
	
	20
	
	20


5.9.2 单元评价小结

运用安全检查表对供气系统进行评价，供气单元总分20分，应得分20分，扣分0分，实得分20分，得分率为100%。矿山已有地表集中供气空压机站，现有空压机满足矿山最大供气要求，空压机均已检测合格，供气设施满足要求，单元符合安全要求，安全设施与设计相符。
5.10安全避险“六大系统”单元评价

5.10.1 安全检查表分析法评价

安全避险“六大系统”单元安全检查表分析见表5.11-11。

表 5.11-1 安全避险“六大系统”单元安全检查

	检查

项目
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	检查

结果

	1、一般规定


	1.1 按要求建设“六大系统”
	《关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险六大系统建设的通知》安监总管一[2011]108 号
	已建立
	符合

	
	1.2 六大系统应进行设计
	
	有专门设计
	符合

	
	1.3 六大系统设备应取得矿用产品安全标志
	
	取得
	符合

	
	1.4 六大系统安装完毕，经验收合格投入使用
	
	经验收合格后投用
	符合

	
	1.5 主机安装在地面，双机备份
	
	符合规定
	符合

	
	1.6 主机及分站的备用电源能保证连续工作2h以上
	
	备用电源符合要求
	符合

	
	1.7 指定人员负责六大系统的日常检查与维护记录
	
	有专人负责检查与维护
	符合

	
	1.8 六大系统布置图，根据实际情况的变化及时更新
	
	基本做到及时更新
	符合

	2、监测监控系统
	2.1 监控中心设备有可靠的防雷和接地保护装置
	《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011

第4.4条
	符合要求
	符合

	
	2.2 配置足够的便携式气体检测报警仪
	《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011

第5.1条
	已做到
	符合

	
	2.3 井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器
	《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011

第6.1条
	已设置
	符合

	
	2.4 主要通风机、辅助通风机、局部通风机安装开停传感器
	《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011

第6.5条
	已安装开停传感器进
	符合

	
	2.5 提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门等人员进出场所，设视频监控
	《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011

第7.1条
	斜坡道（3号井）地表井口摄像头安装在电线下。

	不符合

	
	2.6 对于存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山以及在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、水体下开采的地下矿山，应进行地压监测。
	《金属非金属地下矿

山监测监控系统建设

规范》(AQ2031-2011)

第8.1、8.2条
	无大面积采空区，无严重地压活动
	符合

	3、人员定位系统
	3.1 井下最多同时作业人数不少于30 人的金属非金属矿山应建立人员定位系统。
	《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ2032-2011第4.1条
	已建立人员定位系统
	符合

	
	3.2 识别卡实现专人专卡，配备不少于经常下井人员10%的备用卡。
	《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ2032-2011第4.10条
	已做到
	符合

	
	3.3 人员定位系统的功能符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》的要求。
	《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ2032-2011第4.4条
	已做到
	符合

	4、紧急避险系统
	4.1 金属非金属地下矿山应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器；所有入井人员必须随身携带自救器。
	《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》KA/T2033-2023第4.5、第4.6条
	已做到
	符合

	
	4.2 金属非金属地下矿山企业应按照 GB14161-2008的规定，做好井下避灾路线的标识，并随井下生产系统进行及时调整，定期检查维护避灾路线，保持其通畅。
	《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》KA/T2033-2023第4.3条
	+100m 中段运输道照明不足，未设置避灾路线指示牌

	不符合

	
	4.3 每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30 m;每个生产水平或中段至少应有两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通；每个采区至少应有两个便于行人的安全出口，并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口设置的其他要求应符合GB16423的要求。
	《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》KA/T2033-2023第5.1条
	符合规程要求
	符合

	
	4.4 编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》KA/T2033-2023第5.2条
	已绘制
	符合

	
	4.5 按照GB14161的规定，做好井下避灾路线的标识，井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。
	《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》KA/T2033-2023第5.2条
	已做到
	符合

	
	4.6 生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过500m的矿山，宜在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险设施；水文地质条件复杂或有透水风险的地下矿山，宜在最低采矿生产中段设置防水紧急避险设施。紧急避险设施宜优先选择避灾硐室。
	《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》KA/T2033-2023第5.3条
	垂直距离未超过500m，水文地质条件中等
	符合

	5、压风自救系统
	5.1 空压机安装在地面，并能在10min内启动；空压机安装在井下时，安全设施设计中应明确井下安装空气压缩机硐室位置，并与矿井通风系统和安全出口统筹规划设计。
	《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》KA/T2034-2023

第4.3条
	安设在地面，随时可启动
	符合

	
	5.2 压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施。
	《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》KA/T2034-2023
第4.6条
	钢质材料
	符合

	
	5.3 各主要生产中段和分段进风巷道的压风管路上设置的供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。
	《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》KA/T2034-2023

第4.8条
	已做到
	符合

	
	5.4 每组压风自救装置应可供5人～8人使用，平均每人空气供给量应不小于0.1m³/min。
	《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》KA/T2034-2023

第4.9条
	已做到
	符合

	
	5.5 主压风管道中应安装油水分离器。
	《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》KA/T2034-2023

第4.13条
	已做到
	符合

	6、供水施救系统
	6.1 供水施救系统应优先采用静压供水，当不具备条件时，采用动压供水，用水地点管道出口水压应不小于0.1MPa。
	《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》KA/T2035-20233第4.3条
	静压供水
	符合

	
	6.2 生产用水不符合生活饮用水要求时，供水施救系统中还应建设辅助水池用于储备生活饮用水，容量应不小于20m³。辅助水池应采取封闭保护措施，防止异物污染，每年应对辅助水池进行一次全面清洗、消毒，并对水质进行检验
	《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》KA/T2035-20233第4.5条
	用100m³生活水池作辅助水池
	符合

	
	6.3 供水施救系统管道应采用钢管材料或其他同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施
	《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》KA/T2035-20233第4.6条
	钢质材料
	符合

	
	6.4 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门，中段和分段间隔应不大于200m。
	《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》KA/T2035-2023第4.8条
	已做到
	符合

	7、通讯联络系统
	7.1 通信联络系统的功能应符合《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》的要求。
	《金属非金属地下矿

山通信联络系统建设

规范》(AQ2036-2011)

第4.3 条
	符合规范要求
	符合

	
	7.2 通信联络终端设备的安装地点符合要求。
	《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ2036-2011第4.4条
	符合规范要求
	符合

	
	7.3 通讯线缆能实现环网。
	《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ2036-2011第4.5条
	已实现环网通讯
	符合

	
	7.4 不得利用大地作为井下通信线路的回路。
	《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ2036-2011第4.7条
	符合规范
	符合


5.10.2 单元评价小结

该矿已按照规范要求建立了安全避险“六大系统”，系统处在良好状况，能够满足安全生产要求，安全设施与设计相符。但还存在如下问题：
1）斜坡道（3号井）地表井口摄像头安装在电线下。
2）+100m 中段运输道照明不足，未设置避灾路线指示牌。
5.11 综合评价

5.11.1 作业条件危险性分析综合评价

宁都硫铁矿作业条件危险性分析综合评价见表5.12-1。

表 5.12-1 作业条件危险性分析综合评价表

	作业单元
	主要危险有害因素
	L
	E
	C
	D
	危险程度

	开采综合
	民用爆炸物品爆炸
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	坍塌
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	中毒
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	窒息
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	厂(场)内车辆致害
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	触电
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	机械致害
	1
	6
	7
	42
	一般危险

	
	火灾
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	
	高处坠落
	1
	6
	7
	42
	一般危险

	
	物体打击
	3
	6
	3
	54
	一般危险

	
	管道爆炸
	1
	6
	3
	18
	稍有危险

	
	水害
	1
	6
	10
	60
	一般危险

	
	跌落
	3
	6
	3
	54
	一般危险

	
	粉尘
	1
	6
	3
	18
	稍有危险

	
	振动
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	噪声
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	有毒气体
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	有害气体
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	作业环境不良
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	井下爆破
	民用爆炸物品爆炸
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	中毒
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	窒息
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	噪声
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	粉尘
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	通风与防尘
	中毒
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	室息
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	触电
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	粉尘
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	噪声
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	振动
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	有毒气体
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	有害气体
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	电气单元
	触电
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	火灾
	1
	3
	20
	60
	一般危险

	
	起重致害
	1
	6
	7
	42
	一般危险

	
	噪声
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	运输单元
	机械致害
	1
	6
	7
	42
	一般危险

	
	厂(场)内车辆致害
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	滑坡
	3
	6
	3
	54
	一般危险

	
	物体打击
	3
	6
	3
	54
	一般危险

	
	触电
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	粉尘
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	噪声
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	振动
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	有害气体
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	有毒气体
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	防排水、防雷电单元
	水害
	1
	6
	10
	60
	一般危险

	
	淹溺
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	井下供水
及消防单元

	淹溺
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	
	火灾
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	
	中毒
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	
	室息
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	供风单元
	触电
	3
	3
	7
	63
	一般危险

	
	机械致害
	1
	6
	7
	42
	一般危险

	
	容器爆炸
	3
	6
	3
	54
	一般危险

	
	管道爆炸
	1
	2
	7
	14
	稍有危险

	
	火灾
	1
	3
	15
	45
	一般危险

	
	起重致害
	1
	6
	7
	42
	一般危险

	
	噪声
	3
	6
	1
	18
	稍有危险

	
	振动
	3
	6
	1
	18
	稍有危险


通过作业条件危险性分析评价，宁都硫铁矿生产过程中潜在的危险因素共有17类，包括：民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、火灾、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc12099 容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、物体打击、淹溺、水害、滑坡；有害因素有6类，包括粉尘、噪声、振动、有毒气体、有害气体、作业环境不良；共有23类危险、有害因素，其中民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc3947 跌落、火灾、容器爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc10101 中毒、窒息、物体打击、淹溺、水害、滑坡、有毒气体、有害气体、作业环境不良等19种是主要危险、有害因素，危险程度为一般危险，需要注意；管道爆炸、粉尘、噪声、振动等4种危险、有害因素，危险程度为稍有危险，可以接受。
5.11.2 安全检查表综合评价

宁都硫铁矿地下开采生产系统、辅助生产系统和安全保障系统，根据其功能分为综合管理、开采综合系统、井下爆破系统、矿井通风与防尘系统、电气安全系统、运输系统、防排水和防雷电系统、井下消防供水系统、井下供气系统9个子系统。通过充分辨识矿井生产、辅助生产及安全保障系统中存在的危险、有害因素，建立矿井综合安全生产条件评价指标体系。再根据各子系统的评价结果汇总得到全矿井的综合安全生产条件评价结果，安全检查表综合评价见表5.12-2。

表 5.12-2 安全检查表综合评价表

	序号
	评价单元
	总分
	无关项分
	应得分
	扣分
	实得分
	得分率

	1
	综合管理单元
	124
	12
	112
	12
	100
	89.29%

	2
	开采综合单元
	80
	26
	54
	8
	46
	85.19%

	3
	爆破单元
	32
	9
	23
	2
	21
	91.3% 

	4
	通风与防尘单元
	30
	2
	28
	1
	27
	96.42%

	5
	电气安全单元
	30
	2
	28
	4
	24
	85.71%

	6
	提升运输单元
	90
	42.5
	47.5
	3.5
	44
	92.63%

	7
	防排水及防雷电单元
	40
	4
	36
	6
	30
	83.33%

	8
	供水防灭火单元
	10
	0
	10
	1
	9
	90%

	9
	供气单元
	20
	0
	20
	0
	20
	100%

	总计
	
	456
	97.5
	358.5
	37.5
	321
	89.53%


从上表5.12-2可知，总分为456分，应得分为358.5分，扣分37.5分，实得分为321分，得分率为89.53%。

依据表4.3-1，江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统属于B类矿山，“安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动”。

6 安全管理对策措施

6.1 安全管理对策措施

1)在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，注明主要安全风险、可能引发的事故类别和后果、控制和应急措施等内容，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

2)应加强员工安全生产和自我保护的安全意识教育，普及安全知识和安全法律知识，进行技术和业务培训；对所有人员，每年至少接受20小时的安全教育。新进员工必须进行不少于72小时安全教育，经考试合格后，方可独立工作。调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育的培训。各类安全教育和培训做到有培训记录。

3)应坚持每季度1次对井下工程图纸更新和技术资料收集整理分类归档工作，以指导矿山安全生产。

4)矿山应完善现场安全确认制度，形成相关的确认记录。

5)巩固矿山安全生产标准化成果，持续改进矿山安全生产标准化所做的各项基础工作；继续深化班组标准化建设，以及风险管控体系与隐患排查体系双重预防机制建设。

6）加强对安全出口设施的维护，确保出口畅通，照明良好，所有井下作业人员都必须熟悉矿井安全出口。

7）坚持每三年对矿山隐蔽致灾因素进行普查1次。
6.2 爆破安全对策措施

1)强化炸药运送过程中的安全管理，坚持双人双锁、爆破器材领用退管理制度；坚持临时爆破器材存放点炸药与雷管分箱存放并上锁，防止丢失。

2)井下爆破前要设置爆破警戒线、其它作业人员要撤离作业现场到安全区避炮，在醒目的位置设置明显安全警示牌。

3)每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录，记录内容包括爆破时间、警戒情况、领药量、用药量、退料情况、爆破效果、盲炮处理、安全情况及下一个班应注意的事项。

6.3 防坍塌安全对策措施

1)对所有支护的井巷，均应进行定期检查。地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。对于暂时不作业的采场和不进入的中段，应采取及时封闭，封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。

2)加强地压管理，对保安矿柱、斜井、天井、回风井、巷道、采场顶板实行分级管理、专业检查、建立检查台帐，及时整理分析，掌握地压变化情况。

3)在松软的岩层及地质破碎带、断层带顶底板不稳定掘进时，采取前探支护采用短掘短支，并加强临时支护。

4)裸露运输巷道必须坚持巡回检查，及时处理顶、帮松石；监督支柱工、凿岩工、运矿工坚持敲帮问顶工作；对不安全的地段及时进行永久性支护。

5)按设计开采顺序进行采矿，回采过程中应认真检查顶板，处理浮石。

6)按设计要求留设矿柱，应严格保持矿柱(含顶柱、间柱等)的尺寸、形状和直立度，且应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳性。

7)围岩松软或节理裂隙发育的不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，应采取支护措施；因爆破或其他原因而受破坏的支护，应及时修复，确认安全后方准作业。

8)及时对采空区采取封闭、充填等处理措施。
6.4 防中毒、窒息安全对策措施

1)加强矿山通风系统的管理，通风设备设施保持完好；坚持值班人员巡回检查；保持主扇、局扇按时开启和运行；发挥风速风压监控技术作用；认真做好通风设备运行记录。

2)及时密闭采空区或废弃巷道，检查维护保持好通风建构筑物，防止上下中段、各作业点巷道污风串联现象发生；通风困难的掘进面或采场实行局部通风，保证通风良好。

3)管理人员应监督作业人员爆破后、放矿时的洒水降尘，监督检查作业人员正确佩戴防尘口罩；在有可能产生有毒有害气体的采空区要及时密闭，并设置安全警示牌，严禁人员误入，防止意外中毒。

4)确保足够数量的压缩氧自救器和便携式综合气体检测仪，监督井下员工正确使用压缩氧自救器和便携式综合气体检测仪。

5)配齐主扇检测仪，定时对主扇运行情况检测；加强局部风机管理及阻燃风筒的平直悬挂，减少通风阻力。

6)报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。

7)停止作业并己撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。若需要重新进入，应进行通风和分析空气成分，确认安全方准进入。

8)应定期测定矿井风量，掌握矿井总进风、有效风量等情况，为矿井合理分配风量提供依据。

9)根据矿井用风地点分布、通风网络情况，合理设置通风设施，尽可能避免串联通风，提高矿井通风质量。

10)加强对通风设施的检查维护，确保通风设施完好、有效。

11)要合理安排爆破时间和爆破顺序，所有的作业面在规定的时间段内完成爆破作业，爆破前，所有人员撤离到安全地带。独头巷道掘进工作面爆破时，采用局扇加强通风，保持工作面与新鲜风流巷道之畅通；爆破后作业人员进入工作面之前，采用局扇将爆破后产生的炮烟、粉尘导入回风巷，由主扇排出地表，并用水喷洒爆堆。

6.5 防高处坠落安全对策措施

1)加强高处作业管理，加强安全培训，增强职工安全意识，在井口临边作业系好安全带（绳），做好安全防护；从事高处作业时要采用“工作票”制度，作业人员必须系好安全带；作业平台设置防护栏或安全网。

2)在天井明显位置设置安全警示牌、照明灯、护栏或盖板。

3)加强对天井、溜井安全设施的维护保养，确保天井、溜井安全设施完好。

4)在天井、溜井和漏斗口上方作业，以及在相对于坠落基准面2m及以上的其他地点作业，作业人员应系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。作业时，应设专人监护。

6.6 防火灾安全对策措施

1)井下电线、电缆使用低烟、低卤或无卤阻燃电缆；井下需要支护的巷道采用阻燃材料支护。

2)矿区周边杂草、杂物应经常清理；重要场所应配置一定数量的符合要求的消防器材或灭火器，明确责任人，定期检查、确保有效。

3)井下动火作业必须采用“工作票”制度，有可靠的防火措施方可作业。

4)加强井下易燃物的管理，与当地消防部门建立联系信息。

6.7 防触电安全对策措施

1)电工从事高压停、送电时要采用“工作票”制度；电气检修应采取停电、验电、接地、上锁（挂牌）措施后方可作业；带电作业时必须有监护人在场。

2)定期检查检测避雷装置的完好性；定期检测地面设备外壳接地电阻和井下接地网的接地电阻；按照规定每天对漏电保护装置进行检查及试验，并做好记录。

3)井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，均应接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。

4)硐室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止人内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。没有安排专人值班的硐室，应关门加锁。

6.8 防厂(场)内车辆致害安全对策措施

1)加强对运矿设备设施的检查与维护，确保运矿设备性能良好，其各个工作系统能正常工作；

2)现场作业时，配备专职人员对现场进行指挥，确保装车过程中，各设备设施之间的安全距离符合要求；

3）加强对驾驶员的技能培训和安全意识培训以及现场的安全管理，对存在超载、超速、疲劳驾驶等违章行为进行专项检查。

4）严禁司机酒后上岗。
6.9 防容器爆炸安全对策措施

1)按有关规定定期检测储气罐、安全阀、压力表，并取得检测合格证或报告。

2)加强空压机维护保养，停机按照规程操作，储气罐及时卸压、放水保养。

3)空压机和储气罐内的油垢要定期清除。

4)空压机起动前检查曲轴和注油器油位不应低于油标规定，长期停车或修理后的空压机或间断运行的空压机，启动前应盘车几圈，确定无故障后，方可启动运行；

2)有下列状况之一的，应马上停车：如空压机和电机有特别声响，部分或全部气温特别上升；表、针损坏，经调整无效；润滑中断，冷却风扇因故障停机，有漏油、漏气现象。

6.10 防水害安全对策措施

1）雨季应设专人检查矿区防洪情况，尤其是地面塌陷、裂缝区的周围。

2）对可能与水体有联系的地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制探放水设计，按探放水设计做好防水害措施。

3）及时清理井口截洪沟杂物淤泥、平硐排水沟杂物淤泥，确保水沟畅通、防止地表水进入井下和井下积水及时疏干。

4)每年编制防水计划和实施方案，并定期检查措施的执行情况。

5)若涌水量大于设计依据、遇极端天气时，及时停止作业、撤出现场作业人员。

6.11 防粉尘危害安全对策措施

1)井下凿岩应坚持湿式作业，杜绝打干眼；爆破后、放矿点、卸矿点应喷雾洒水降尘。

2)定期对井下有毒有害气体的测定，建立台帐、积累数据、及时分析、采取相应措施。

3)经常检查监督员工正确佩戴防尘口罩，定期对接尘员工健康检查，建立健康档案。
7 安全评价结论

7.1危险有害因素辨识结果

7.1.1主要危险有害因素

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采过程中存在的危险有害因素包括：民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、火灾、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc12099 容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、物体打击、淹溺、水害、滑坡、粉尘、噪声、振动、有毒气体、有害气体、作业环境不良等危险、有害因素。

7.1.2重大危险源辨识结果

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿民用爆破器材储存库不构成重大危险源。

7.1.3重大生产安全事故隐患判结果

经重大生产安全事故隐患判定共检查36项，均不构成重大安全事故隐患。

7.1.4应重点防范的重大危险有害因素

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统属于风险因素多，影响面广的高风险作业活动，应重点防范民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc3947 跌落、火灾、容器爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc10101 中毒、窒息、物体打击、淹溺、水害、滑坡、有毒气体、有害气体、作业环境不良等导致死、致伤的危险因素，以及严重导致职业病的粉尘危害。
7.2各单元评价结果

江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统生产系统、辅助生产系统和安全保障系统，根据其功能分为综合管理、开采综合系统、井下爆破系统、矿井通风与防尘系统、电气安全系统、运输系统、防排水和防雷电系统、井下消防供水系统、井下供气系统9个单元。根据各单元的评价结果汇总应得分总分358.5分，实际得分321分，得分率为89.53%。根据表4.3-1可知江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统为B类矿山，即属于“安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。”的矿山。

作业条件危险性评价结果表明江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统生产过程中存在民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、火灾、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc12099 容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、物体打击、淹溺、水害、滑坡、粉尘、噪声、振动、有毒气体、有害气体、作业环境不良等危险、有害因素，其中民用爆炸物品爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc15277 坍塌、

 HYPERLINK \l _Toc7288 机械致害、

 HYPERLINK \l _Toc29878 触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落、跌落、火灾、容器爆炸、

 HYPERLINK \l _Toc10101 中毒、窒息、物体打击、起重致害、

 HYPERLINK \l _Toc20458 淹溺、水害、滑坡、有毒气体、有害气体、作业环境不良等19种是主要危险、有害因素，危险程度为一般危险，需加强防范；管道爆炸、粉尘、噪声、振动等4种危险、有害因素，危险程度为稍有危险，需保持现有的安全管理状态。
7.3评价结论

评价结论：江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采系统按照安全设施设计组织生产、具备安全生产条件。
7.4 说明

1) 本评价报告基于并信赖委托方提供的有关证照及评价技术资料是真实、客观的。

2)各危险性最终评价结果是建立在各项安全预防措施有效落实的基础上。

3) 当开采范围、周边环境、主要生产及辅助系统发生变化时，应对该矿进行重新评价。

8 附件

1）现场检查照片
2）存在问题、企业整改回复、复查意见

3）营业执照、采矿许可证、安全生产许可证

4）设置安全管理机构文件

5）任命“五职”矿长文件及其任职资格证书
6）主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书复印件

7）聘任注册安全工程师文件及注册安全工程师证书。
8）聘任工程技术人员文件及人员证书

9）特种作业人员证书

9）爆破作业单位许可证及人员证书

10）应急预案备案表、救援协议

11）社会保险、安全生产责任保险的证明材料

12）矿山实测图纸（另附）

现场检查人员合影

图中人员从左到右依次为企业员工、企业员工、管自强、钟志宏、企业员工
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